# Baterija

## Stavljanje/menjanje baterije

Za rad laserskog prijemnika preporučuje se upotreba alkalno manganskih baterija.

1. Okrenite blokadu (67) poklopca pregrade za bateriju u položaj (npr. pomoću novčića).
2. Otklopite poklopac pregrade za baterije (66) i ubacite baterije.

Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

Sve baterije uvek zamenite istovremeno. Koristite isključivo baterije istog proizvođača i istog kapaciteta.

1. Zatvorite poklopac pregrade za bateriju (66) i okrenite blokadu (67) poklopca pregrade za bateriju u položaj .

Prikaz baterije (r) prikazuje nivo napunjenosti baterije laserskog prijemnika:

Prikaz | Kapacitet
--- | ---
| 50−100%
| 5−50%
| 2−5%
| 0−2%

- Iz laserskog prijemnika izvadite baterije, ako ga ne koristite duže vreme. U slučaju dužeg skladištenja, baterije u laserskom prijemniku bi mogle da korodiraju.

## Prikaz statusa napunjenosti rotacionog lasera

Prikaz nivoa napunjenosti (j) prikazuje nivo napunjenosti akumulatora odn. baterija kada je rotacioni laser uključen i postoji Bluetooth® veza između laserskog prijemnika i rotacionog lasera.

Prikaz | Kapacitet
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%