# Батарея

## Вставка/замена батареек

В лазерном приемнике рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

1. Поверните фиксатор (67) крышки батарейного отсека в положение (например, монетой).
2. Откиньте крышку батарейного отсека (66) и вставьте батарейки.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением на внутренней стороне батарейного отсека.

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

1. Закройте крышку батарейного отсека (66) и поверните фиксатор (67) крышки батарейного отсека в положение .

Индикатор заряда батареи (r) отражает текущее состояние батарей лазерного приемника:

Индикатор | Емкость
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Извлекайте батареи из лазерного приемника, если продолжительное время не будете работать с ним. При длительном хранении внутри лазерного приемника возможна коррозия батарей.

## Индикатор уровня заряда ротационного лазерного нивелира

Индикатор заряда (j) отображает уровень заряда аккумулятора или батарей строительного лазера, когда строительный лазер включен и между лазерным приемником и строительным лазером имеется соединение по Bluetooth®.

Индикатор | Емкость
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %