# Arızaların giderilmesi

Rotasyon lazeri ekran göstergesi | Lazer alıcı ekran göstergesi | Sorun | Çözüm
--- | --- | --- | ---
| − | Otomatik kapatma (akü veya pil boş) | Aküyü veya pili değiştirin.
| − | Otomatik kapatma (işletim sıcaklığı aşıldı) | Ölçme aletini açmadan önce soğumasını bekleyin. Ardından ölçüm hassasiyetini kontrol edin ve gerekirse ölçme aletini kalibre edin.
| −/PNK | Uzaktan kumanda (40) veya lazer alıcı (41) ile bağlantı kurulumu başarısız oldu | Hata mesajını kapatmak için tuşa kısaca basın. Bağlantı kurulumunu yeniden başlatın. Bağlantı kurma mümkün değilse, Bosch müşteri hizmetlerine başvurun.
| − | Akıllı telefonla bağlantı kurulamadı | Hata mesajını kapatmak için tuşa kısaca basın. Bağlantı kurulumunu yeniden başlatın Bakınız Uzaktan kumanda Bosch Levelling Remote App. Bağlantı kurma mümkün değilse, Bosch müşteri hizmetlerine başvurun.
| − | Ölçme aleti %8,5 değerinden fazla eğik veya doğru yatay veya dikey konumda değil. | Ölçme aletini yeniden yatay veya dikey konumda konumlandırın. Nivelman otomatik olarak yeniden başlar.
| − | Maksimum nivelman süresinin aşılması | Ölçme aletini yeniden yatay veya dikey konumda konumlandırın. Seviyelendirmeyi yeniden başlatmak için tuşa kısaca basın.
| − | Ölçüm aletini kapatma/açma olmadan yatay konum ve dikey konum arasında geçiş | Seviyelendirmeyi yeniden başlatmak için tuşa kısaca basın.
| ERR | X ekseni kalibrasyonu başarısız oldu | Kalibrasyonu ile iptal etmek için tuşa basın. Lazer alıcı algılama alanının, ölçüm aletinin karşılık gelen eksenine (X/Y) dik olduğundan emin olunuz. Kalibrasyonu yeniden başlatın.
| ERR | Y ekseni kalibrasyonu başarısız oldu
| − | Z ekseni kalibrasyonu başarısız oldu | Kalibrasyonu ile iptal etmek için tuşa basın. Ölçme aletinin doğru hizalandığını kontrol edin. Kalibrasyonu yeniden başlatın.
| ERR | CenterFind modu X ekseni ile ilgili olarak başarısız oldu | Hata mesajını kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Ölçüm aletinin ve lazer alıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol ediniz. Lazer alıcı, ölçüm aletinin % ±8,5 dönüş aralığı içinde olmalıdır. Modu yeniden başlatınız.
| ERR | Y eksenini referans alan CenterFind modu başarısız oldu
GRL 650 CHVG:
| ERR | X eksenini referans alan CenterFind modu başarısız oldu | Hata mesajını kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Ölçüm aletinin ve lazer alıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol ediniz. Lazer alıcı, ölçüm aletinin % ±8,5 dönüş aralığı içinde olmalıdır. Modu yeniden başlatınız.
| ERR | Y eksenini referans alan CenterLock modu başarısız oldu