# Betriebsarten

##

Die Ausrichtung von X- und Y-Achse ist über dem Rotationskopf am Gehäuse markiert. Die Markierungen liegen genau über den Kerben für Ausrichtung (16) am unteren Gehäuserand sowie am unteren Griff. Mithilfe der Kerben für Ausrichtung können Sie das Messwerkzeug entlang der Achsen ausrichten.

##

Alle 3 Betriebsarten sind in Horizontal- und Vertikallage des Messwerkzeugs möglich.

Rotationsbetrieb
Der Rotationsbetrieb ist besonders empfehlenswert bei Einsatz des Laserempfängers. Sie können zwischen verschiedenen Rotationsgeschwindigkeiten wählen.

Linienbetrieb
In dieser Betriebsart bewegt sich der variable Laserstrahl in einem begrenzten Öffnungswinkel. Dadurch ist die Sichtbarkeit des Laserstrahls gegenüber dem Rotationsbetrieb erhöht. Sie können zwischen verschiedenen Öffnungswinkeln wählen.

Punktbetrieb
In dieser Betriebsart wird die beste Sichtbarkeit des variablen Laserstrahls erreicht. Sie dient z.B. zum einfachen Übertragen von Höhen oder zum Überprüfen von Fluchten.

Linien- und Punktbetrieb sind nicht für den Einsatz mit dem Laserempfänger (41) geeignet.

##

Nach jedem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug im Rotationsbetrieb mit Standard-Rotationsgeschwindigkeit (600 min−1).

1. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, um von Linien- zu Rotationsbetrieb zu wechseln.

1. Für die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit drücken Sie so oft die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, bis die gewünschte Geschwindigkeit im Display angezeigt wird.

Im Startbildschirm ist die eingestellte Geschwindigkeit an der Anzeige Rotationsgeschwindigkeit (a) erkennbar.

Beim Arbeiten mit dem Laserempfänger sollten Sie die höchste Rotationsgeschwindigkeit wählen. Beim Arbeiten ohne Laserempfänger verringern Sie zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls die Rotationsgeschwindigkeit und verwenden die Laser-Sichtbrille (50).

##

1. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, um in den Linienbetrieb bzw. Punktbetrieb zu wechseln.

1. Für die Änderung des Öffnungswinkels drücken Sie so oft die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, bis die gewünschte Betriebsart im Display angezeigt wird.
2. Der Öffnungswinkel wird stufenweise bei jedem Drücken verkleinert, bis Punktbetrieb erreicht ist.
3. Bei 360° befindet sich das Messwerkzeug wieder im Rotationsbetrieb, die Rotationsgeschwindigkeit ist die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit.

Aufgrund der Trägheit kann der Laser geringfügig über die Endpunkte der Laserlinie hinausschwingen.

##

Bei Linien- und Punktbetrieb können Sie die Laserlinie bzw. den Laserpunkt innerhalb der Rotationsebene des Lasers positionieren. Die Drehung ist um 360° möglich.

1. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder die Taste an der Fernbedienung, um gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
2. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder die Taste an der Fernbedienung, um im Uhrzeigersinn zu drehen.

##

Bei Vertikallage des Messwerkzeugs können Sie Laserpunkt, Laserlinie oder Rotationsebene zum einfachen Fluchten oder parallelen Ausrichten in einem Bereich von ±8,5 % um die X‑Achse drehen.

1. Zum Start der Funktion drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung.
2. Das Menü für die Neigungseinstellung der Y‑Achse erscheint, das Symbol der Y‑Achse blinkt.

1. Um die Rotationsebene zu drehen, drücken Sie die Taste bzw. am Messwerkzeug oder die Taste bzw. an der Fernbedienung so lange, bis die gewünschte Position erreicht ist.

##

Um das Messwerkzeug bei Vertikallage an einem Boden-Referenzpunkt auszurichten, können Sie den variablen Laserstrahl (8) als Lotpunkt nach unten drehen. Die Lotpunktfunktion kann nur mithilfe der Fernbedienung oder über die Bosch Levelling Remote App gestartet werden.

Der variable Laserstrahl als Lotpunkt ist nicht selbstnivellierend. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Messwerkzeug beim Start der Lotpunktfunktion einnivelliert ist.

1. Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung, um die Lotpunktfunktion nach unten zu starten.
2. Während der senkrechten Ausrichtung des variablen Laserstrahls wird das Symbol Lotpunktfunktion im Display angezeigt.
3. Nach erfolgreicher Ausrichtung erscheint die Anzeige Lotpunktfunktion (f) im Startbildschirm.