# Өнім және қуат сипаттамасы

##

### Ротациялық лазер

Өлшеу құралы дәл көлденең, тік сызықтарды, нысаналау сызықтары мен перпендикуляр нүктелерді өлшеуге және тексеруге арналған.

Өлшеу құралы ішкі мен сыртқы аймақтарда пайдалануға арналған.

Бұл өнім EN 50689 стандартына сәйкес тұтынушы лазерлік өнімі болып табылады.

### Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пульті Bosch ротациялық лазерлерін Bluetooth® арқылы басқаруға арналған.

Қашықтан басқару пульті іште және сыртта пайдалануға жарамды.

##

Көрсетілген құрамдас бөлшектердің нөмірлері суреттердегі өлшеу құралы мен қашықтан басқару құралының көрсетіліміне негізделген.

### Ротациялық лазер

(1) | Батарея бөлімінің қақпағы
(2) | Батарея бөлімі қақпағының бекіткіші
(3) | Төмен еңкейту түймесі/ сағат тілінің бағытымен бұрау түймесі
(4) | Жоғары еңкейту түймесі/ сағат тілінің бағытына қарсы бұрау түймесі
(5) | Сызықтық режим түймесі
(6) | Ротациялық режим түймесі
(7) | Bluetooth® түймесі
(8) | Айнымалы лазер сәулесі
(9) | Лазер сәулесінің шығыс саңылауы
(10) | Жоғары қаратылған перпендикуляр табаныA)
(11) | Қосу/өшіру түймесі
(12) | Күй индикаторы
(13) | Қолмен басқару режимінің түймесі
(14) | Еңісті реттеу түймесі
(15) | Дисплей
(16) | Туралау белгісі
(17) | Тасымалдау тұтқасы
(18) | Штатив бекіткіші, 5/8 дюйм (көлденең)
(19) | Лазер ескерту тақтасы
(20) | Штатив бекіткіші, 5/8 дюйм (тік)
(21) | Сериялық нөмір
(22) | Батарея адаптері
(23) | Аккумулятор/батарея адаптерінің босату түймесі
(24) | АккумуляторB)

A)

  Тік жұмыс режимінде жоғары қаратылған перпендикуляр табаны 90° анықтамалық нүкте ретінде қолданылады.

B)

  Бейнеленген құрамдас бөлшектер стандарттық жеткізу көлеміне кірмейді.

### Ротациялық лазердің индикация элементтері

(a) | Айналу жылдамдығының индикаторы
(b) | Лазер жұмыс режимінің индикаторы
(c) | Bluetooth® арқылы байланыс индикаторы
(d) | Соққы туралы ескерту функциясының индикаторы
(e) | Аккумулятордың/батареялардың заряды деңгейінің индикаторы
(f) | Төмен қаратылған перпендикуляр табаны функциясының индикаторы
(g) | X осі бойынша еңіс бұрышының индикаторы
(h) | Y осі бойынша еңіс бұрышының индикаторы
(i) | Жылдам қол жеткізу түймелерінің белгілері

### Қашықтан басқару құралы

(25) | Төмен қаратылған перпендикуляр табаны функциясының түймесі
(26) | Ротациялық режим түймесі
(27) | Демалыс режимінің түймесі
(28) | Сызықтық режим түймесі
(29) | Сағат тілінің бағытына қарсы бұрау түймесі
(30) | Жоғары еңкейту түймесі
(31) | Еңісті реттеу түймесі
(32) | Сигнал жіберу индикаторы
(33) | X осінің күй индикаторы
(34) | Y осінің күй индикаторы
(35) | Төмен еңкейту түймесі
(36) | Сағат тілінің бағытымен бұрау түймесі
(37) | Батарея бөлімі қақпағының бекіткіші
(38) | Сериялық нөмір
(39) | Батарея бөлімінің қақпағы
(40) | Қашықтан басқару құралыA)

A)

  Бейнеленген құрамдас бөлшектер стандарттық жеткізу көлеміне кірмейді.

### Керек-жарақтар/қосалқы бөлшектер

(41) | Лазер қабылдағышыA)
(42) | Өлшегіш төрткілдешA)
(43) | ШтативA)
(44) | Қабырға бекіткіші/туралау блогыA)
(45) | Қабырға бекіткішінің бекіткіш саңылауларыA)
(46) | Қабырға бекіткішін шамамен реттеуге арналған батырмаA)
(47) | Қабырға бекіткішін дәл реттегіш бұрандаA)
(48) | Қабырға бекіткішінің 5/8 дюймдік бұрандасыA)
(49) | МагнитA)
(50) | Лазер көру көзілдірігіA)
(51) | Лазер нысандық тақтасыA)
(52) | БауA)
(53) | ШабаданA)

A)

  Бейнеленген құрамдас бөлшектер стандарттық жеткізу көлеміне кірмейді.

##

Ротациялық лазер | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90% | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010‑1 стандарты бойынша | 2A) | 2A)
Лазер класы | 2 | 2
Лазер түрі | 630–650 нм, < 1 мВт | 500−540 нм, < 1 мВт
Айырмашылық | < 1,5 мрад (толық бұрыш) | < 1,5 мрад (толық бұрыш)
Өлшеу құралының тұтынылатын қуаты
Аккумулятор (литий-иондық) | 18 В | 18 В
Батареялар (сілтілі марганец) (батарея адаптері бар) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Жұмыс аймағы (радиус), макс.
Лазер қабылдағышынсызB) | 30 м | 35 м
Лазер қабылдағышымен | 300 м | 325 м
30 м арақашықтықтағы нивелирлеу дәлдігіC)D)
көлденеңінен | ±1,5 мм | ±1,5 мм
тігінен | ±3 мм | ±3 мм
Өздігінен нивелирлеу диапазоны | ±8,5% (±5°) | ±8,5% (±5°)
Нивелирлеу уақыты (ең көбі 3% еңісте) | 30 с | 30 с
Айналу жылдамдығы | 150/300/600 мин−1 | 150/300/600 мин−1
Бір/екі осьті еңіс режимі | ±8,5% | ±8,5%
Еңіс режиміндегі дәлдігіC)E) | ±0,2% | ±0,2%
Ұсынылатын лазер қабылдағышы | LR 60 | LR 65 G
Штатив бекіткіші (көлденең/тік) | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм
Жұмыс ұзақтығы шам.
аккумулятормен (4 A-сағ) | 60 сағ | 50 сағ
Батареялармен | 70 сағ | 60 сағ
СалмағыF) | 3,95 кг | 3,92 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 327 × 188 × 278 мм | 327 × 188 × 278 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP68 | IP68
Төңкерудегі сынақ биіктігіG) | 2 м | 2 м
Амплитуда бойынша есептелген дыбыстық қысым деңгейі | < 70 дБ(А) | < 70 дБ(А)
Bluetooth® өлшеу құралы
Қызметтік жиіліктер диапазоны | 2402–2480 МГц | 2402–2480 МГц
Тарату қуаты, макс. | 6,3 мВт | 6,3 мВт
Класс | 1 | 1
ҮйлесімділігіH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Сигнал арақашықтығы, макс.I) | 100 м | 100 м
Bluetooth® смартфоны
ҮйлесімділігіH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Операциялық жүйеJ) | Android 6 (және одан кейінгі нұсқасы) iOS 11 (және одан кейінгі нұсқасы) | Android 6 (және одан кейінгі нұсқасы) iOS 11 (және одан кейінгі нұсқасы)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | 0°C … +35°C | 0°C … +35°C
Рұқсат етілген қоршаған орта температурасы |  |
Жұмыс кезінде | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C
Сақтау кезінде | –20°C … +50°C | –20°C … +50°C
Ұсынылатын аккумуляторлар | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

B)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

C)

  20 °C

D)

  ось бойымен

E)

  ±8,5% шамасындағы макс. еңіс жағдайында макс. ауытқу ±0,2% құрайды.

F)

  Аккумуляторсыз/батарея адаптерінсіз/батареяларсыз салмағы

G)

  Штативке көлденең күйде монтаждалған өлшеу құралы тегіс бетон беттерде төңкеріледі.

H)

  Bluetooth®-төмен энергиялық құрылғыларда (Low Energy) модель мен операциялық жүйеге байланысты ретте байланысты құру мүмкін емес. Bluetooth® құрылғылары SPP профилін қолдауы керек.

I)

  Жететін қашықтық сыртқы шарттарға байланысты ретте, сонымен бірге пайдаланған қабылдау құрылғысына байланысты, қатты өзгеруі мүмкін. Жабық бөлмелер ішінде және метал кедергілер (мысалы, қабырғалар, сөрелер, чемодан т.б.) арқылы Bluetooth® жететін қашықтығы қатты қысқаруы мүмкін.

J)

  Bosch Levelling Remote App жаңартымдарына байланысты операциялық жүйенің кейінгі нұсқалары қажет болуы мүмкін.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (21) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

Қашықтан басқару құралы | RC 6
--- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C
Сақтау температурасы | −20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2A)
Жұмыс аймағы (радиус), макс. | 100 м
Батареялар | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® қашықтан басқару құралы
Қызметтік жиіліктер диапазоны | 2402–2480 МГц
Тарату қуаты, макс. | 6,3 мВт
Класс | 1
ҮйлесімділігіB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Сигнал арақашықтығы, макс.C) | 100 м
СалмағыD) | 0,14 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 122 × 59 × 27 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP54

A)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

B)

  Bluetooth®-төмен энергиялық құрылғыларда (Low Energy) модель мен операциялық жүйеге байланысты ретте байланысты құру мүмкін емес. Bluetooth® құрылғылары SPP профилін қолдауы керек.

C)

  Жететін қашықтық сыртқы шарттарға байланысты ретте, сонымен бірге пайдаланған қабылдау құрылғысына байланысты, қатты өзгеруі мүмкін. Жабық бөлмелер ішінде және метал кедергілер (мысалы, қабырғалар, сөрелер, чемодан т.б.) арқылы Bluetooth® жететін қашықтығы қатты қысқаруы мүмкін.

D)

  Батареяларсыз салмағы