# Driftstart

- Håll arbetsområdet fritt från hinder som kan reflektera eller förhindra laserstrålen. Täck över speglande och blanka ytor. Mät inte genom glasrutor eller liknande material. Mätresultatet kan bli felaktigt på grund av en reflekterad eller förhindrad laserstråle.

##

1. Placera lasermottagaren så att laserstrålen kan nå mottagarfältet (54).
2. Rikta in den så att laserstrålen går tvärs genom mot‌tagarfältet (som bilden visar).
3. Vid rotationslaser med flera driftsätt, välj horisontell eller vertikal drift med högsta rotationshastighet.

##

- En kraftig ljudsignal kan höras vid påslagning av lasermottagaren. Håll därför lasermottagaren på avstånd från örat och andra personer. Det starka ljudet kan skada hörseln.

1. Tryck på knappen för att slå på lasermottagaren.
2. Alla displayindikeringar samt alla LED:er tänds kort och en ljudsignal kan höras.
3. För att stänga av lasermottagaren, håll knappen intryckt tills alla LED:er lyser en kort stund och displayen slocknar.

Alla inställningar utom inställningen för displaybelysningen sparas när lasermottagaren stängs av.

Om ingen av lasermottagarens knappar trycks in på ca. 10 min och ingen laserstråle når mottagarfältet på (54) 10 min stänger lasermottagaren av sig automatiskt för att spara batterierna.

##

Rotationslasern och medföljande lasermottagare är redan kopplade via Bluetooth® vid leverans.

Om anslutningen kvarstår visas indikeringen anslutning via Bluetooth® (k) på lasermottagarens display.

1. För att ansluta lasermottagaren på nytt eller för att ansluta ännu en lasermottagare till rotationslasern, håll knappen intryckt på rotationslasern tills symbolen för anslutning till fjärrkontroll/lasermottagare visas på rotationslaserns display.
2. Håll därefter knapparna och intryckta på lasermottagaren tills displayen (n) disas på lasermottagaren P‑‑.

Anslutningen bekräftas i rotationslaserns display. I lasermottagarens display (n) visas POK.

Om ingen anslutning kan upprättas mellan rotationslaser och lasermottagare visas på lasermottagarens display (n) PNK och på rotationslaserns display visas felmeddelandet för misslyckad anslutning. För hjälp, se bruksanvisningen för rotationslasern.

##

Laserstrålens position (54) visas på displayen (58) på lasermottagarens fram- och baksida genom riktningsindikeringen ”Laserstråle under mittlinje“ (o), riktningsindikeringen ”Laserstråle över mittlinje“ (s) resp. indikeringen ”Mittlinje” (q).

Laserstrålens position i mottagarfältet kan också visas som tillval:

- via den röda LED-riktningsindikeringen ”Laserstråle under mittlinje” (57), den blå LED-riktningsindikeringen ”Laserstråle över mittlinje” (55) samt den gröna LED-mittlinjen (56) på framsidan av lasermottagaren,
- via ljudsignalen.

När laserstrålen först går genom mottagarfältet (54) hörs alltid en kort ljudsignal och den röda LED-riktningsindikeringen "Laserstråle under mittlinje" (57) samt den blå riktningsindikeringen "Laserstråle över mittlinje" (55) tänds kort (även om ljudsignalen och/eller LED-riktningsindikeringarna har stängts av).

Lasermottagaren för långt ner: om laserstrålen går genom den övre hälften av mottagningsområdet (54) visas riktningsindikeringen ”Laserstråle över mittlinje” (s) på displayen.

När LED-lamporna är tända lyser den blå LED-riktningsindikeringen "Laserstråle över mittlinje" (55).
Vid påslagen ljudsignal hörs en signal i långsam takt.

1. Flytta lasermottagaren uppåt i pilens riktning.
2. Vid närmande till mittlinjen visas bara spetsen på riktningsvisningen ”Laserstråle över mittlinje” (s).

Lasermottagare för högt upp: om laserstrålen går genom den undre hälften av mottagningsområdet (54) visas riktningsindikeringen ”Laserstråle under mittlinje” (o) på displayen.

När LED-lamporna är tända lyser den röda LED-riktningsindikeringen "Laserstråle under mittlinje" (57).
Vid påslagen ljudsignal hörs en signal i snabb takt.

1. Flytta lasermottagaren neråt i pilens riktning.
2. Vid närmande till mittlinjen visas bara spetsen på riktningsvisningen ”Laserstråle under mittlinje” (o) .

Lasermottagare i mitten: om laserstrålen går igenom mottagarområdet (54) i höjd med mittlinjen visas indikeringen mittlinje (q) på displayen.

När LED-lamporna är tända lyser den gröna LED-mittlinjen (56).
Vid påslagen ljudsignal hörs en fast ton.

Minnesfunktion för senaste mottagning: om lasermottagaren flyttas så att laserstrålen lämnar mottagningsområdet (54) igen blinkar senast visade riktningsindikering "Laserstråle över mittlinje" (s) resp. riktningsindikeringen "Laserstråle under mittlinje" (o). Denna indikering kan aktiveras och avaktiveras i inställningsmenyn.

##

Om laserstrålen går igenom mottagningsområdet (54) visas avståndet mellan laserstråle och lasermottagarens mittlinje i displayen (n) som absolut värde.

Höjdindikeringens måttenhet kan ändras i inställningsmenyn (”mm” eller ”in”).