# Häiriöiden poistaminen

Tekstinäyttö (n) | Ongelma | Korjausohje
--- | --- | ---
PNK | Bluetooth®-yhteyden muodostus pyörivään laseriin GRL 600 CHV tai GRL 650 CHVG epäonnistui | Sulje virheilmoitus painamalla lyhyesti pyörivän laserin käynnistyskytkintä. Käynnistä parikytkentä uudelleen. Jos parikytkentä ei onnistu, käänny Bosch-huollon puoleen.
ERR | Pyörivän laserin GRL 600 CHV tai GRL 650 CHVG kalibrointi epäonnistui | Lue GRL 600 CHV:n tai GRL 650 CHVG:n käyttöopas ja noudata siinä annettuja ohjeita.
CenterFind- tai CenterLock-tila ei toimi | Sulje virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta. Tarkasta pyörivän laserin ja laservastaanottimen asento, ennen kuin käynnistät toiminnon uudelleen.
LR 65 G:
ERR ja CL tulevat vuorotellen näyttöön | CenterFind-tilaa ei voi käynnistää, koska pyörivää laseria käytetään jo CenterLock-tilassa. | Aseta molemmat laservastaanottimet CenterFind-tilaan ja käynnistä toiminto uudelleen.
ERR ja CF tulevat vuorotellen näyttöön | CenterLock-tilaa ei voi käynnistää, koska pyörivää laseria käytetään jo CenterFind-tilassa. | Aseta molemmat laservastaanottimet CenterLock-tilaan ja käynnistä toiminto uudelleen.