# Būsenos indikatorių apžvalga

Matavimo prietaisas | Funkcija
--- | ---
Žalia | Raudona
◌ |  | Horizontali padėtis: X ir/arba Y ašies niveliavimo operacija Vertikali padėtis: X ašies niveliavimo operacija
◌ |  | Ramybės režimas suaktyvintas
● |  | Horizontali padėtis: abi ašys yra suniveliuotos. Vertikali padėtis: X ašis yra suniveliuota.
| ◌ | Automatinis išjungimas dėl klaidos pranešimo (pvz., išsikrovusi baterija/akumuliatorius, viršyta darbinė temperatūra)
| ◌ | Įjungtas „CenterFind“ arba „CenterLock“ režimas žr. Funkcijos
| ◌ | Matavimo prietaiso padėties pakeitimas neišjungus/neįjungus
| ◌ | Savaiminis susiniveliavimas negalimas, savaiminio susiniveliavimo diapazono pabaiga
| ◌ | Įsijungė pranešimo apie sutrenkimą funkcija
| ◌ | Įjungtas matavimo prietaiso kalibravimas.
| ● | Horizontali padėtis: bent viena ašis yra pakreipta arba veikia rankiniu režimu. Vertikali padėtis: X ašis pakreipta arba veikia rankiniu režimu.

● šviečia nuolat

◌ mirksi

Nuotolinio valdymo pultas | Nuotolinio valdymo pultas | Funkcija
--- | --- | ---
Žalia | Raudona | Žalia | Raudona
◌ |  |  |  | X ašies niveliavimo procedūra (horizontali ir vertikali padėtis)
|  | ◌ |  | Y ašies niveliavimo procedūra (horizontali padėtis)
◌ |  | ◌ |  | Nuotolinio valdymo pultas prijungiamas Bluetooth® ryšiu. (Pakaitomis mirksi abu būsenos indikatoriai.)
● |  |  |  | X ašies yra suniveliuota (horizontali ir vertikali padėtis).
|  | ● |  | Y ašis yra suniveliuota (horizontali padėtis).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Nuotolinio valdymo pultas sėkmingai prijungtas Bluetooth® ryšiu
| ● |  |  | X ašis pakreipta arba veikia rankiniu režimu (horizontali ir vertikali padėtis).
|  |  | ● | Y ašis pakreipta arba veikia rankiniu režimu (horizontali padėtis).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Nepavyko sujungti su matavimo prietaisu Bluetooth® ryšiu

● šviečia nuolat

◌ mirksi