# وصف المنتج والأداء

##

مستقبل الليزر مخصص للعثور السريع علی أشعة الليزر الدوارة بطول الأمواج المذكور في البيانات الفنية.

مستقبل الليزر LR 60 مخصص بالإضافة إلى ذلك للتحكم في الجهاز GRL 600 CHV عبر Bluetooth®‎ ومستقبل الليزر LR 65 G للتحكم في الجهاز GRL 650 CHVG.

مستقبل الليزر مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية.

##

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلی صور مستقبل الليزر في الرسوم التخطيطية.

(54) | نطاق استقبال شعاع الليزر
(55) | مؤشر الاتجاه LED «شعاع الليزر أعلى خط المنتصف»
(56) | مصباح LED الخاص بخط المنتصف
(57) | مؤشر الاتجاه LED «شعاع الليزر أسفل خط المنتصف»
(58) | وحدة العرض (الجانب الأمامي والخلفي)
(59) | السماعة
(60) | ميزان الماء
(61) | خطاف التعليق
(62) | علامة المنتصف
(63) | مغناطيس
(64) | حاضن الحامل
(65) | الرقم المتسلسل
(66) | غطاء درج البطاريات
(67) | قفل غطاء درج البطاريات
(68) | زر المحور Y‏
(69) | زر المحور X‏
(70) | زر الوضع
(71) | زر ضبط دقة القياس
(72) | زر التشغيل والإطفاء
(73) | زر الإشارة الصوتية/شدة الصوت
(74) | ميزان الحاملA)
(75) | خط المنتصف المرجعي بالحاملA)
(76) | الحاملA)
(77) | الزر الدوار للحاملA)
(78) | شاخص القياسA)
(79) | لولب تثبيت الحاملA)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.

### عناصر الشاشة

(j) | مبين حالة شحن المركم/البطاريات لجهاز الليزر الدوار
(k) | مبين اتصال عبر Bluetooth®‎
(l) | بيان دقة الاستقبال
(m) | بيان وحدة القياس
(n) | البيان النصي
(o) | بيان الاتجاه «شعاع الليزر تحت خط المنتصف»
(p) | مبين الإشارة الصوتية/شدة الصوت
(q) | مبين خط المنتصف
(r) | مبين بطارية مستقبل الليزر
(s) | بيان الاتجاه «شعاع الليزر فوق خط المنتصف»

##

مستقبل الليزر | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
درجة حرارة التشغيل | –10 °م ... +50 °م | –10 °م ... +50 °م
درجة حرارة التخزين | –20 °م ... +70 °م | –20 °م ... +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 % | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010‑1‏ | 2‎A)‎ | 2‎A)‎
البطاريات | 2 ×‏ 1,5 فلط LR6 (AA) | 2 ×‏ 1,5 فلط LR6 (AA)
مستقبل الليزر Bluetooth®‎
نطاق تردد التشغيل | 2402–2480 ميجاهرتز | 2402–2480 ميجاهرتز
أقصى قدرة إرسال | 6,3 مللي واط | 6,3 مللي واط
أقصى مدى للإشارةB) | 100 متر | 100 متر
الفئة | 1 | 1
التوافق | Bluetooth® 5.0/4.X ‎(Low Energy)‎‎C)‎ | Bluetooth® 5.0/4.X ‎(Low Energy)‎‎C)‎
الطول الموجي القابل للاستقبال | 600‏−800 نيوتن متر | 500‏−570 نيوتن متر
سرعة الدوران القابلة للاستقبال | > 120 دقيقة−1 | > 120 دقيقة−1
الحد الأقصى لنطاق العملD)
مع GRL 600 CHV‏ | 300 متر | −
مع GRL 650 CHVG‏ | − | 325 متر
زاوية الاستقبال | ±35°‏ | ±35°‏
دقة الاستقبالE)‏F)‏
دقيقة جدا | ‎±‏0,5 مم | ‎±‏0,5 مم
دقيقة | ‎±‏1 مم | ‎±‏1 مم
متوسطة | ‎±‏2 مم | ‎±‏2 مم
تقريبية | ‎±‏5 مم | ‎±‏5 مم
تقريبية جدا | ‎±‏10 مم | ‎±‏10 مم
مدة التشغيل حوالي | 50 ساعة | 50 ساعة
الوزنG) | 0,38 كجم | 0,38 كجم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 175 × 79 × 33 مم | 175 × 79 × 33 مم
نوع الحماية | IP67 | IP67

A)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

B)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎ بشكل كبير.

C)

  بالنسبة للأجهزة المزود بتقنية Bluetooth®‎ Low Energy قد يتعذر إنشاء اتصال، وذلك تبعا للموديل ونظام التشغيل. يجب أن تدعم أجهزة Bluetooth®‎ مجموعة خصائص SPP.

D)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

E)

  تبعا للمسافة بين مستقبل الليزر وجهاز الليزر الدوار ولفئة الليزر ونوع الليزر وجهاز الليزر الدوار

F)

  قد تتأثر دقة الاستقبال سلبيا من جراء الظروف المحيطة غير المناسبة (أشعة الشمس المباشرة مثلا).

G)

  الوزن دون بطاريات

لتمييز مستقبل الليزر بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (65) علی لوحة الصنع.