# Automatsko nivelisanje

##

Nakon uključivanja, merni alat proverava horizontalan odn. vertikalan položaj i automatski izjednačuje neravnine unutar područja samonivelisanja od otpr. ±8,5% (±5°).

Tokom nivelisanja, na displeju treperi simbol za nivelisanje. Istovremeno trepere i prikaz statusa (12) na mernom alatu, kao i prikaz statusa odgovarajuće ose ((33) odn. (34)) na daljinskom upravljaču u zele‌noj boji.

Do završetka nivelisanja je rotacija zaustavljena a laserski zraci trepere. Po uspešnom završetku nivelisanja, pojavljuje se početni ekran. Laserski zraci svetle konstantno i počinje rotacija. Prikaz statusa (12)na mernom alatu, kao i prikaz statusa nivelisane ose ((33) odn. (34)) na daljinskom upravljaču svetle konstantno u zele‌noj boji.

Ako merni alat stoji pod nagibom većim od 8,5% ili nije postavljen ni u horizontalni ni u vertikalni položaj, nivelisanje više nije moguće. Na displeju se pojavljuje poruka o grešci a prikaz statusa (12) treperi u crvenoj boji.

1. Ponovo pozicionirajte merni alat i sačekajte nivelaciju.

Ako je prekoračeno maksimalno vreme nivelisanja, nivelisanje će se prekinuti porukom o grešci.

1. Iznova pozicionirajte merni alat.
2. Kratko pritisnite taster , kako biste ponovo pokrenuli nivelisanje.

##

Ako je merni alat nivelisan, on će stalno kon‌tro‌lisati horizontalan odnosno vertikalan položaj. U slučaju promene položaja automatski se naknadno izniveliše.

Minimalne promene položaja se poravnavaju bez prekida rada. Na taj način se potresi zemljišta ili vremenski uticaji automatski kompenzuju.

Kod većih promena položaja se radi izbegavanja pogrešnih merenja, tokom procesa nivelisanja zaustavlja rotacija laserskog zraka i laserski zraci trepere. Na displeju se pojavljuje simbol nivelisanja. Po potrebi se aktivira funkcija šok alarma.

## Prelazak iz horizontalnog u vertikalni položaj i obrnuto:

Merni alat samostalno identifikuje horizontalan i vertikalan položaj.

1. Isključite merni alat.
2. Ponovo ga pozicionirajte.
3. Ponovo ga uključite.

Ako se položaj promeni bez isključivanja/uključivanja, na displeju se pojavljuje poruka o grešci a prikaz statusa (12) treperi brzo u crvenoj boji.

1. Kratko pritisnite taster , kako biste ponovo pokrenuli nivelisanje.

##

Merni alat ima funkciju šok alarma. Ona prilikom promene položaja odnosno potresa mernog alata ili u slučaju vibracija podloge sprečava nivelisanje na promenjenom položaju i na taj način sprečava grešku usled pomeranja mernog alata.

GRL 650 CHVG: Funkcija šok alarma ima 2 nivoa osetljivosti. Nakon uključivanja mernog alata podešena je visoka osetljivost.

## Aktiviranje šok alarma:

Funkcija šok alarma je standardno uključena. Ona je aktivirana otprilike 30 sekundi posle uključivanja mernog alata.
Tokom aktiviranja treperi prikaz funkcije šok alarma (d) na displeju. Posle aktiviranja prikaz svetli konstantno.

## Šok alarm je aktiviran:

Ukoliko se promeni položaj mernog alata ili registruje jak potres, onda se aktivira šok alarm. Rotacija lasera se zaustavlja i pojavljuje se poruka o grešci. Prikaz statusa (12) brzo treperi u crvenoj boji i pojavljuje se zvučni upozoravajući signal.

1. Potvrdite poruku o grešci sa , tako što ćete pritisnite taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču.
2. Pri radovima sa automatskim nivelisanjem (uključujući rad sa nagibom), nivelisanje će se automatski ponovo pokrenuti.

Sada proverite položaj laserskog zraka na referentnoj tački i korigujte visinu odn. usmerenje mernog alata ukoliko je to potrebno.

## Promena/isključivanje funkcije šok alarma:

Na početnom ekranu se pojavljuje trenutno podešavanje sa prikazom šok alarma (d):

Funkcija šok alarma je uključena sa većom osetljivošću.

GRL 650 CHVG: Funkcija šok alarma je uključena sa manjom osetljivošću.

Funkcija šok alarma je isključena.

1. Da biste promenili podešavanje funkcije šok alarma, pritisnite kratko taster .
2. U sledećem meniju pritiskajte taster , sve dok se ne izabere željeno podešavanje.
3. Svoj izbor potvrdite sa , pritiskom tastera .

1. Ako je funkcija šok alarma uključena, ona će se aktivirati posle otprilike 30 s.

##

Kod horizontalnog položaja mernog alata, X‑osa i Y‑osa mogu nezavisno jedna od druge da se nagnu u opsegu od ±8,5%.

1. Za naginjanje X-ose, pritisnite jednom taster na mernom alatu na daljinskom upravljaču.
2. Meni za podešavanje nagiba X‑ose se pojavljuje.
3. Pomoću tastera odn. na mernom alatu ili tastera odn. na daljinskom upravljaču podesite željeni nagib.

Istovremeno pritiskanje oba tastera za nagib na mernom alatu ili na daljinskim upravljaču, vraća nagib nazad na 0,00%.

1. Za naginjanje Y-ose, pritisnite ponovo taster na mernom alatu na daljinskom upravljaču.
2. Meni za podešavanje nagiba Y‑ose se pojavljuje.

Podesite željeni nagib, na način koji je opisan kod X‎‑ose.

Nekoliko sekundi nakon poslednjeg pritiska tastera će se postaviti izabrani nagib na mernom uređaju. Do završetka podešavanja nagiba, laserski zrak treperi kao i simbol za podešavanje nagiba na displeju.

Po završetku podešavanja nagiba, na početnom ekranu će se prikazati podešene vrednosti nagiba obe ose. Prikaz statusa (d) na mernom alatu svetli trajno u crvenoj boji. Na daljinskom upravljaču svetli prikaz statusa ose pod nagibom ((33) i/ili (34)) konstantno u crvenoj boji.

##

Merni alat čuva 4 poslednje korišćene vrednosti nagiba za obe ose. Kao alternativu ponovnom podešavanju nagiba, možete preuzeti ove sačuvane kombinacije nagiba.

1. Pokrenite rad sa nagibom za X-osu videti Rad sa nagibom u horizontalnom položaju.

1. Da biste otvorili memoriju nagiba, pritisnite taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču.

1. Pritiskajte taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču, dok na displeju ne bude izabrana željena kombinacija.
2. Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster na mernom alatu () ili na daljinskom upravljaču.
3. Nekoliko sekundi nakon poslednjeg pritiska tastera će se postaviti kombinacija nagiba na mernom uređaju videti Rad sa nagibom u horizontalnom položaju.
4. Da biste podesili drugačije vrednosti u odnosu na sačuvane vrednosti, pritisnite taster na mernom alatu () ili taster na daljinskom upravljaču.

1. Prikaz se resetuje u meniju sa podešavanjima za rad sa nagibom videti Rad sa nagibom u horizontalnom položaju.

##

Temperaturne promene mernog alata mogu da utiču na podešeni nagib osa.

Da bi se izbeglo netačno merenje, nagib ose se prilagođava kada se prekorači zadata temperaturna razlika: merni alat se poravnava, a zatim vraća u režim rada sa nagibom sa poslednjim podešenim vrednostima.

Resetovanje nagiba se vrši pri temperaturnim promenama ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Uz pomoć Bosch Levelling Remote App se može smanjiti temperaturna razlika na 2 °C ili isključiti funkcija SlopeProtect. Podešavanje se memoriše prilikom isključivanja mernog alata.