# Popis výrobku a výkonu

##

Laserový přijímač je určený k rychlému vyhledávání rotujících laserových paprsků s vlnovou délkou uvedenou v technických údajích.

Přijímač laseru LR 60 je kromě toho určený k ovládání GRL 600 CHV přes Bluetooth®, přijímač laseru LR 65 G k ovládání GRL 650 CHVG.

Laserový přijímač je vhodný pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí.

##

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení přijímače laseru na obrázcích.

(54) | Přijímací pole laserového paprsku
(55) | LED ukazatel směru „laserový paprsek nad středovou osou“
(56) | LED středová osa
(57) | LED ukazatel směru „laserový paprsek pod středovou osou“
(58) | Displej (přední a zadní strana)
(59) | Reproduktor
(60) | Libela
(61) | Závěsný hák
(62) | Středová ryska
(63) | Magnety
(64) | Uchycení držáku
(65) | Sériové číslo
(66) | Kryt přihrádky pro baterie
(67) | Aretace krytu přihrádky pro baterie
(68) | Tlačítko osy Y
(69) | Tlačítko osy X
(70) | Tlačítko režimu
(71) | Tlačítko nastavení přesnosti příjmu
(72) | Tlačítko zapnutí/vypnutí
(73) | Tlačítko akustického signálu/hlasitosti
(74) | Libela držákuA)
(75) | Referenční středová osa na držákuA)
(76) | DržákA)
(77) | Otočné tlačítko držákuA)
(78) | Měřicí laťA)
(79) | Upevňovací šroub držákuA)

A)

  Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.

### Zobrazované prvky

(j) | Ukazatel stavu nabití akumulátoru/baterií rotačního laseru
(k) | Ukazatel spojení přes Bluetooth®
(l) | Ukazatel přesnosti příjmu
(m) | Ukazatel měrné jednotky
(n) | Textový ukazatel
(o) | Ukazatel směru „laserový paprsek pod středovou osou“
(p) | Ukazatel akustického signálu/hlasitosti
(q) | Ukazatel středové osy
(r) | Ukazatel baterie laserový přijímač
(s) | Ukazatel směru „laserový paprsek nad středovou osou“

##

Přijímač laseru | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Provozní teplota | −10 °C až +50 °C | −10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | −20 °C až +70 °C | −20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterie | 2× 1,5 V LR6 (AA) | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Laserový přijímač Bluetooth®
provozní frekvenční rozsah | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz
vysílací výkon max. | 6,3 mW | 6,3 mW
max. dosah signálu.B) | 100 m | 100 m
třída | 1 | 1
kompatibilita | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Přijímatelná vlnová délka | 600–800 nm | 500–570 nm
Přijímatelná rychlost rotace | > 120 min−1 | > 120 min−1
Max. pracovní dosahD)
s GRL 600 CHV | 300 m | −
s GRL 650 CHVG | − | 325 m
Přijímací úhel | ±35° | ±35°
Přesnost příjmuE)F)
velmi jemná | ±0,5 mm | ±0,5 mm
jemná | ±1 mm | ±1 mm
střední | ±2 mm | ±2 mm
hrubá | ±5 mm | ±5 mm
velmi hrubá | ±10 mm | ±10 mm
Doba provozu cca | 50 h | 50 h
HmotnostG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Rozměry (délka × šířka × výška) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Stupeň krytí | IP67 | IP67

A)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

B)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

C)

  U přístrojů s Bluetooth® Low Energy nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje s Bluetooth® musí podporovat profil SPP.

D)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

E)

  v závislosti na vzdálenosti mezi laserovým přijímačem a rotačním laserem a dále na třídě a typu rotačního laseru

F)

  Přesnost příjmu může být negativně ovlivněna nepříznivými podmínkami prostředí (např. vlivem přímého slunečního záření).

G)

  Hmotnost bez baterií

K jednoznačné identifikaci laserového přijímače slouží sériové číslo (65) na typovém štítku.