# Baterie

## Montarea/Înlocuirea bateriilor

Pentru buna funcţionare a receptorului laser se recomandă utilizarea de baterii alcaline cu mangan.

1. Răsuceşte dispozitivul de blocare a capacului compartimentului pentru baterii (67) (de exemplu, cu ajutorul unei monede) în poziţia .
2. Deschide capacul compartimentului pentru baterii (66) şi introdu bateriile.

Respectă polaritatea corectă conform schiţei de pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.

Înlocuieşte întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Foloseşte numai bateriile unui singur producător şi cu aceeaşi capacitate.

1. Închide capacul compartimentului pentru baterii (66) şi răsuceşte dispozitivul de blocare a capacului compartimentului pentru baterii (67) în poziţia .

Indicatorul bateriei (r) indică starea de încărcare a bateriilor receptorului laser:

Indicator | Capacitate
--- | ---
| 50−100%
| 5−50%
| 2−5%
| 0−2%

- Scoate bateriile din receptorul laser atunci când urmează să nu-l foloseşti pentru o perioadă mai lungă de timp. În cazul depozitării mai îndelungate în interiorul receptorului laser, bateriile se pot coroda.

## Indicatorul stării de încărcare a nivelei laser rotative

Indicatorul stării de încărcare (j) indică starea de încărcare a acumulatorului, respectiv al bateriilor nivelei laser rotative atunci când aceasta este conectată şi dacă există o conexiune prin Bluetooth® între receptorul laser şi nivela laser rotativă.

Indicator | Capacitate
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%