# Radni primeri

##

1. Postavite merni alat u horizontalnom položaju na čvrstu podlogu ili ga montirajte na stativ (43).

Rad sa stativom:

1. Usmerite laserskih zrak na željenu visinu.
2. Prenesite odnosno prekontrolišite visinu na cilju.

Rad bez stativa:

1. Utvrdite razliku u visini između laserskog zraka i visine referentne tačke pomoću ploče za ciljanje laserom (51).
2. Prenesite odn. kontrolišite izmerenu visinsku razliku na ciljnom mestu.

##

Ako treba da se zabeleži prav ugao ili međuzidovi treba da se poravnaju, tačku lemljenja morate da usmerite nagore (10) paralelno sa referentnom linijom (npr. zidom).

1. U tu svrhu postavite merni alat u vertikalan položaj i pozicionirajte ga tako da tačka lemljenja bude nagore otprilike paralelno sa referentnom linijom.
2. Izmerite tačan položaj razmaka između tačke lemljenja nagore i referentne linije direktno na mernom alatu pomoću ciljne ploče za laser (51).
3. Izmerite razmak između tačke lemljenja nagore i referentne linije ponovo u što većem razmaku od mernog alata.
4. Usmerite tačku lemljenja nagore tako da ima isti razmak do referentne linije, kao kod merenja direktno na mernom alatu.
5. Desni ugao ka tački lemljenja nagore (10) se prikazuje varijabilnim laserskim zrakom (8).

##

1. Spustite merni alat u vertikalni položaj.
2. Ako vertikalna ravan treba da bude u desnom uglu od referentne linije (npr. zida), usmerite tačku lemljenja nagore (10) na tu referentnu liniju.
3. Vertikala se prikazuje varijabilnim laserskim zrakom (8).

##

1. Za usmeravanje vertikalne laserske linije ili rotacione ravni prema referentnoj tački na zidu, stavite merni alat u vertikalni položaj i usmerite lasersku liniju odnosno rotacionu ravan grubo prema referentnoj tački.
2. Radi preciznog usmeravanja na referentnu tačku, okrenite rotacionu ravan oko X-ose videti Okretanje rotacione ravni pri vertikalnoj poziciji.

##

Pri nepovoljnim svetlosnim uslovima (tamna okolina) i na kratkim rastojanjima možete raditi bez laserskog prijemnika. Za bolju vidljivost laserskog zraka izaberite ili linijski režim rada, ili izaberite tačkasti režim rada i okrenite laserski zrak ka ciljnom mestu.

##

U nepovoljnim uslovima osvetljenja (svetlo okruženje, direktno sunčevo zračenje) i na većim udaljenostima radi lakšeg pronalaženja laserskog zraka koristite prijemnik lasera (41).

1. Izaberite pri radu sa prijemnikom lasera rotacioni rad sa najvećom rotacionom brzinom.

##

u spoljašnjoj sredini uvek koristite prijemnik lasera (41).

1. Prilikom radova na nesigurnom tlu merni alat montirajte na stativ (43).

Radite samo kada aktivirana funkcija šok alarma, kako biste izbegli pogrešna merenja u slučaju pomeranja poda ili potresa mernog alata.

##

1. Montirajte merni alat u horizontalnom položaju na stativ (43) i postavite stativ izvan oblasti šalovanja.
2. Izaberite rotacioni rad.
3. Pričvrstite prijemnik lasera (41) sa držačem na mernu letvu (42).
4. Postavite mernu letvu na referentnu tačku za šalovanje.
5. Podesite prijemnik lasera na mernoj letvi po visini, tako da se varijabilni laserski zrak (8) mernog alata prikazuje u sredini. videti Prikazi pravca
6. Postavite mernu letvu sa laserskim prijemnikom jedno za drugim na različitim kontrolnim mestima na oplati.

Vodite računa o tome da se položaj prijemnika lasera na mernoj letvi ne promeni.

1. Ispravite visinu šalovanja, dok se laserski zrak na svim kontrolnim mestima ne prikaže u sredini.

##

1. Montirajte merni alat u horizontalnom položaju na stativ (43).
2. Izaberite rotacioni rad.
3. Postavite stativ sa mernim alatom tako, da X‑osa bude u jednoj liniji sa nagibom koji se proverava.
4. Podesite zadati nagib X‑ose videti Rad sa nagibom u horizontalnom položaju.
5. Pričvrstite prijemnik lasera (41) sa držačem na mernu letvu (42).
6. Postavite mernu letvu na stopu površine pod nagibom.
7. Podesite prijemnik lasera na mernoj letvi po visini, tako da se varijabilni laserski zrak (8) mernog alata prikazuje u sredini. videti Prikazi pravca
8. Postavite mernu letvu sa prijemnikom lasera jedno za drugim na različitim kontrolnim mestima na površini pod nagibom.

Vodite računa o tome da se položaj prijemnika lasera na mernoj letvi ne promeni.

Ako se laserski zrak na svim kontrolnim mestima prikaže u sredini, nagib površine je ispravan.