# الوظائف

##

في وضع CenterFind يحاول جهاز الليزر الدوار أوتوماتيكيا، محاذاة شعاع الليزر على خط منتصف مستقبل الليزر من خلال تحريك رأس الدوران لأعلى وأسفل.

يمكن محاذاة شعاع الليزر في حالة الوضع الأفقي لجهاز الليزر الدوار بالنسبة للمحور X لجهاز الليزر الدوار، على المحور Y أو على كلا المحورين في وقت واحد انظر احتساب الميل مع وضع CenterFind‏.

وفي حالة الوضع الرأسي لجهاز الليزر الدوار يمكن إجراء المحاذاة فقط على المحور Y.

## تشغيل الوضع CenterFind:

1. قم بنصب جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر، بحيث يتواجد مستقبل الليزر في اتجاه المحور X أو المحور Y لجهاز الليزر الدوار.
2. قم بمحاذاة مستقبل الليزر، بحيث يكون المحور المرغوب في زاوية قائمة مع نطاق الاستقبال (54).
3. إذا تمت محاذاة شعاع الليزر على كلا المحورين، فقم في كل مرة بوضع مستقبل ليزر واحد متصل بجهاز الليزر الدوار في اتجاه المحور X والمحور Y.

يجب أن يتواجد كل مستقبل ليزر في إطار نطاق حركة ±8,5 % لجهاز الليزر الدوار.

4. قم بتشغيل جهاز الليزر الدوار في وضع تشغيل الدوران.

LR 65 G: في قائمة أوضاع الضبط يجب أن تكون وظيفة المركز مضبوطة في وضع CenterFind (CF).
عند المحاذاة على محوري جهاز الليزر الدوار يسري ذلك على مستقبلي الليزر.

1. بدء تشغيل الوضع CenterFind للمحور X: اضغط لفترة طويلة إما على زر الوضع ، أو اضغط لفترة طويلة على زر الوضع مع الزر .
2. بدء تشغيل الوضع CenterFind للمحور Y: اضغط لفترة طويلة على الزر مع الزر .

عند الرغبة في محاذاة شعاع الليزر في وقت واحد على كلا المحورين، يجب عندئذ تشغيل وضع CenterFind في كل مستقبل ليزر بشكل منفصل.

بعد تشغيل وضع CenterFind تتحرك رأس الدوران بجهاز الليزر الدوار لأعلى ولأسفل. أثناء البحث يظهر في البيان النصي (n) CFX (المحور X) أو CFY (المحور Y).

إذا سقط شعاع الليزر على حقل الاستقبال (54) في مستوى ارتفاع خط منتصف مستقبل الليزر، فسوف يظهر بيان خط المنتصف (q) وكذلك في البيان النصي (n) XOK (المحور X) أو YOK (المحور Y). تظهر في جهاز الليزر الدوار قيمة الميل المرصودة. ويتم أوتوماتيكيًا إنهاء وضع CenterFind.

## إلغاء وضع CenterFind:

1. اضغط على الزر واحتفظ به مضغوطًا.

## التغلب على الخطأ:

إذا لم يستطع شعاع الليزر العثور على خط منتصف مستقبل الليزر داخل نطاق الحركة، فسوف يظهر في البيان النصي (n) ERR وتضيء جميع مؤشرات الاتجاه LED.

1. اضغط على أي زر بجهاز الليزر الدوار وزر بمستقبل الليزر لغلق بلاغات الخطأ.
2. اضبط وضعية جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر من جديد، بحيث يتواجد مستقبل الليزر في إطار نطاق الحركة ±8,5 % لجهاز الليزر الدوار.

تأكد أن مستقبل الليزر متحاذي على المحور X أو المحور Y بحيث يستطيع شعاع الليزر المرور عبر نطاق الاستقبال (54) في وضع أفقي.

1. قم بتشغيل الوضع CenterFind مجددًا.

LR 65 G: عند الرغبة في محاذاة محوري جهاز الليزر الدوار على مستقبل الليزر يجب أن تكون وظيفة المركز نفسها مضبوطة في مستقبلي الليزر. لا يمكن الجمع بين وضع CenterFind ووضع CenterLock.

إذا كان الوضع CenterLock مضبوطًا في أحد المحورين، ويتم تشغيل الوضع CenterFind على المحور الآخر، يظهر في البلاغ النصي (n) بالتناوب ERR و CL.

1. اضبط الوضع CenterFind في مستقبلي الليزر، وقم بتشغيل الوظيفة مجددًا.

##

يمكن بواسطة الوضع CenterFind قياس درجة ميل سطح ما حتى 8,5 % كحد أقصى.

1. ولهذا الغرض قم بنصب جهاز الليزر الدوار من أحد أطراف السطح المائل في الوضع الأفقي على حامل ثلاثي القوائم.

يجب محاذاة المحور X أو المحور Y لجهاز الليزر الدوار على خط واحد مع مستوى الميل المراد احتسابه.

2. قم بتشغيل جهاز الليزر الدوار وقم بضبط استوائه.
3. قم بتثبيت مستقبل الليزر بواسطة الحامل على شاخص القياس (78).
4. قم بنصب شاخص القياس بالقرب من عدة القياس (عند الطرف نفسه بالسطح المائل).
5. قم بمحاذاة مستوى ارتفاع مستقبل الليزر على شاخص القياس، بحيث تتم الإشارة إلى أن شعاع ليزر جهاز الليزر الدوار في المنتصف ➊.
6. ثم قم بنصب شاخص القياس مع مستقبل الليزر عند الطرف الآخر بالسطح المائل ➋.

احرص عندئذ على أن يظل وضع مستقبل الليزر كما هو دون تغيير على شاخص القياس.

7. قم بتشغيل الوضع CenterFind للمحور الذي تم محاذاته على السطح المائل.

1. بعد إنهاء وضع CenterFind تظهر على جهاز الليزر الدوار درجة ميل السطح.

##

في وضع CenterLock يحاول جهاز الليزر الدوار أوتوماتيكيا، محاذاة شعاع الليزر على خط منتصف مستقبل الليزر من خلال تحريك رأس الدوران لأعلى وأسفل. على عكس الوضع CenterFind يتم فحص موضع مستقبل الليزر بشكل مستمر، ومواءمة ميل جهاز الليزر الدوار أوتوماتيكيًا. في وحدة عرض جهاز الليزر الدوار لن يتم عرض قيم ميل.

يمكن إجراء المحاذاة للمحور X والمحور Y سواء في حالة الوضع الأفقي والوضع الرأسي لجهاز الليزر الدوار.

## تشغيل الوضع CenterLock:

1. قم بنصب جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر، بحيث يتواجد مستقبل الليزر في اتجاه المحور X أو المحور Y لجهاز الليزر الدوار.
2. قم بمحاذاة مستقبل الليزر، بحيث يكون المحور المرغوب في زاوية قائمة مع نطاق الاستقبال (54).
3. إذا تمت محاذاة شعاع الليزر على كلا المحورين، فقم في كل مرة بوضع مستقبل ليزر واحد متصل بجهاز الليزر الدوار في اتجاه المحور X والمحور Y.

يجب أن يتواجد كل مستقبل ليزر في إطار نطاق حركة ±8,5 % لجهاز الليزر الدوار.

4. قم بتشغيل جهاز الليزر الدوار في وضع تشغيل الدوران.

1. في قائمة أوضاع الضبط لمستقبل الليزر اضبط وظيفة المركز على الوضع CenterLock CL.

عند المحاذاة على محوري جهاز الليزر الدوار يسري ذلك على مستقبلي الليزر.

2. بدء تشغيل الوضع CenterLock للمحور X: اضغط لفترة طويلة إما على زر الوضع ، أو اضغط لفترة طويلة على زر الوضع مع الزر .
3. بدء تشغيل الوضع CenterLock للمحور Y: اضغط لفترة طويلة على الزر مع الزر .

عند الرغبة في محاذاة شعاع الليزر في وقت واحد على كلا المحورين، يجب عندئذ تشغيل وضع CenterLock في كل مستقبل ليزر بشكل منفصل.

بعد تشغيل وضع CenterLock تتحرك رأس الدوران بجهاز الليزر الدوار لأعلى ولأسفل. أثناء البحث يظهر في البيان النصي (n) CLX (المحور X) أو CLY (المحور Y).

إذا سقط شعاع الليزر على نطاق الاستقبال (54) في مستوى ارتفاع خط منتصف مستقبل الليزر، فسوف يظهر بيان خط المنتصف (q) وكذلك في البيان النصي (n) LOC. يظهر في جهاز الليزر الدوار الرمز CenterLock في الشاشة الرئيسية للمحور المعني.

في حالة تغيير موضع مستقبل الليزر أو جهاز الليزر الدوار تتم مواءمة الميل بجهاز الليزر الدوار أوتوماتيكيًا.

- عند العمل بالوضع CenterLock احرص على عدم تحريك الليزر الدوار ومستقبل الليزر دون قصد. فقد تتسبب المواءمة الإلكترونية للميل في حدوث قياسات خاطئة في حالة تغيير الوضع.

## إلغاء/إنهاء الوضع CenterLock:

1. اضغط على الزر واحتفظ به مضغوطًا.

إذا كان شعاع الليزر في هذا الوقت قد تمت محاذاته بنجاح على الخط الأوسط لمستقبل الليزر، عندئذ يظل الميل المضبوط بجهاز الليزر الدوار موجودًا حتى مع إيقاف الوضع CenterLock.

## التغلب على الخطأ:

إذا لم يستطع شعاع الليزر العثور على خط منتصف مستقبل الليزر خلال دقيقتين (بغض النظر عما إذا كان ذلك عند تشغيل الوضع أو بعد تغييرات الموضع)، يظهر في البيان النصي (n) ERR وتضيء كافة مؤشرات الاتجاه LED.

1. اضغط على أي زر بجهاز الليزر الدوار وزر بمستقبل الليزر لغلق بلاغات الخطأ.
2. اضبط وضعية جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر من جديد، بحيث يتواجد مستقبل الليزر في إطار نطاق الحركة ±8,5 % لجهاز الليزر الدوار.

تأكد أن مستقبل الليزر متحاذي على المحور X أو المحور Y بحيث يستطيع شعاع الليزر المرور عبر نطاق الاستقبال (54) في وضع أفقي.

1. قم بتشغيل الوضع CenterLock مجددًا.

عند الرغبة في محاذاة محوري جهاز الليزر الدوار على مستقبل الليزر يجب أن تكون وظيفة المركز نفسها مضبوطة في مستقبلي الليزر. لا يمكن الجمع بين وضع CenterLock ووضع CenterFind.

إذا كان الوضع CenterFind مضبوطًا في أحد المحورين، ويتم تشغيل الوضع CenterLock على المحور الآخر، يظهر في البلاغ النصي (n) بالتناوب ERR و CF.

1. اضبط الوضع CenterLock في مستقبلي الليزر، وقم بتشغيل الوظيفة مجددًا.

##

يشتمل مستقبل الليزر على فلاتر إلكترونية للأضواء الاستروبوسكوبية. وتوفر الفلاتر حماية من التشويشات الناتجة عن أضواء تحذير معدات البناء مثلا.