# Daljinski upravljač

## Snabdevanje energijom daljinske komande

Za režim rada sa daljinskim upravljačem preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

1. Okrenite blokadu (37) poklopca pregrade za bateriju (npr. pomoću novčića) u položaj .
2. Otklopite poklopac pregrade za bateriju (39) i ubacite baterije.

Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

1. Zatvorite poklopac pregrade za bateriju (39) i okrenite blokadu (37) poklopca pregrade za bateriju u položaj .

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača, ako ga ne koristite duže vreme. U slučaju dužeg skladištenja, baterije u daljinskom upravljaču bi mogle da korodiraju.

Funkcija Bluetooth® ostaje aktivna, sve dok ima baterija u daljinskom upravljaču. Da bi se sprečila potrošnja energije ovom funkcijom, možete da izvadite baterije.

## Puštanje u rad daljinske komande

Dokle god su baterije upotrebljene sa dovoljnim naponom, ostaje daljinska komanda spremna za rad.

1. Da biste aktivirali daljinski upravljač, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.
2. Status osa na rotacionom laseru se učitava i prikazuje se u prikazima statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču.

Sve dok prikazi statusa svetle, pri svakom sledećem pritiskanju tastera na daljinskom upravljaču menja se odgovarajuće podešavanje na rotacionom laseru. Svetlo na prikazu odašiljanja signala (32) na daljinskom upravljaču pokazuje da se signal emituje.

Da bi se štedela energija, daljinski upravljač se deaktivira nakon kraćeg vremena i prikazi statusa (33) i (34) se ponovo gase.

Uključivanje‑isključivanje mernog alata nije moguće sa daljinskom komandom.