# Ročni način

Samodejno niveliranje merilne naprave lahko izklopite (ročni način):

- pri vodoravnem položaju za vsako os posebej;
- pri navpični legi za X-os (Y-os pri navpični legi ni mogoče nivelirati).

Pri ročnem načinu je možna postavitev naprave v želenem položaju.

Dodatno lahko osi posebej nagnete na merilni napravi v območju ±8,5 %. Vrednost nagiba ene osi v ročnem načinu se ne prikaže na zaslonu.

Prikaz stanja (12) na merilni napravi neprekinjeno sveti rdeče:

- če je pri vodoravnem položaju vsaj ena os nastavljena na ročni način,
- če je pri navpičnem položaju os X nastavljena na ročni način.

Na daljinskem upravljalniku prikaz stanja za os Y (33) oz. prikaz stanja za os X (34) neprekinjeno sveti rdeče, če je ustrezna os nastavljena na ročni način.

Ročnega načina ni mogoče zagnati z daljinskim upravljalnikom.

## Ročni način pri vodoravnem položaju

1. Pritisnite tipko toliko krat, da dosežete želeno kombinacijo za obe osi.
2. Na prikazanem zaslonu je kot primer samodejno niveliranje za os X izklopljeno, os Y pa se še vedno nivelira.

## Nagib osi

1. Pritisnite tipko , ko ste v meniju za ročni način.

Če je samodejno niveliranje izklopljeno samo za eno os, lahko spreminjate samo nagib za to os.

1. Pri ročnem načinu obeh osi lahko s ponovnim pritiskom tipke preklapljate med osema.

1. Na zaslonu utripa simbol osi, za katero lahko spremenite nagib.

1. Izbrano os nagnite s tipkama oziroma , dokler ne dosežete želenega položaja.

## Ročni način pri navpičnem položaju

1. Za izklop samodejnega niveliranja osi X pritisnite tipko . (Osi Y pri navpičnem položaju ni mogoče nivelirati.)

## Nagib osi X

1. Pritisnite tipko , ko ste v meniju za ročni način.
2. Na zaslonu utripa simbol osi X.
3. Os X nagnite s tipkama oziroma , dokler ne dosežete želenega položaja.

## Vrtenje osi Y

1. Znova pritisnite tipko , ko ste v meniju za ročni način.
2. Na zaslonu utripa simbol osi Y.
3. Zavrtite os Y s tipkama oziroma do želenega položaja.