# Усунення несправностей

Індикатор на дисплеї будівельного лазера | Індикатор на дисплеї лазерного приймача | Проблема | Усунення
--- | --- | --- | ---
| − | Автоматичне вимкнення (акумулятор або батарейки розряджені) | Замініть акумуляторні батареї або батарейки.
| − | Автоматичне вимкнення (перевищена робоча температура) | Дайте вимірювальному інструменту стабілізувати свою температуру перед тим, як вмикати його. Потім перевірте точність вимірювання і за потреби відкалібруйте вимірювальний інструмент.
| −/PNK | Встановити з’єднання з пультом дистанційного керування (40) або лазерним приймачем (41) не вдалось | Короткочасно натисніть кнопку , щоб закрити повідомлення про помилку. Почніть встановлення з’єднання знову. Якщо встановити з’єднання не вдається, зверніться до сервісного центру Bosch.
| − | Не вдалося встановити з’єднання зі смартфоном | Короткочасно натисніть кнопку , щоб закрити повідомлення про помилку. Почніть встановлення з’єднання знову див. Дистанційне управління за допомогою додатку Bosch Levelling Remote App. Якщо встановити з’єднання не вдається, зверніться до сервісного центру Bosch.
| − | Вимірювальний інструмент нахилений більше ніж на 8,5 % або не в правильному горизонтальному або вертикальному положенні. | Знову розташуйте вимірювальний інструмент у горизонтальному або вертикальному положенні. Повторне нівелювання починається автоматично.
| − | Перевищення максимального часу нівелювання | Знову розташуйте вимірювальний інструмент у горизонтальному або вертикальному положенні. Короткочасно натисніть кнопку , щоб знову запустити нівелювання.
| − | Зміна між горизонтальним і вертикальнім положенням без вимикання/вмикання вимірювального інструмента | Короткочасно натисніть кнопку , щоб знову запустити нівелювання.
| ERR | Збій калібрування осі X | Перервіть калібрування за допомогою , натиснувши кнопку . Переконайтеся, що приймальне віконце лазерного приймача розташоване перпендикулярно до відповідної осі (X/Y) вимірювального інструмента. Розпочніть калібрування знову.
| ERR | Збій калібрування осі Y
| − | Збій калібрування осі Z | Перервіть калібрування за допомогою , натиснувши кнопку . Перевірте точність вимірювального інструмента. Розпочніть калібрування знову.
| ERR | Збій режиму CenterFind відносно осі X | Натисніть будь-яку кнопку, щоб закрити повідомлення про помилку. Перевірте, чи правильно встановлені вимірювальний інструмент та лазерний приймач. Лазерний приймач повинен знаходитися в межах повороту ±8,5 % вимірювального інструмента. Перезапустіть режим.
| ERR | Збій режиму CenterFind відносно осі Y
GRL 650 CHVG:
| ERR | Збій режиму CenterLock відносно осі X | Натисніть будь-яку кнопку, щоб закрити повідомлення про помилку. Перевірте, чи правильно встановлені вимірювальний інструмент та лазерний приймач. Лазерний приймач повинен знаходитися в межах повороту ±8,5 % вимірювального інструмента. Перезапустіть режим.
| ERR | Збій режиму CenterLock відносно осі Y