# Batterie/piles

L’appareil de mesure est conçu pour fonctionner avec des piles du commerce ou un accu Lithium-ion Bosch.

N’utilisez pas d’accus du commerce (p. ex. accus NiMH).

##

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls à être adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre appareil de mesure.

Les batteries lithium-ion sont expédiées partiellement chargées en raison des réglementations internationales en matière de transport. Pour obtenir les performances maximales, chargez la batterie complètement avant la première utilisation.

### Indicateur d’état de charge de la batterie

Les LED vertes de l’indicateur d’état de charge de l’accu permettent de vérifier le niveau de charge de l’accu après l’avoir retiré de l’appareil de mesure.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l’indicateur de niveau de charge ou .

Si aucune LED ne s’allume après avoir appuyé sur le bouton de l’indicateur d’état de charge, l’accu est défectueux et doit être remplacé.

Tous les types de batterie ne disposent pas d’un indicateur d’état de charge.

#### Batterie de type GBA 18V...

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

#### Batterie de type ProCORE18V...

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 5 LED | 80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED | 60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | 40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 20–40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–20 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

### Indications pour une utilisation optimale de la batterie

Protégez l’accu de l’humidité et de l’eau.

Ne stockez l’accu que dans la plage de températures de –20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas ‌l’accu dans une voiture en plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de l’accu à l’aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de l’autonomie de l’accu au fil des recharges effectuées indique que l’accu est arrivé en fin de vie et qu’il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l’élimination.

##

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

Logez les piles dans l’adaptateur piles (22).

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique de l’adaptateur piles.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

- Sortez les piles de l’appareil de mesure si vous savez que l’appareil de mesure ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se corroder dans l’appareil de mesure.

L’adaptateur piles n’est conçu que pour une utilisation sur les outils de mesure Bosch prévus.

##

1. Placez le curseur de verrouillage (2) du cache-piles dans la position et ouvrez le cache-piles (1).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (23) et sortez la batterie (24) ou l’adaptateur piles (22) du logement de piles. Ne forcez pas.
3. Insérez une batterie chargée (24) ou l’adaptateur piles (22) contenant les piles dans le logement de piles jusqu’à ce qu’il s’enclenche de façon perceptible.
4. Refermez le cache-piles (1) et poussez le curseur de verrouillage (2) dans la position .

##

L’indicateur d’état de charge (e) indique le niveau de charge de l’accu ou des piles :

Affichage | Capacité
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0–5 %

Quand l’accu ou les piles sont vides, il apparaît pendant quelques secondes un message d’avertissement et la LED d’état (12) clignote en rouge à une cadence rapide. L’appareil de mesure s’arrête ensuite.