# Remedio de perturbaciones

Indicador de textos (n) | Problema | Remedio
--- | --- | ---
PNK | No se ha podido establecer una conexión Bluetooth® con el láser de rotación GRL 600 CHV o GRL 650 CHVG | Presione brevemente la tecla de conexión/desconexión del láser de rotación para cerrar el mensaje de error. Reinicie el establecimiento de la conexión. Si no se puede establecer la conexión, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bosch.
ERR | Ha fallado la calibración del láser rotativo GRL 600 CHV o GRL 650 CHVG | Lea y observe las instrucciones de servicio del GRL 600 CHV o GRL 650 CHVG.
Ha fallado el modo CenterFind o el modo CenterLock | Pulse cualquier tecla para cerrar el mensaje de error. Compruebe la posición del láser de rotación y del receptor láser antes de reiniciar la función.
LR 65 G:
ERR y CL alternativamente | No se puede iniciar el modo CenterFind porque el láser de rotación ya está trabajando en el modo CenterLock. | Ajuste el modo CenterFind en ambos receptores láser y reinicie la función.
ERR y CF alternativamente | No se puede iniciar el modo CenterLock porque el láser de rotación ya está trabajando en el modo CenterFind. | Ajuste el modo CenterLock en ambos receptores láser y reinicie la función.