# Atribuição das funções

Função possível com LR 60 e | GRL 600 CHV | Nível laser rotativo com raio laser vermelho (600−800 nm)
--- | --- | ---
Indicador do nível de carga do nível laser rotativo | ● | −
Indicações de sentido para a posição do raio laser | ● | ●
Indicação da altura relativa | ● | ●
Modo CenterFind | ● | −

Função possível com LR 65 G e | GRL 650 CHVG | Nível laser rotativo com raio laser verde (500−570 nm)
--- | --- | ---
Indicador do nível de carga do nível laser rotativo | ● | −
Indicações de sentido para a posição do raio laser | ● | ●
Indicação da altura relativa | ● | ●
Modo CenterFind | ● | −
Modo CenterLock | ● | −