# Pracovní pokyny

##

Pomocí vodováhy (60) můžete kolmo (svisle) vyrovnávat laserový přijímač. Šikmo umístěný přijímač laseru vede k chybným měřením.

##

Na středové rysce (62) vpravo a vlevo na přijímači laseru můžete označit polohu laserového paprsku, když probíhá středem přijímacího pole (54).

Dbejte na to, aby byl laserový přijímač při označování vyrovnán přesně svisle (u vodorovného laserového paprsku), resp. vodorovně (u svislého laserového paprsku), poněvadž jinak budou rysky vůči laserovému paprsku přesazené.

##

Laserový přijímač můžete pomocí držáku (76) upevnit jak na měřicí lať (78), tak také na jiné pomůcky o šířce až 65 mm.

1. Přišroubujte držák (76) pomocí upevňovacího šroubu (79) do upnutí (64) na zadní straně laserového přijímače.
2. Povolte otočný knoflík (77) držáku, nasuňte držák např. na měřicí lať (78) a otočný knoflík (77) opět utáhněte.

Pomocí vodováhy (74) můžete držák (76), a tedy laserový přijímač vodorovně vyrovnávat. Šikmo umístěný přijímač laseru vede k chybným měřením.

Referenční středová osa (75) na držáku se nachází ve stejné výšce jako středová ryska (62) a může se používat pro označení laserového paprsku.

##

Není-li bezpodmínečně nutné bezpečné upevnění, můžete laserový přijímač připevnit k ocelovým dílům pomocí magnetů (63).