# Налаштування

##

Можна встановити, з якою точністю положення лазерного променя у приймальному віконці (54) відображатиметься як «середнє».

Поточне налаштування індикатора середньої лінії відображається на індикаторі точності прийому (l).

1. Щоб змінити точність прийому, натискайте кнопку декілька разів, поки потрібне налаштування не відобразиться на дисплеї.

При кожному натисканні на кнопку протягом короткого часу відповідне значення точності прийому відображається на текстовому індикаторі (n).

У разі вимикання налаштування точності прийому зберігається.

##

Для індикації положення лазерного променя в приймальному віконці (54) можна увімкнути звуковий сигнал.

Ви можете змінити гучність або вимкнути звуковий сигнал.

1. Для зміни рівня гучності або вимкнення звукового сигналу натискайте кнопку декілька разів, поки потрібний рівень гучності не з’явиться на дисплеї.

При низькій гучності індикатор звукового сигналу (p) відображається на дисплеї з одним стовпчиком, при високій гучності – з 3 стовпчиками, а якщо звуковий сигнал вимкнутий, індикатор зникає.

Незалежно від налаштування звукового сигналу у разі першого потрапляння лазерного променя у приймальне віконце (54) на підтвердження лунає короткий звуковий сигнал низької гучності.

Налаштування звукового сигналу під час вимкнення лазерного приймача зберігається.

##

Викличте меню налаштувань: Коротко натисніть кнопку і кнопку одночасно.

Зміна налаштувань у підменю: натискайте кнопку або кнопку , щоб перемикатися між налаштуваннями. Останнє вибране налаштування автоматично зберігається під час виходу з меню.

Зміна підменю: короткочасно натисніть кнопку , щоб перейти у наступне підменю.

Вихід з меню налаштувань: тривало натискайте кнопку , поки меню налаштувань не закриється. Альтернативно меню налаштувань автоматично закривається приблизно через 10 с після останнього натискання кнопки.

Доступні такі підменю:

- Одиниця вимірювання індикатора відносної висоти: у разі виклику меню одиниці вимірювання вибрана наразі одиниця вимірювання з’являється на текстовому індикаторі (n), наявні одиниці вимірювання відображаються на індикаторі одиниці вимірювання (m) над ним.
- Світлодіодні індикатори напрямку (LED): 3 світлодіодні індикатори напрямку (55), (57) і (56) можна налаштувати за яскравістю або вимкнути. Світлодіоди завжди світяться згідно з вибраним налаштуванням.
- Підсвічування дисплея (LIT): підсвічування дисплея можна увімкнути (світиться зелений світлодіод) або вимкнути (світиться червоний світлодіод).
- Функція пам’яті останнього прийому (MEM): індикатор напрямку, при якому лазерний промінь залишив приймальне віконце, можна увімкнути (світиться зелений світлодіод) або вимкнути (світиться червоний світлодіод).
- LR 65 G: Функції пошуку центру (CF/CL): можна вибрати один з двох режимів CenterFind (CF) і CenterLock (CL). Поточний режим відображається в текстовому індикаторі (n).

Окрім налаштувань підсвічування дисплея під час вимкнення лазерного приймача зберігаються всі налаштування.

##

Дисплеї (58) на передньому і задньому боці лазерного приймача мають підсвічування дисплея. Підсвічування дисплея вмикається:

- під час увімкнення лазерного приймача,
- під час кожного натискання кнопок,
- коли лазерний промінь рухається по приймальному віконцю (54).

Підсвічування дисплея автоматично вимикається:

- через 30 с після кожного натискання кнопки, якщо у приймальне віконце не потрапляє будь-який лазерний промінь,
- через 2 хв., якщо протягом цього часу не була натиснута жодна кнопка і положення лазерного променя у приймальному віконці не змінюється.

Підсвічування дисплея можна вимкнути у меню налаштувань.

Налаштування підсвічування дисплея у разі вимкнення лазерного приймача не зберігається. Після увімкнення лазерного приймача підсвічування дисплея завжди увімкнене.