# Funkcije

##

Če je rotacijski laser v načinu CenterFind, poskuša merilna naprava s premikanjem rotacijske glave navzgor in navzdol samodejno poiskati sredinsko linijo laserskega sprejemnika. Laserski žarek lahko poravnate glede na os X ali Y merilne naprave.

Način CenterFind se zažene na laserskem sprejemniku.

glejte Način CenterFind

Med iskanjem se na zaslonu merilne naprave pojavi simbol za način CenterFind za eno ali obe osi, prikaz stanja (12) pa utripa rdeče.

Če laserskega žarka ni bilo mogoče poravnati glede na sredinsko linijo laserskega sprejemnika, se način CenterFind samodejno zaključi, na začetnem zaslonu pa se pojavi določeni nagib.

Če laserskega žarka ni bilo mogoče poravnati glede na sredinsko linijo laserskega sprejemnika, se rotacija laserskega žarka ustavi in na zaslonu se pojavi sporočilo o napaki.

1. Pritisnite poljubno tipko, da zaprete sporočilo o napaki.
2. Ustrezna os se znova znivelira na 0 %.
3. Preverite, ali sta merilna naprava in laserski sprejemnik pravilno postavljena in znova zaženite način.

Laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % merilne naprave.

Pri uporabi načina CenterFind se lahko nastavitev obeh osi spremeni, tudi če ena od osi ni bila poravnana z laserskim sprejemnikom.

##

Če je rotacijski laser v načinu CenterLock, poskuša merilna naprava s premikanjem rotacijske glave navzgor in navzdol samodejno poiskati sredinsko linijo laserskega sprejemnika. Za razliko od načina CenterFind se položaj laserskega sprejemnika nenehno preverja in nagib merilne naprave samodejno prilagaja. Vrednosti nagiba se ne prikažejo na zaslonu.

- Pri delu z načinom CenterLock pazite, da se merilna naprava in laserski sprejemnik ne premakneta nenamerno. Zaradi samodejne prilagoditve nagiba pri vsaki spremembi položaja lahko pride do napak pri meritvah.

Laserski žarek lahko poravnate glede na os X ali Y merilne naprave.

Način CenterLock se zažene in zaključi na laserskem sprejemniku.

glejte Način CenterLock (LR 65 G)

Med iskanjem se na zaslonu merilne naprave pojavi simbol za način CenterLock za eno ali obe osi, prikaz stanja (12) pa utripa rdeče.

Če laserskega žarka ni bilo mogoče poravnati glede na sredinsko linijo laserskega sprejemnika, se na začetnem zaslonu za eno oz. obe osi pojavi simbol CenterLock. Vrednosti nagiba se ne prikažejo.

Če laserskega žarka ni bilo mogoče poravnati glede na sredinsko linijo laserskega sprejemnika, se rotacija laserskega žarka ustavi in na zaslonu se pojavi sporočilo o napaki.

1. Pritisnite poljubno tipko, da zaprete sporočilo o napaki.
2. Ustrezna os se znova znivelira na 0 %.
3. Preverite, ali sta merilna naprava in laserski sprejemnik pravilno postavljena in znova zaženite način.

Laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % merilne naprave.

Pri uporabi načina CenterLock se lahko nastavitev obeh osi spremeni, tudi če ena od osi ni bila poravnana z laserskim sprejemnikom.

##

V rotacijskem načinu lahko spremenljiv laserski žarek (8) izklopite za enega ali več kvadrantov rotacijske ravnine. Tako lahko omejite izpostavljenost laserskim žarkom samo na določene predele. Poleg tega lahko tako preprečite motnje drugih naprav zaradi laserskega žarka ali motnje laserskega sprejemnika zaradi neželenih odbojev.

Izklop posameznih kvadrantov se lahko krmili samo s pomočjo Bosch Levelling Remote App. Kvadranti, v katerih je viden laserski žarek, so razvidni na prikazu za način delovanja laserja (b) na začetnem zaslonu.