# Matavimo prietaiso tikslumo tikrinimas ir kalibravimas

Tikslumo patikrą ir kalibravimą turi atlikti tik gerai instruktuotas ir kvalifikuotas personalas. Atliekant matavimo prietaiso tikslumo patikrą ir kalibravimą būtina žinoti, kokių įstatymų reikalavimų reikia laikytis.

Kad pasiektumėte ilgalaikių tikslių rezultatų, bent 1× metuose atlikite kalibravimą arba dėl matavimo prietaiso patikros kreupkitės į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

##

Didžiausią įtaką niveliavimo tikslumui turi aplin‌kos temperatūra Lazerio spindulį ypač gali pakreipti temperatūros skirtumai, susidarantys nuo pagrindo kylant aukštyn.

Siekiant kaip galima sumažinti iš žemės kylančios šilumos terminę įtaką, matavimo prietaisą rekomenduojama naudoti ant stovo. Prietaisą visada statykite darbo zonos centre.

Be išorinių veiksnių nuokrypius gali sąlygoti ir prietaiso specifinės savybės (pvz., prietaisui nukritus ar jį stipriai sutrenkus). Todėl kaskart prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar tiksliai sukalibruota.

Jei atliekant niveliavimo tikslumo patikrą matavimo prietaisas viršija maksimalius nuokrypius, atlikite kalibravimą arba dėl matavimo prietaiso patikros kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.

##

Kad gautumėte patikimą ir tikslų rezultatą, niveliavimo tikslumo tikrinimą rekomenduojama atlikti pastačius prietaisą ant tvirto pagrindo priešais sieną 30 m atstumu, kuriame nėra pašalinių objektų. Abiems ašims atlikite visą matavimo procedūrą.

1. Pritvirtinkite matavimo prietaisą horizontalioje padėtyje 30 m nuo sienos ant stovo arba pasta‌tykite ant tvirto, lygaus pagrindo.
2. Matavimo prietaisą įjunkite.

1. Pasibaigus niveliavimui, ant sienos pažymėkite lazerio spindulio vidurį (taškas Ⅰ).

1. Pasukite matavimo prietaisą 180° kampu, nepakeisdami aukščio.
2. Palaukite, kol matavimo prietaisas susiniveliuos.
3. Ant sienos pažymėkite lazerio spindulio vidurį (taškas Ⅱ).

Atkreipkite dėmesį, kad taškas Ⅱ virš ar po tašku Ⅰ būtų statmenai.

4. Matavimo prietaisą pasukite 90° ir pakartokite matavimo operaciją kitoms ašims.

Esant 30 m matavimo atstumui, maksimalus leidžiamasis nuokrypis: ±1,5 mm. Skirtumas d tarp taškų Ⅰ ir Ⅱ gali būti ne didesnis kaip 3 mm.

##

Norint atlikti patikrinimą, jums reikia laisvo 10 m ilgio matavimo atstumo ant tvirto pagrindo nuo sienos.

1. Prie sienos pritvirtinkite svambalo virvę.
2. Pastatykite matavimo prietaisą vertikalioje padėtyje ant tvirto, lygaus pagrindo.
3. Matavimo prietaisą įjunkite ir palaukite, kol jis išsilygins.
4. Matavimo prietaisą išlyginkite taip, kad lazerio spindulys eitų tiksliai per svambalo virvės viršutinio galo vidurį.
5. Skirtumas d tarp lazerio spindulio ir svambalo virvės apatiniame virvės gale yra matavimo prietaiso nuokrypis nuo vertikalės.

Esant 10 m aukščio matavimo atstumui, maksimalus leidžiamasis nuokrypis: ±1 mm. Skirtumas d turi būti ne didesnis kaip 1 mm.

##

Žemiau aprašytus darbus leidžiama atlikti tik instruktuotiems ir kvalifikuotiems asmenims. Atliekant matavimo prietaiso tikslumo patikrą ir kalibravimą būtina žinoti, kokių įstatymų reikalavimų reikia laikytis.

- Matavimo prietaiso kalibravimą atlikite ypač tiksliai arba dėl matavimo prietaiso patikrinimo kreipkitės Bosch klientų aptarnavimo tarnybą. Netiksliai sukalibravus gaunami klaidingi matavimo rezultatai.

- Kalibravimą įjunkite tik tada, kai matavimo prietaiso kalibravimą atlikti būtina. Kai matavimo prietaisas pradeda veikti kalibravimo režimu, tai kalibravimo operaciją turite iki pat galo atlikti ypatingai tiksliai, kad vėliau negautumėte klaidingų matavimo rezultatų.

- Po kiekvieno kalibravimo patikrinkite niveliavimo tikslumą. Jei nuokrypis viršija maksimalias leidžiamąsias vertes, dėl matavimo prietaiso patikrinimo kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.

### X ir Y ašies kalibravimas

GRL 600 CHV kalibruoti galima tik naudojant lazerio spindulio imtuvą LR 60, o GRL 650 CHVG kalibruoti galima tik naudojant LR 65 G. Lazerio spindulio imtuvas su matavimo prietaisu turi būti sujungtas Bluetooth® ryšiu žr. Ryšio su nuotolinio valdymo pultu/lazerio spindulio imtuvu sukūrimas.

Kalibravimo metu matavimo prietaiso ir lazerio spindulio imtuvo padėtį keisti draudžiama (išskyrus aprašytus pakreipimus ir pasukimus). Todėl pastatykite matavimo prietaisą ant tvirto, lygaus pagrindo ir gerai pritvirtinkite lazerio spindulio imtuvą.

Jei yra galimybė, kalibravimą reikia atlikti programėle Bosch Levelling Remote App. Valdant programėle išvengiama klaidų, priešingu atveju neatsargiai paspaudus mygtukus gali būti pakeista matavimo prietaiso padėtis.
Atliekant kalibravimą be programėlės, reikia paspausti atitinkamus matavimo prietaiso mygtukus, nuotolinio valdymo pulto kalibravimo metu naudoti negalima.

Jums reikia laisvo 30 m ilgio matavimo atstumo ant tvirto pagrindo. Jei tokio matavimo atstumo nėra, kalibravimą su mažesniu niveliavimo tikslumu galima atlikti 15 m ilgio atstumu.

## Kalibravimui sumontuokite matavimo prietaisą ir lazerio spindulio imtuvą:

1. Matavimo prietaisą horizontalia padėtimi 30 m arba 15 m atstumu nuo lazerio spindulio imtuvo pritvirtinkite ant stovo (43) arba pastatykite ant tvirto, lygaus pagrindo.
2. Atitinkamame aukštyje gerai pritvirtinkite lazerio spindulio imtuvą:

- Arba ant sienos ar kitokio paviršiaus magnetais, arba ant lazerio spindulio imtuvo kablio,
- Arba ant stabiliai pritvirtintos pagalbinės priemonės su lazerio spindulio imtuvo laikikliu.

žr. Pritvirtinimas laikikliu

## Išlyginkite matavimo prietaisą kalibravimui:

1. Matavimo prietaisą nukreipkite taip, kad ant matavimo prietaiso įspausta X ašies žymė "+" puse būtų nukreipta į lazerio spindulio imtuvą. X ašis turi būti vertikali lazerio spindulio imtuvui.

## Įjunkite kalibravimą:

Kalibravimas programėle Bosch Levelling Remote App:

1. Matavimo prietaisą įjunkite.
2. Programėlėje įjunkite kalibravimą.
3. Toliau sekite programėlės nurodymus.

Kalibravimas be programėlės:

1. Įjunkite matavimo prietaisą ir lazerio spindulio imtuvą.
2. Įsitikinkite, kad abu yra sujungti Bluetooth® ryšiu.
3. Kad pradėtumėte kalibravimą, paspauskite ant lazerio spindulio imtuvo esantį mygtuką ir ant lazerio spindulio imtuvo esantį mygtuką .
4. Lazerio spindulio imtuvo ekrane atsiranda CAL.
5. Jei kalibravimą reikia nutraukti, ilgai spauskite ant lazerio spindulio imtuvo esantį mygtuką .

## Kalibravimo be programėlės atlikimas:

1. Meniu, kuris atsidaro matavimo prietaiso ekrane įjungus kalibravimą, pasirinkite esantį atstumą tarp matavimo prietaiso ir lazerio spindulio imtuvo.
2. Tuo tikslu paspauskite mygtuką arba .
3. Savo parinktį patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .

1. Norėdami toliau esančiame meniu patvirtinti pasirinktą matavimo atstumą ir su juo susijusį niveliavimo tikslumą (), paspauskite mygtuką .
2. Norėdami grįžti į matavimo atstumo parinktį (), paspauskite mygtuką .

1. Lazerio spindulio imtuvą nustatykite tokiame aukštyje, kad kintamas lazerio spindulys (8) ant lazerio spindulio imtuvo būtų rodomas kaip esantis viduryje. žr. Krypties indikatoriai
2. Šiame aukštyje gerai pritvirtinkite lazerio spindulio imtuvą.

## X ašies kalibravimas:

1. Patikrinkite, ar matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra išlyginti vienas kito atžvilgiu, kaip pavaizduota ekrane (X ašies "+" pusė yra nukreipta į lazerio spindulio imtuvą).
2. Įjunkite X ašies kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

1. Kai šis žingsnis parodomas ekrane, matavimo prietaisą pasukite 180°, kad į lazerio spindulio imtuvą būtų nukreipta X ašies "–" pusė.

Kaskart sukdami atkreipkite dėmesį į tai, kad nepakeistumėte nei matavimo prietaiso aukščio, nei posvyrio.

1. Pasukimą patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .
2. X ašies kalibravimas tęsiamas.

Kai X ašies kalibravimas sėkmingai baigiamas, matavimo prietaiso ekrane atsiranda šis simbolis.

1. Tęskite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

## Y ašies kalibravimas:

1. Pasukite matavimo prietaisą rodyklės kryptimi 90° kampu, kad į lazerio spindulio imtuvą butų nukreipta Y ašies "+" pusė.
2. Pasukimą patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .

1. Kai šis žingsnis parodomas ekrane, matavimo prietaisą pasukite 180°, kad į lazerio spindulio imtuvą būtų nukreipta Y ašies "–" pusė.
2. Pasukimą patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .
3. Y ašies kalibravimas tęsiamas.

Kai Y ašies kalibravimas sėkmingai baigiamas, matavimo prietaiso ekrane atsiranda šis simbolis.

1. Įjunkite Y ašies kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

Šis simbolis patvirtina, kad buvo sėkmingai atliktas X ir Y ašies kalibravimas su pradžioje pasirinktu nivaliavimo tikslumu.

1. Baikite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

Jei kalibravimas sėkmingai baigiamas, matavimo prietaisas automatiškai išsijungia.

## Kalibravimas atliktas netinkamai:

Jei X arba Y ašies kalibravimas nepavyksta, matavimo prietaiso ekrane parodomas atitinkamas klaidos pranešimas. Lazerio spindulio imtuvo ekrane parodoma ERR.

1. Nutraukite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .
2. Įsitikinkite, kad matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra tiksliai išlyginti (žr. aprašymą aukščiau).
3. Iš naujo įjunkite kalibravimą.

Jei kalibravimo atlikti vėl nepavyksta, dėl matavimo prietaiso patikrinimo kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.

### Z ašies kalibravimas

Norint atlikti kalibravimą, jums reikia laisvo matavimo atstumo priešais 10 m aukščio sieną ant tvirto pagrindo.

1. Prie sienos pritvirtinkite svambalo virvę.
2. Pastatykite matavimo prietaisą ant tvirto, lygaus pagrindo.
3. Matavimo prietaisą įjunkite ir palaukite, kol jis išsilygins.
4. Matavimo prietaisą nukreipkite taip, kad lazerio spindulys eitų vertikaliai ant sienos ir kirstų svambalą.
5. Matavimo prietaisą išjunkite.
6. Laikykite paspaustą mygtuką ir tada dar papildomai trumpai paspauskite mygtuką .
7. Matavimo prietaisas įsijungia.
8. Palaukite, kol matavimo prietaisas susiniveliuos.

1. Lazerio spindulį nukreipkite taip, kad jis būtų kuo lygiagretesnis svambaliui.

1. Lazerio spindulį lenkite kryptimi ◀, t. y. spauskite mygtuką . Lazerio spindulį lenkite kryptimi ▶, t. y. spauskite mygtuką .
2. Jei nepavyksta lazerio spindulio nukreipti lygiagrečiai svambalui, tai tiksliau išlyginkite matavimo prietaisą sienos atžvilgiu ir iš naujo išjunkite kalibravimą.
3. Kai lazerio spindulys išlyginamas vertikaliai, išsaugokite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

Šis simbolis patvirtina, kad Z ašies kalibravimas buvo sėkmingas. Tuo pačiu metu būsenos indikatorius (12) 3× sumirksi žaliai.

1. Baikite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .

1. Jei kalibravimas sėkmingai baigiamas, matavimo prietaisas automatiškai išsijungia.

Jei Z ašies kalibravimas nepavyksta, rodomas šis klaidos pranešimas.

1. Nutraukite kalibravimą su , paspausdami mygtuką .
2. Įsitikinkite, kad atskaitos vertikalė yra rotacinės galvutės pasukimo diapazone, ir iš naujo įjunkite kalibravimą.

Stebėkite, kad matavimo prietaisas kalibravimo metu nebūtų pajudintas.

Jei kalibravimo atlikti vėl nepavyksta, dėl matavimo prietaiso patikrinimo kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.