# Storingen verhelpen

Tekstaanduiding (n) | Probleem | Verhelpen
--- | --- | ---
PNK | Maken van de verbinding via Bluetooth® met de rotatielaser GRL 600 CHV of GRL 650 CHVG mislukt | Druk kort op de aan/uit-toets op de rotatielaser om de foutmelding te sluiten. Start het maken van de verbinding opnieuw. Als het niet mogelijk is om een verbinding te maken, neem dan contact op met de Bosch klantenservice.
ERR | Kalibratie van de rotatielaser GRL 600 CHV of GRL 650 CHVG mislukt | Lees de gebruiksaanwijzing van de GRL 600 CHV of GRL 650 CHVG en neem hier goed nota van.
Modus CenterFind of modus CenterLock mislukt | Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te sluiten. Controleer de positie van rotatielaser en laserontvanger vóór het opnieuw starten van de functie.
LR 65 G:
ERR en CL afwisselend | Modus CenterFind kan niet worden gestart, omdat de rotatielaser al in de modus CenterLock werkt. | Stel op beide laserontvangers de modus CenterFind in en start de functie opnieuw.
ERR en CF afwisselend | Modus CenterLock kan niet worden gestart, omdat de rotatielaser al in de modus CenterFind werkt. | Stel op beide laserontvangers de modus CenterLock in en start de functie opnieuw.