# Ръчен режим

Автоматичното нивелиране на измервателния уред може да се изключва (ръчен режим):

- при хоризонтално положение за двете оси независимо една от друга,
- при вертикално положение за Х оста (Y оста при вертикално положение не може да се нивелира).

При ръчен режим поставянето на измервателния уред в произволно скосено положение е възможно.

Допълнително осите могат независимо една от друга да се накланят в диапазон от ±8,5 % върху измервателния уред. Стойността на накланяне на оста в ръчен режим не се показва на дисплея.

Индикацията на статуса (12) върху измервателния уред свети трайно в червено, ако

- при хоризонтално положение минимум една ос е настроена на ръчен режим,
- при вертикално положение X-оста е настроена на ръчен режим.

Върху дистанционното управление индикацията за статуса на X-оста (33) респ. индикацията за статуса на Y-оста (34) свети постоянно в червено, ако съответната ос е настроена на ръчен режим.

Ръчният режим не може да се стартира през дистанционното управление.

## Ръчен режим при хоризонтално положение

1. За изключване на автоматичното нивелиране натискайте бутона докато желаната комбинация от настройки за двете оси не се достигне.
2. На показания примерен дисплей автоматичното нивелиране за Х-оста е изключено, Y-оста продължава да се нивелира.

## Накланяне на осите

1. Натиснете бутона , докато менюто показва ръчен режим.

Ако автоматичното нивелиране е изключено само за една ос, можете да промените само наклона на тази ос.

1. При ръчен режим на двете оси можете чрез повторно натискане на бутона да сменяте между осите.

1. На дисплея мига символа на оста, чийто наклон може да се променя.

1. Наклонете избраната ос с бутоните респ. до желаната позиция.

## Ръчен режим при вертикално положение

1. Натиснете веднъж бутона , за да изключите нивелиращата автоматика за X-оста. (Y-оста не може да се нивелира при вертикално положение.)

## Накланяне на X-оста

1. Натиснете бутона , докато менюто показва ръчен режим.
2. На дисплея мига символът на X-оста.
3. Наклонете X-оста с бутоните респ. до желаната позиция.

## Завъртане на Y-оста

1. Натиснете бутона отново, докато менюто показва ръчен режим.
2. На дисплея мига символът на Y-оста.
3. Завъртете Y-оста с бутоните респ. до желаната позиция.