# Ручной режим

Автоматическое нивелирование измерительного инструмента можно отключить (ручной режим):

- при горизонтальном положении для обеих осей независимо друг от друга,
- при вертикальном положении для оси X (ось Y при вертикальном положении не нивелируется).

В ручном режиме измерительный инструмент можно устанавливать в любом наклонном положении.

Дополнительно независимо друг от друга можно наклонять оси на измерительном инструменте в диапазоне ±8,5 %. Значение наклона оси в ручном режиме на дисплее не отображается.

Индикатор состояния (12) на измерительном инструменте непрерывно светится красным цветом, когда

- при горизонтальном положении как минимум для одной оси настроен ручной режим,
- при вертикальном положении для оси X настроен ручной режим.

На пульте ДУ непрерывно горит красный индикатор состояния оси X (33) или красный индикатор состояния оси Y (34), если для соответствующей оси настроен ручной режим.

Ручной режим нельзя включить при помощи пульта дистанционного управления.

## Ручной режим при горизонтальном положении

1. Нажимайте кнопку , пока не будет достигнута необходимая комбинация настроек для обеих осей.
2. На изображенном в виде примера дисплее автоматическое нивелирование для оси X отключено, а ось Y будет и дальше нивелироваться.

## Наклон осей

1. Нажмите кнопку , когда показывается меню ручного режима.

Если автоматическое нивелирование отключено только для одной оси, наклон можно изменить только для этой оси.

1. При ручном режиме обеих осей можно повторным нажатием кнопки переключаться между осями.

1. На дисплее мигает символ той оси, чей наклон можно изменить.

1. Наклоните выбранную ось кнопками или до требуемого положения.

## Ручной режим при вертикальном положении

1. Один раз нажмите кнопку , чтобы отключить автоматическое нивелирование для оси X. (Ось Y в вертикальном положении нивелировать нельзя.)

## Наклон оси X

1. Нажмите кнопку , когда показывается меню ручного режима.
2. На дисплее мигает символ оси X.
3. Наклоните ось X кнопками или до требуемого положения.

## Поворот оси Y

1. Еще раз нажмите кнопку , когда показывается меню ручного режима.
2. На дисплее мигает символ оси Y.
3. Поверните ось Y кнопками или до требуемого положения.