# Отстраняване на повреди

Индикация на дисплея ротационен лазер | Индикация на дисплея лазерен приемник | Проблем | Помощ
--- | --- | --- | ---
| − | Автоматично изключване (акумулаторна батерия респ. батерии изтощени) | Заменете акумулаторната батерия, респ. батериите.
| − | Автоматично изключване (работна температура превишена) | Оставете измервателния уред да си нагоди температурата, преди да го включите. Проверете след това точността на измерване и калибрирайте измервателния уред при нужда.
| −/PNK | Изграждането на връзката към дистанционното управление (40) респ. към лазерния приемник (41) е неуспешно | Натиснете за кратко бутона , за да затворите съобщението за грешка. Стартирайте отново изграждането на връзка. Ако изграждането на връзка не е възможно, обърнете се към клиентската служба на Bosch.
| − | Изграждането на връзка към смартфона е неуспешно | Натиснете за кратко бутона , за да затворите съобщението за грешка. Стартирайте отново изграждането на връзка вж. Дистанционно управление чрез Bosch Levelling Remote App. Ако изграждането на връзка не е възможно, обърнете се към клиентската служба на Bosch.
| − | Измервателният уред е под наклон от над 8,5 % или не е в правилно хоризонтално или вертикално положение. | Позиционирайте измервателния уред наново, в хоризонтално или вертикално положение. Новото нивелиране стартира автоматично.
| − | Превишаване на максималното време за нивелиране | Позиционирайте измервателния уред наново, в хоризонтално или вертикално положение. Натиснете за кратко бутона , за да рестартирате нивелирането.
| − | Смяна между хоризонтално и вертикално положение без изключване/включване на измервателния уред | Натиснете за кратко бутона , за да рестартирате нивелирането.
| ERR | Калибриране на X-оста неуспешно | Прекъснете калибрирането с като натиснете бутона . Уверете се, че приемателното поле на лазерния приемник е отвесно на съответната ос (X/Y) на измервателния уред. Рестартирайте калибрирането.
| ERR | Калибриране на Y-оста неуспешно
| − | Калибриране на Z-оста неуспешно | Прекъснете калибрирането с като натиснете бутона . Проверете правилното центриране на измервателния уред. Рестартирайте калибрирането.
| ERR | Режим CenterFind по отношение на X-оста е неуспешен | Натиснете произволен бутон, за да затворите съобщението за грешка. Проверете дали измервателният уред и лазерният приемник са правилно поставени. Лазерният приемник трябва да се намира в рамките на областта на завъртане от ±8,5 % на измервателния уред. Рестартирайте режима.
| ERR | Режим CenterFind по отношение на Y-оста неуспешен
GRL 650 CHVG:
| ERR | Режим CenterLock по отношение на X-оста неуспешен | Натиснете произволен бутон, за да затворите съобщението за грешка. Проверете дали измервателният уред и лазерният приемник са правилно поставени. Лазерният приемник трябва да се намира в рамките на областта на завъртане от ±8,5 % на измервателния уред. Рестартирайте режима.
| ERR | Режим CenterLock по отношение на Y-оста неуспешен