# Устранение неисправностей

Текстовый индикатор (n) | Проблема | Способ устранения
--- | --- | ---
PNK | Не удалось установить соединение по Bluetooth® с ротационным лазером GRL 600 CHV или GRL 650 CHVG | Коротко нажмите выключатель на ротационном лазере, чтобы закрыть сообщение об ошибке. Запустите установку соединения заново. Если соединение установить невозможно, обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
ERR | Не удалось выполнить калибровку ротационного лазера GRL 600 CHV или GRL 650 CHVG | Ознакомьтесь и следуйте информации, приведенной в руководстве по эксплуатации GRL 600 CHV или GRL 650 CHVG.
Не удалось установить режим CenterFind или CenterLock | Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение об ошибке. Проверьте положение ротационного лазера и лазерного приемника перед новым запуском режима.
LR 65 G:
ERR и CL поочередно | Невозможно запустить режим CenterFind, так как ротационный лазер уже работает в режиме CenterLock. | Установите на обоих лазерных приемниках режим CenterFind и перезапустите выполнение режима.
ERR и CF поочередно | Невозможно запустить режим CenterLock, так как ротационный лазер уже работает в режиме CenterFind. | Установите на обоих лазерных приемниках режим CenterLock и перезапустите выполнение режима.