# Afhjælpning af fejl

Displayvisning rotationslaser | Displayvisning lasermodtager | Problem | Afhjælpning
--- | --- | --- | ---
| − | Automatisk slukning (akku eller batterier er tomme) | Skift akkuen eller batterierne.
| − | Automatisk slukning (driftstemperatur overskredet) | Lad måleværktøjets temperatur tilpasse sig, før du tænder det. Kontrollér derefter målenøjagtigheden, og kalibrer måleværktøjet efter behov.
| −/PNK | Oprettelse af forbindelse til fjernbetjeningen (40) eller til lasermodtageren (41) mislykket | Tryk kort på knappen for at lukke fejlmeddelelsen. Genstart oprettelsen af forbindelsen. Hvis det ikke er muligt at oprette forbindelse, skal du kontakte Bosch-kundeservice.
| − | Oprettelse af forbindelse til smartphone mislykket | Tryk kort på knappen for at lukke fejlmeddelelsen. Genstart oprettelsen af forbindelsen se Fjernstyring via Bosch Levelling Remote App. Hvis det ikke er muligt at oprette forbindelse, skal du kontakte Bosch-kundeservice.
| − | Måleværktøjet står mere end 8,5 % skævt eller ikke i korrekt vandret eller lodret position. | Positionér måleværktøjet igen, enten i vandret eller lodret position. Den nye nivellering starter automatisk.
| − | Overskridelse af den maksimale nivelleringstid | Positionér måleværktøjet igen, enten i vandret eller lodret position. Tryk kort på knappen for at genstarte nivelleringen.
| − | Skift mellem vandret og lodret position uden at slukke og tænde måleværktøjet | Tryk kort på knappen for at genstarte nivelleringen.
| ERR | Kalibrering af X-aksen mislykkedes | Afbryd kalibreringen med ved at trykke på knappen . Sørg for, at lasermodtagerens modtageområde står lodret i forhold til aksen (X/Y) på måleværktøjet. Genstart kalibreringen.
| ERR | Kalibrering af Y-aksen mislykkedes
| − | Kalibrering af Z-aksen mislykkedes | Afbryd kalibreringen med ved at trykke på knappen . Kontrollér, at måleværktøjet er justeret korrekt. Genstart kalibreringen.
| ERR | Tilstanden CenterFind mislykket i forhold til X-aksen | Tryk på en vilkårlig knap for at lukke fejlmeddelelse. Kontrollér, om måleværktøjet og lasermodtageren er korrekt opstillet. Lasermodtageren skal befinde sig inden for et svingningsområde på ±8,5 % af måleværktøjet. Genstart tilstanden.
| ERR | Tilstanden CenterFind mislykket i forhold til Y-aksen
GRL 650 CHVG:
| ERR | Tilstanden CenterLock mislykket i forhold til X-aksen | Tryk på en vilkårlig knap for at lukke fejlmeddelelse. Kontrollér, om måleværktøjet og lasermodtageren er korrekt opstillet. Lasermodtageren skal befinde sig inden for et svingningsområde på ±8,5 % af måleværktøjet. Genstart tilstanden.
| ERR | Tilstanden CenterLock mislykket i forhold til Y-aksen