# Innstillinger

##

Du kan angi hvilken nøyaktighet posisjonen til laserstrålen på mottaksfeltet (54) skal vises med som "i midten".

Den gjeldende innstillingen av visningen for senterlinje vises i indikatoren for mottaksnøyaktighet (l).

1. For å endre mottaksnøyaktigheten trykker du gjentatte ganger på knappen for til den ønskede innstillingen vises på displayet.

For hvert trykk på knappen vises den gjeldende verdien for mottaksnøyaktighet en kort stund i tekstfeltet (n).

Innstillingen av mottaksnøyaktigheten lagres når man slår av.

##

Posisjonen til laserstrålen på mottaksfeltet (54) kan angis av et lydsignal.

Du kan endre lydstyrken eller slå av lydsignalet.

1. For å endre eller slå av lydsignalet trykker du på knappen helt til ønsket lydstyrke vises på displayet.

Ved lav lydstyrke har lydsignalvisningen (p) på displayet én strek, ved høy lydstyrke har den tre, og når lydsignalet er slått av, slukker den.

Uavhengig av innstillingen av lydsignalet høres en kort lyd med lav lydstyrke som bekreftelse første gang laserstrålen treffer mottaksfeltet (54).

Innstillingen av lydsignalet lagres når lasermottakeren slås av.

##

Åpne innstillingsmenyen: Trykk kort på knappen og knappen samtidig.

Endre innstilling i en undermeny: Trykk på knappen eller knappen for å veksle mellom innstillingene. Den sist valgte innstillingen lagres automatisk når menyen lukkes.

Bytte undermeny: Trykk kort på knappen for å komme til den neste undermenyen.

Avslutte innstillingsmenyen: Trykk på knappen til innstillingsmenyen er avsluttet. Alternativt avsluttes innstillingsmenyen automatisk ca. 10 s etter det siste knappetrykket.

Disse undermenyene står til disposisjon:

- Måleenhet i visningen for relativ høyde: Når måleenhetmenyen åpnes, vises den valgte måleenheten i tekstfeltet (n), og de tilgjengelige måleenhetene kan ses i visningen for måleenhet (m) over.
- LED-retningsindikatorer (LED): Det er mulig å endre lysstyrken til de 3 LED-retningsindikatorene (55), (57) og (56) eller slå dem av. LED-ene lyser i den valgte innstillingen.
- Displaybelysning (LIT): Displaybelysningen kan slås på (grønn LED lyser) eller slås av (rød LED lyser).
- Lagringsfunksjon for siste mottak (MEM): Visningen av retningen som laserstrålen har forlatt mottaksfeltet i, kan slås på (grønn LED lyser) eller slås av (rød LED lyser).
- LR 65 G: Center-funksjoner (CF/CL): Du kan velge mellom CenterFind (CF) og CenterLock (CL). Den gjeldende modusen vises i tekstfeltet (n).

Med unntak av innstillingen av displaylysstyrken lagres alle innstillingene når lasermottakeren slås av.

##

Displayene (58) på for- og baksiden av lasermottakeren har displaybelysning. Displaybelysningen slås på:

- når lasermottakeren slås på,
- ved hvert knappetrykk,
- når laserstrålen beveges over mottaksfeltet (54).

Displaybelysningen slås automatisk av:

- 30 s etter hvert knappetrykk hvis ingen laserstråle når mottaksfeltet,
- når det har gått 2 min siden en knapp ble trykt, og hvis posisjonen til laserstrålen i mottaksfeltet ikke endres.

Displaybelysningen kan slås av i innstillingsmenyen.

Innstillingen av displaybelysningen lagres ikke når lasermottakeren slås av. Displaybelysningen er alltid på etter at lasermottakeren har blitt slått på.