# آلية التسوية

##

بعد التشغيل تقوم عدة القياس بفحص الوضع الأفقي والرأسي وتقوم بتسوية مواضع عدم الاستواء داخل نطاق الاستواء الذاتي بمقدار حوالي ±8,5 % (±5°) أوتوماتيكيا.

في أثناء عملية التسوية يومض رمز عملية التسوية في وحدة العرض. في نفس الوقت يومض بيان الحالة (12) بجهاز القياس، بالإضافة إلى بيان الحالة للمحور المعني ((33) أو (34)) باللون الأخضر بجهاز التشغيل عن بعد.

حتى نهاية التسوية يكون التدوير متوقفا وتومض أشعة الليزر. بعد انتهاء التسوية بنجاح تظهر الشاشة الرئيسية. تضيء أشعة الليزر باستمرار ويبدأ الدوران. يضيء بيان الحالة (12) بعدة القياس بالإضافة إلى بيان حالة المحور الذي تمت تسويته ((33) أو (34)) بجهاز التشغيل عن بعد باستمرار باللون الأخضر.

إذا كانت عدة القياس تميل بمقدار أكبر من 8,5 % أو كانت موضوعة في وضع غير الوضع الأفقي والعمودي فلن يمكن إجراء التسوية. في وحدة العرض يظهر بلاغ خطأ ويومض بيان الحالة (12) باللون الأحمر.

1. ركز عدة القياس مرة جديدة وانتظر التسوية.

في حالة تجاوز وقت التسوية الأقصى يتم إيقاف عملية التسوية مع بلاغ خطأ.

1. أعد وضع عدة القياس.
2. اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لإعادة تشغيل عملية التسوية.

##

إن تم تسوية عدة القياس، فإنها تتفحص الوضع الأفقي أو الوضع العمودي باستمرار. وفي حالة حدوث أية تغييرات في الوضع سيتم أوتوماتيكيا إعادة ضبط الاستواء.

تتم معادلة تغييرات الوضع الضئيلة دون قطع التشغيل. وبذلك يتم تعويض اهتزازات الأرضية أو التأثيرات المناخية أوتوماتيكيا.

في حالة تغييرات الوضع الكبيرة يتم إيقاف التدوير لتجنب القياسات الخطأ أثناء عملية تدوير شعاع الليزر وتومض أشعة الليزر. يظهر في وحدة العرض رمز التسوية. عند اللزوم يتم إطلاق وظيفة التحذير من الصدمات.

## الانتقال بين الوضع الأفقي والعمودي:

تتعرف عدة القياس تلقائيا على الوضع الأفقي أو العمودي.

1. أطفئ عدة القياس.
2. اضبط موضعها من جديد.
3. قم بتشغيلها مجددًا.

في حالة تغير الوضع دون الإطفاء والتشغيل يظهر بلاغ خطأ ويومض بيان الحالة (12) باللون الأحمر.

1. اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لإعادة تشغيل عملية التسوية.

##

عدة القياس بها وظيفة للتحذير من الصدمات. تمنع هذه الوظيفة التسوية في وضع مختلف في حالات تغيير الوضع أو ارتجاجات عدة القياس أو اهتزازات الأرضية وبالتالي تمنع الأخطاء الناجمة عن تحرك عدة القياس.

GRL 650 CHVG: تحتوي وظيفة التحذير من الصدمات على مستويين للحساسية. بعد تشغيل عدة القياس تكون درجة الحساسية المرتفعة مضبوطة.

## تفعيل التحذير من الصدمات:

وظيفة التحذير من الصدمات مشغلة بشكل قياسي. يتم تفعيلها بعد حوالي 30 ثانية من تشغيل عدة القياس.
أثناء التفعيل يومض بيان وظيفة التحذير من الصدمات (d) في وحدة العرض. وبعد التفعيل يضيء المبين باستمرار.

## إنطلاق التحذير من الصدمات:

إذا تم تغيير وضع عدة القياس أو تم تسجيل ارتجاج شديد يتم إطلاق التحذير من الصدمات. يتم إيقاف حركة دوران جهاز الليزر ويظهر بلاغ خطأ. يومض بيان الحالة (12) بإيقاع سريع باللون الأحمر وتصدر إشارة تحذير صوتية بإيقاع سريع.

1. قم بتأكيد بلاغ التحذير عن طريق ، من خلال الضغط على الزر بعدة القياس أو جهاز التحكم عن بعد.
2. عند العمل باستخدام آلية التسوية (ويشمل ذلك تشغيل الإمالة) يتم إعادة تشغيل عملية التسوية أوتوماتيكيا.

عندئذ قم بمراجعة وضع شعاع الليزر بالنسبة لنقطة مرجعية وقم بتصحيح ارتفاع عدة القياس أو محاذاتها عند اللزوم.

## تغيير/إيقاف وظيفة التحذير من الصدمات:

يظهر وضع الضبط الحالي في الشاشة الرئيسية مع بيان التحذير من الصدمات (d):

وظيفة التحذير من الصدمات مشغلة بدرجة حساسية مرتفعة.

GRL 650 CHVG: وظيفة التحذير من الصدمات مشغلة بدرجة حساسية مخفضة.

وظيفة التحذير من الصدمات متوقفة.

1. اضغط لوهلة قصيرة على الزر لتغيير وضع ضبط وظيفة التحذير من الصدمات.
2. كرر الضغط في القائمة التالية على الزر إلى أن يتم اختيار وضع الضبط المرغوب.
3. قم بتأكيد اختيارك باستخدام ، من خلال الضغط على الزر .

1. في حالة تشغيل وظيفة التحذير من الصدمات يتم تفعيلها بعد 30 ثانية.

##

يمكن في الوضع الأفقي لعدة القياس إمالة المحور X والمحور Y بشكل مستقل عن بعضهما البعض في نطاق يبلغ ±8,5 %.

1. لإمالة المحور X اضغط مرة واحدة على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد.
2. تظهر قائمة ضبط الميل بالمحور X.
3. اضبط الميل المرغوب باستخدام الأزرار أو بعدة القياس أو باستخدام الأزرار أو بجهاز التشغيل عن بعد.

في حالة الضغط في نفس الوقت على زري الميل بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد تتم إعادة ضبط الميل على 0,00 %.

1. لإمالة المحور Y اضغط مجددًا على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد.
2. تظهر قائمة ضبط الميل بالمحور Y.

قم بضبط الميل المرغوب مثل ما هو مشروح في المحور X.

بعد آخر ضغطة زر بعدة ثوان يتم تنفيذ الميل المرغوب بعدة القياس. يومض شعاع الليزر بالإضافة لرمز ضبط الميل في وحدة العرض حتى نهاية ضبط الميل.

بعد نهاية ضبط الميل تظهر في الشاشة الرئيسية قيم الميل المضبوطة للمحورين. يضيء بيان الحالة (d) بعدة القياس باللون الأحمر باستمرار. وفي جهاز التشغيل عن بعد يضيء بيان حالة المحور الذي تمت إمالته ((33) و/أو (34)) باللون الأحمر باستمرار.

##

تقوم عدة القياس بتخزين آخر 4 قيم ميل مستخدمة للمحورين. كبديل لضبط قيم الميل من جديد يمكنك اعتماد مجموعة قيم الميل المخزنة هذه.

1. قم ببدء تشغيل الإمالة للمحور X انظر تشغيل الإمالة في الوضع الأفقي.

1. اضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل لاستدعاء ذاكرة الميل.

1. كرر الضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد إلى أن يتم اختيار المجموعة المرغوبة في وحدة العرض.
2. اضغط على الزر بعدة القياس () أو بجهاز التشغيل عن بعد لتأكيد الاختيار.
3. بعد عدة ثوان من الضغط على الزر يتم تنفيذ الميل المرغوب بعدة القياس انظر تشغيل الإمالة في الوضع الأفقي.
4. اضغط على الزر بعدة القياس () أو الزر بجهاز التشغيل عن بعد لضبط قيم غير القيم المخزنة.

1. يعود البيان إلى قائمة ضبط تشغيل الإمالة انظر تشغيل الإمالة في الوضع الأفقي.

##

قد تتسبب التغيرات في درجة الحرارة في تأثيرات على ميل المحاور المضبوط.

لتجنب عدم دقة القياس تتم إعادة ضبط ميل المحاور عند تخطي فرق درجة الحرارة المضبوط: يتم ضبط استواء عدة القياس ذاتيًا، بعدها تعود عدة القياس إلى تشغيل الإمالة بآخر قيم مضبوطة.

تتم إعادة ضبط الميل في حالة تغييرات درجة الحرارة ≥5 °م.

GRL 650 CHVG: باستخدام Bosch Levelling Remote App يمكن خفض فرق درجات الحرارة إلى 2 °م أو إيقاف وظيفة SlopeProtect. عند إطفاء عدة القياس لن يتم تخزين وضع الضبط.