# Опис продукту і послуг

##

Лазерний приймач призначений для швидкого знаходження лазерних променів, що обертаються, з довжиною хвилі, зазначеною в розділі Технічні дані.

Лазерний приймач LR 60 також призначений для управління GRL 600 CHV через Bluetooth®, лазерний приймач LR 65 G для управління GRL 650 CHVG.

Лазерний приймач придатний для використання всередині приміщень та зовні.

##

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення лазерного приймача на малюнках.

(54) | Приймальне віконце для лазерного променя
(55) | Світлодіодний індикатор напрямку «Лазерний промінь над середньою лінією»
(56) | Світлодіод середньої лінії
(57) | Світлодіодний індикатор напрямку «Лазерний промінь під середньою лінією»
(58) | Дисплей (передня і задня частини)
(59) | Колонка
(60) | Ватерпас
(61) | Гачок для підвішування
(62) | Позначка середини
(63) | Магніти
(64) | Гніздо під кріплення
(65) | Серійний номер
(66) | Кришка секції для батарейок
(67) | Фіксатор кришки секції для батарейок
(68) | Кнопка осі Y
(69) | Кнопка осі X
(70) | Кнопка перемикання режиму
(71) | Кнопка настроювання точності прийому
(72) | Кнопка увімкнення/вимкнення
(73) | Кнопка звукового сигналу/гучності
(74) | Ватерпас кріпленняA)
(75) | Реперна середня лінія на кріпленніA)
(76) | КріпленняA)
(77) | Поворотна кнопка кріпленняA)
(78) | Далекомірна рейкаA)
(79) | Кріпильний гвинт кронштейнаA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

### Елементи індикації

(j) | Індикатор заряду акумуляторної батареї/батарейок будівельного лазера
(k) | Індикатор з’єднання Bluetooth®
(l) | Індикатор точності прийому
(m) | Індикатор одиниці вимірювання
(n) | Текстовий індикатор
(o) | Індикатор напрямку «Лазерний промінь під середньою лінією»
(p) | Індикатор звукового сигналу/гучності
(q) | Індикатор середньої лінії
(r) | Індикатор зарядженості батарейок лазерного приймача
(s) | Індикатор напрямку «Лазерний промінь над середньою лінією»

##

Лазерний приймач | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Робоча температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 % | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Батарейки | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Лазерний приймач із Bluetooth®
Робочий діапазон частот | 2402–2480 МГц | 2402–2480 МГц
Потужність передачі макс. | 6,3 мВт | 6,3 мВт
Макс. дальність сигналуB) | 100 м | 100 м
Клас | 1 | 1
Сумісність | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Довжина хвиль, що приймаються інструментом | 600−800 нм | 500−570 нм
Швидкість обертання, що приймається інструментом | > 120 хвил.−1 | > 120 хвил.−1
Робочий діапазон макс.D)
з GRL 600 CHV | 300 м | –
з GRL 650 CHVG | – | 325 м
Кут прийому | ±35° | ±35°
Точність прийомуE)F)
дуже точна | ±0,5 мм | ±0,5 мм
точна настройка | ±1 мм | ±1 мм
середня | ±2 мм | ±2 мм
груба настройка | ±5 мм | ±5 мм
дуже груба | ±10 мм | ±10 мм
Робочий ресурс прибл. | 50 год. | 50 год.
ВагаG) | 0,38 кг | 0,38 кг
Розміри (Довжина × Ширина × Висота) | (175 × 79 × 33) мм | (175 × 79 × 33) мм
Ступінь захисту | IP67 | IP67

A)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

B)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися в залежності від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

C)

  У разі використання приладів Bluetooth®-Low-Energy залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади Bluetooth® мають підтримувати профіль SPP.

D)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

E)

  У залежності від відстані між лазерним приймачем і будівельним лазером, а також від класу лазера і типу лазера будівельного лазера

F)

  На точність прийому можуть негативно впливати несприятливі умови навколишнього середовища (напр., прямі сонячні промені).

G)

  Вага без акумуляторів

Для точної ідентифікації лазерного приймача на заводській табличці позначений серійний номер (65).