# Baterija

## Namestitev/menjava baterij

Pri uporabi laserskega sprejemnika priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij.

1. Obrnite zapah (67) pokrova predala za baterije v položaj (npr. s kovancem).
2. Odprite pokrov predala za baterije (66) in vstavite baterije.

Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za baterije.

Bateriji vedno zamenjajte sočasno. Uporabljajte zgolj baterije istega proizvajalca z enako zmogljivostjo.

1. Zaprite pokrov predala za baterije (66) in obrnite zaporo (67) pokrova predala za baterije v položaj .

Prikaz napolnjenosti baterij (r) prikazuje stanje napolnjenosti baterij laserskega sprejemnika:

Prikaz | Napolnjenost
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Če laserskega sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije. Če baterije dlje časa pustite v laserskem sprejemniku, lahko korodirajo.

## Prikaz stanja napolnjenosti rotacijskega laserja

Prikaz napolnjenosti (j) prikazuje napolnjenost akumulatorske baterije oz. baterij rotacijskega laserja, kadar je ta vklopljen in je vzpostavljena povezava prek Bluetooth® med laserskim sprejemnikom in rotacijskim laserjem.

Prikaz | Napolnjenost
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %