# Funksjoner

##

I modusen CenterFind forsøker rotasjonslaseren automatisk å justere laserstrålen etter lasermottakerens senterlinje ved å bevege rotasjonshodet opp og ned.

Laserstrålen kan når rotasjonslaseren er i horisontal stilling justeres i forhold til rotasjonslaserens X-akse, Y-aksen eller til begge aksene samtidig se Finne helning med CenterFind-modus.

Når rotasjonslaseren er i vertikal stilling, er bare justering i forhold til Y-aksen mulig.

## Starte CenterFind-modus:

1. Sett rotasjonslaseren og lasermottakeren slik at lasermottakeren befinner seg i retning X-aksen eller Y-aksen til rotasjonslaseren.
2. Juster lasermottakeren slik at den ønskede aksen står i høyre vinkel i forhold til mottaksfeltet (54).
3. Hvis laserstrålen skal stilles inn på begge aksene, plasserer du en lasermottaker som er forbundet med rotasjonslaseren, i retning X- og i retning Y-aksen.

Hver lasermottaker må befinne seg innenfor svingområdet til rotasjonslaseren på ± 8,5 %.

4. Slå på rotasjonslaseren i rotasjonsmodus.

LR 65 G: I innstillingsmenyen må senterfunksjonen være stilt inn på modusen CenterFind (CF).
Ved justering av rotasjonslaseren i forhold til to akser gjelder dette for begge lasermottakerne.

1. Start CenterFind-modus for X-aksen: Trykk enten på og hold inne knappen , eller trykk på og hold inne knappen sammen med knappen .
2. Start CenterFind-modus for Y-aksen: Trykk på og hold inne knappen sammen med knappen .

Hvis laserstrålen skal stilles inn på begge aksene samtidig, må CenterFind-modusen startes separat på hver av lasermottakerne.

Etter start av CenterFind-modusen beveger rotasjonshodet på rotasjonslaseren seg opp og ned. Under søket vises (n) CFX (X‑akse) eller CFY (Y‑akse).

Hvis laserstrålen treffer mottaksfeltet (54) på høyde med senterlinjen til lasermottakeren, vises indikatoren for senterlinje (q) både i tekstfeltet (n) XOK (X‑akse) og YOK (Y‑akse). Verdien for helningen som er funnet, vises på rotasjonslaseren. Modusen CenterFind avsluttes automatisk.

## Avbryte CenterFind-modus:

1. Trykk på knappen , og hold den inne.

## Problemløsning:

Hvis ikke laserstrålen kunne finne senterlinjen til lasermottakeren innenfor svingområdet, vises ERR i tekstfeltet (n), og alle LED-retningsindikatorene lyser.

1. Trykk på en tilfeldig knapp på rotasjonslaseren og en knapp på lasermottakeren for å lukke feilmeldingene.
2. Plasser rotasjonslaseren og lasermottakeren på nytt, slik at lasermottakeren befinner seg innenfor svingområdet til rotasjonslaseren på ± 8,5 %.

Pass på at lasermottakeren er justert etter X‑aksen eller Y‑aksen, slik at laserstrålen kan gå vannrett gjennom mottaksfeltet (54).

1. Start deretter CenterFind-modusen på nytt.

LR 65 G: Hvis begge aksene på rotasjonslaseren justeres etter en lasermottaker, må den samme senterfunksjonen være stilt inn på begge lasermottakerne. En kombinasjon av CenterFind-modus og CenterLock-modus er ikke mulig.

Hvis CenterLock-modusen allerede er innstilt på en akse og den andre CenterFind-aksemodusen startes, viser tekstfeltet (n) vekselvis ERR og CL.

1. Still inn CenterFind-modusen på begge lasermottakerne, og start funksjonen på nytt.

##

Ved hjelp av CenterFind-modusen er det mulig å måle helningen til en flate på maks. 8,5 %.

1. Du setter da rotasjonslaseren i horisontal stilling på et stativ i den ene enden av den hellende flaten.

X‑ eller Y‑aksen til rotasjonslaseren må være stilt inn slik at den er på linje med helningen som skal måles.

2. Slå på rotasjonslaseren, og la den nivelleres.
3. Fest lasermottakeren med holderen på en nivellerstang (78).
4. Sett nivellerstangen nær måleverktøyet (i den samme enden som den skrå flaten).
5. Still inn høyden til lasermottakeren på nivellerstangen slik at rotasjonslaseren vises som sentrert ➊.
6. Plasser deretter nivellerstangen med lasermottakeren i den andre enden av den skrå flaten ➋.

Pass på at lasermottakerens posisjon på nivellerstangen ikke endres.

7. Start CenterFind-modusen for aksen som er justert etter den skrå flaten.

1. Etter at CenterFind-modusen er avsluttet, vises helningen til flaten på rotasjonslaseren.

##

I CenterLock-modusen forsøker rotasjonslaseren automatisk å justere laserstrålen etter lasermottakerens senterlinje ved å bevege rotasjonshodet opp og ned. I motsetning til i CenterFind-modusen kontrolleres posisjonen til lasermottakeren kontinuerlig, og helningen til rotasjonslaseren tilpasses automatisk. På displayet til rotasjonslaseren vises ingen helningsverdier.

Justering er mulig for X‑ og Y‑aksen, både i horisontalstilling og i vertikalstilling av rotasjonslaseren.

## Starte CenterLock-modus:

1. Sett rotasjonslaseren og lasermottakeren slik at lasermottakeren befinner seg i retning X-aksen eller Y-aksen til rotasjonslaseren.
2. Juster lasermottakeren slik at den ønskede aksen står i høyre vinkel i forhold til mottaksfeltet (54).
3. Hvis laserstrålen skal stilles inn på begge aksene, plasserer du en lasermottaker som er forbundet med rotasjonslaseren, i retning X- og i retning Y-aksen.

Hver lasermottaker må befinne seg innenfor svingområdet til rotasjonslaseren på ± 8,5 %.

4. Slå på rotasjonslaseren i rotasjonsmodus.

1. I innstillingsmenyen til lasermottakeren setter du senterfunksjonen til CenterLock-modus CL.

Ved justering av rotasjonslaseren i forhold til to akser gjelder dette for begge lasermottakerne.

2. Start CenterLock-modus for X-aksen: Trykk enten på og hold inne knappen , eller trykk på og hold inne knappen sammen med knappen .
3. Start CenterLock-modus for Y-aksen: Trykk på og hold inne knappen sammen med knappen .

Hvis laserstrålen skal stilles inn på begge aksene samtidig, må CenterLock-modusen startes separat på hver av lasermottakerne.

Etter start av CenterLock-modusen beveger rotasjonshodet på rotasjonslaseren seg opp og ned. Under søket vises (n) CLX (X‑akse) eller CLY (Y‑akse).

Hvis laserstrålen treffer mottaksfeltet (54) på høyde med senterlinjen til lasermottakeren, vises indikatoren for senterlinjen (q) i tekstfeltet (n) LOC. På rotasjonslaseren vises CenterLock-symbolet på startskjermen for den tilsvarende aksen.

Ved posisjonsendringer for lasermottakeren eller rotasjonslaseren tilpasses helningen på rotasjonslaseren automatisk.

- Under arbeid i CenterLock-modusen må du passe på at rotasjonslaseren og lasermottakeren ikke beveges utilsiktet. På grunn av den automatiske tilpassingen av helningen ved enhver posisjonsendring kan det oppstå feilmålinger.

## Avbryt/avslutt CenterLock-modus:

1. Trykk på knappen , og hold den inne.

Hvis laserstrålen på dette tidspunktet er justert vellykket etter lasermottakerens senterlinje, beholdes den innstilte helningen på rotasjonslaseren også hvis CenterLock-modusen avbrytes.

## Problemløsning:

Hvis laserstrålen ikke kunne finne senterlinjen på lasermottakeren i løpet av 2 min (enten ved start av modusen eller etter posisjonsendringer), viser tekstfeltet (n) ERR, og alle LED-retningsindikatorene lyser.

1. Trykk på en tilfeldig knapp på rotasjonslaseren og en knapp på lasermottakeren for å lukke feilmeldingene.
2. Plasser rotasjonslaseren og lasermottakeren på nytt, slik at lasermottakeren befinner seg innenfor svingområdet til rotasjonslaseren på ± 8,5 %.

Pass på at lasermottakeren er justert etter X‑aksen eller Y‑aksen, slik at laserstrålen kan gå vannrett gjennom mottaksfeltet (54).

1. Start deretter CenterLock-modusen på nytt.

Hvis begge aksene på rotasjonslaseren justeres etter en lasermottaker, må den samme senterfunksjonen være stilt inn på begge lasermottakerne. En kombinasjon av CenterLock-modus og CenterFind-modus er ikke mulig.

Hvis CenterFind-modusen allerede er innstilt på en akse og den andre CenterLock-aksemodusen startes, viser tekstfeltet (n) vekselvis ERR og CF.

1. Still inn CenterLock-modusen på begge lasermottakerne, og start funksjonen på nytt.

##

Lasermottakeren har elektroniske filtre for stroboskoplamper. Filtrene beskytter blant annet mot forstyrrelser fra varsellys på anleggsmaskiner.