# Pöördlaseri kasutuselevõtt

- Tööpiirkonnas ei tohi olla takistusi, mis peegeldavad või takistavad laserikiirt. Katke peegeldavad või läikivad pinnad kinni. Ärge mõõtke läbi klaaside või muude sarnaste materjalide. Peegelduv või takistatud laserikiir võib mõõtmistulemusi moonutada.

- Kasutage märgistamiseks alati ainult laserpunkti või laserjoone keskpunkti. Laserpunkti suurus või laserjoone laius muutuvad kauguse suurenedes.

##

Horisontaalasend

Vertikaalasend

1. Asetage mõõteriist horisontaal- või vertikaalasendis stabiilsele alusele, kinnitage statiivile (43) või joondamissõlmega seinahoidikule (44).

Jälgige järelnivelleerimisest põhjustatud töökatkestuste vältimiseks, et mõõteriista asend oleks stabiilne. Suure nivelleerimistäpsuse tõttu reageerib mõõteriist väga tundlikult põrutustele ja kohamuutustele.

##

Mõõteriista põhifunktsioone juhitakse mõõteriista nuppude, samuti kaugjuhtimispuldi (40) kaudu. Täiendavad funktsioonid on saadaval kaugjuhtimispuldi (40), laserikiire vastuvõtja (41) või rakenduse Bosch Levelling Remote App abil.

vaadake Ülevaade funktsioonide juhtimisvõimalustest

Näitudele mõõteriista ekraanil (15) kehtib:

- Funktsiooninupu (nt nupp ) esimesel vajutamisel kuvatakse funktsiooni hetkel kehtivad seaded. Funktsiooninupu järgmisel vajutamisel seaded muudetakse.
- Ekraani alaosas kuvatakse erinevate menüüde ekraaninupu sümbolid (i). Ekraani ümber paiknevate juurdekuuluvate funktsiooninuppudega (ekraaninuppudega) saate sümbolitega (i) kujutatud funktsioone rakendada (vt jn ). Sümbolid näitavad − olenevalt juurdekuuluvast menüüst − kasutada olevaid funktsiooninuppe (nt menüüs Pöördrežiim nupp ) või täiendavaid funktsioone, nagu Edasi (), Tagasi () või Kinnitamine ().
- Ekraaninupu sümbolite (i) abil on ka tuvastatav, kas nuppe ning kasutatakse hetkel kehtivas menüüs allapoole kallutamiseks () või ülespoole kallutamiseks () või päripäeva () või vastupäeva () pööramiseks.
- 5 s pärast viimast nupuvajutust pöördub näit automaatselt tagasi stardikuvale.
- Iga nupuvajutuse või iga mõõteriistani jõudva signaali korral valgustatakse ekraan (15). Valgustus kustub u 1 min pärast viimast nupuvajutust.

Kallutamist ja pööramist saab erinevates funktsioonides kiirendada, vajutades vastavaid kallutamis- või pööramisnuppe mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil pikemalt.

Mõõteriista väljalülitamisel lähtestatakse kõik funktsioonid standardseadetele.

##

Tehke enne esmakordset kasutuselevõttu või iga kord enne töö alustamist täpsuskontroll vaadake Mõõteriista täpsuse kontrollimine ja kalibreerimine.

## Sisselülitamine

1. Vajutage nuppu , et lülitada mõõteriist sisse.
2. Mõni sekund näidatakse käivitustsüklit, seejärel stardikuva.
3. Mõõteriist saadab muutuva laserikiire (8) ja loodimispunkti ülessuunas (10) väljumisavadest (9) välja .

Nivelleerimine algab automaatselt ja seda kuvatakse vilkuva nivelleerimissümbolina ekraanil, vilkuvate laserkiirtega ja rohelise vilkuva olekunäiduga (12) vaadake Nivelleerimisautomaatika.

Eduka nivelleerumise järel ilmub stardikuva, laserikiired põlevad pidevalt, algab pöörlemine ja olekunäit (12) põleb pidevalt roheliselt.

## Väljalülitamine

1. Mõõteriista väljalülitamiseks hoidke nuppu seni vajutatult, kuni ekraanile ilmub väljalülitussümbol.

Maksimaalse lubatud töötemperatuuri 50 °C korral kuvatakse mõneks sekundiks hoiatav teade ja olekunäit (12) vilgub punaselt.

Seejärel lülitatakse mõõteriist laserdioodi kaitsmiseks välja. Pärast jahtumist on mõõteriist jälle tööval‌mis ja selle võib uuesti sisse lülitada.

##

Tarneoloekus on mõõteriist ning kaasasolev kaugjuhtimispult (40) ja kaasasolev laserikiire vastuvõtja (41) juba Bluetooth®-i abil ühendatud.

1. Kaugjuhtimispuldi või laserikiire vastuvõtja ühendamiseks hoidke nuppu seni surutult, kuni ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldiga / laserikiire vastuvõtjaga ühenduse loomise sümbol.

1. Ühenduse loomiseks kaugjuhtimispuldiga vajutage samaaegselt kaugjuhtimispuldi nuppu ja nuppu seni, kuni olekunäidud (33) ja (34) hakkavad vilkuma.
2. Kaugjuhtimispuldiga ühenduse loomise ajal vilguvad kaugjuhtimispuldil olekunäidud vaheldumisi roheliselt.

1. Ühenduse loomiseks laserikiire vastuvõtjaga hoidke laserikiire vastuvõtjal üheaegselt nuppe ja allavajutatuna seni, kuni laserkiire vastuvõtja ekraanile ilmub ühenduse loomise teade.

vaadake Ühendus pöördlaseriga

Ühenduse edukat loomist kaugjuhtimispuldiga või laserikiire vastuvõtjaga kinnitatakse ekraanil.
Ühenduse eduka loomise korral kaugjuhtimispuldiga põlevad olekunäidud (33) ja (34) kaugjuhtimispuldil 3 s roheliselt.

Kui ühenduse moodustamine ei õnnestunud, kuvatakse ekraanil veateade.
Kui ühenduse moodustamine kaugjuhtimispuldiga ei õnnestunud, põlevad olekunäidud (33) ja (34) kaugjuhtimispuldil 3 s punaselt.

Mõõteriistaga võib olla üheaegselt ühendatud ja mõõteriistaga töötada 2 laserikiire vastuvõtjat.

Kui ühendatakse täiendavaid kaugjuhtimispulte või laserikiirte vastuvõtjaid, kustutatakse alati vanim ühendus.

##

Mõõteriist on varustatud Bluetooth®-mooduliga, mis võimaldab kaugjuhtimist Bluetooth®-liidesega nutitelefoni abil.

Selle funktsiooni kasutamiseks läheb vaja rakendust Bosch Levelling Remote App. Selle saate olenevalt lõppseadmest vastavast rakenduste poest (Apple App Store, Google Play Store) alla laadida. Skannige selleks kõrval olev QR-kood.

Teavet nutitelefoni vajalike süsteemieelduste kohta leiate mõõteriista tehnilistest andmetest.

Bluetooth®-i abil kaugjuhtimise kasutamisel võivad halbade vastuvõtutingimuste korral esineda ajalised viivitused nutitelefoni ja mõõteriista vahel.

Funktsioon Bluetooth® rakenduse kaudu kaugjuhtimiseks on mõõteriistal standardina sisse lülitatud ja selle saab nupuga inaktiveerida.

1. Vajutage nuppu , et Bluetooth® rakenduse kaudu kaugjuhtimiseks välja lülitada.
2. Stardikuval kustub näit ühendus Bluetooth®-i kaudu (c).

1. Vajutage lühidalt nuppu , et Bluetooth® rakenduse kaudu kaugjuhtimiseks uuesti sisse lülitada.

1. Ekraanil kuvatakse nutitelefoniga ühenduse loomise sümbol.

Veenduge, et liides Bluetooth® oleks teie nutitelefonis aktiveeritud.

Ühenduse edukat loomist kinnitatakse ekraanil. Ekraanikuval on olemasolev ühendus tuvastatav näidu Ühendus Bluetooth®-i kaudu järgi (c).

Kui ühenduse loomine ei õnnestunud, kuvatakse ekraanil veateade.

Rakenduse Bosch Levelling Remote App käivitamise järel luuakse nutitelefoni ja mõõteriista vahel ühendus. Kui leitakse mitu aktiivset mõõteriista, valige sobiv mõõteriist. Kui leitakse ainult üks aktiivne mõõteriist, toimub ühenduse loomine automaatselt.

Bluetooth®-ühendus võib liiga pika vahemaa või takistuste korral mõõteriista ja mobiilse lõppseadme vahel ning elektromagnetiliste häireallikate korral katkeda. Sel juhul käivitub automaatselt uus ühenduse moodustamine.

Vajutades nuppu saate juhtida üksnes funktsiooni Bluetooth® nutitelefoniga ühenduse jaoks. Mõõteriist saadab sõltumata sellest Bluetooth®-i kaudu välja signaali kaugjuhtimispuldiga / laserikiire vastuvõtjaga ühenduse jaoks. Selle signaali saate lõpetada ainult siis, kui lülitate mõõteriista välja (või võtate patareid kaugjuhtimispuldist või laserikiire vastuvõtjast välja).

##

Töö vaheaegadel võite mõõteriista lülitada puhkerežiimi. Sealjuures salvestatakse kõik seaded.

1. Vajutage lühidalt nuppu .
2. Vajutage järgnevas menüüs nuppu korduvalt, kuni on valitud puhkerežiim.
3. Kinnitage valik abil, vajutades nuppu .

Teise võimalusena saate puhkerežiimi sisse lülitada, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu .

Sisselülitatud puhkerežiimi korral näidatakse ekraanil puhkerežiimi sümbolit. Olekunäit (12) vilgub aeglaselt roheliselt. Hoiatusfunktsioon jääb aktiveerituks, kõik seaded salvestatakse.

1. Vajutage puhkerežiimi väljalülitamiseks nuppu mõõteriistal või nuppu kaugjuhtimispuldil.

Mõõteriista saate ka puhkerežiimi ajal välja lülitada. Selleks hoidke nuppu seni vajutatult, kuni ekraanile ilmub väljalülitussümbol. Kõik muud nupud mõõteriistal ja kaugjuhtimispuldil on inaktiveeritud.

Puhkerežiimi sisse- ja väljalülitamine on võimalik ka rakenduse Bosch Levelling Remote App kaudu.

##

Mõõteriista ja kaugjuhtimispuldi nupustikku saab lukustada rakenduse Bosch Levelling Remote App kaudu. Mõõteriista ekraanil kuvatakse nupustikulukustuse sümbol.

Nupustikulukustuse saab tühistada järgmiselt:

- rakenduse Bosch Levelling Remote App kaudu,
- mõõteriista välja- ja sisselülitamisega nupuga
- või nuppude ja üheaegse vajutamisega mõõteriistal.