# Funktsioonid

##

Režiimis CenterFind proovib mõõteriist pöörleva pea automaatse üles- ja allaliikumise teel laserikiirt laserikiire vastuvõtja keskjoonele suunata. Laserikiirt saab joondada mõõteriista X‑ või Y‑teljele.

Režiim CenterFind käivitatakse laserikiire vastuvõtjast.

vaadake Režiim CenterFind

Otsingu ajal ilmub mõõteriista ekraanile ühe või mõlema telje kohta sümbol CenterFind ja olekunäit (12) vilgub punaselt.

Kui laserikiire joondamine laserikiire vastuvõtja keskjoonele õnnestus, lõpetatakse režiim CenterFind automaatselt ja stardikuval näidatakse leitud kallet.

Kui laserikiirt ei õnnestunud laserikiire vastuvõtja keskjoonele joondada, peatatakse laserkiire pöörlemine ja ekraanile ilmub veateade.

1. Veateate sulgemiseks vajutage suvalist nuppu.
2. Vastav telg nivelleeritakse uuesti 0% peale.
3. Kontrollige, kas mõõteriist ja laserkiire vastuvõtja on korrektselt üles pandud ja käivitage režiim uuesti.

Laserkiire vastuvõtja peab paiknema mõõteriista pöördevahemikus ±8,5 %.

Režiimi CenterFind kasutamisel võib mõlema telje seade muutuda, isegi kui üks telgedest ei ole laserkiire vastuvõtjale joondatud.

##

Režiimis CenterLock püüab mõõteriist automaatselt pöördpead üles ja alla liigutades joondada laserikiirt laserikiire vastuvõtja keskjoonele. Erinevalt režiimist CenterFind kontrollitakse laserkiire vastuvõtja asendit pidevalt ja mõõteriista kallet kohandatakse automaatselt. Kaldeväärtusi ekraanil ei kuvata.

- Töötamisel režiimis CenterLock jälgige hoolikalt, et mõõteriist ja laservastuvõtja kogemata paigast ei liiguks. Iga asukohamuudatuse korral võivad kalde automaatse kohandamise tõttu tagajärjeks olla valed mõõtetulemused.

Laserikiirt saab joondada mõõteriista X‑ või Y‑teljele.

Režiim CenterLock käivitatakse ja lõpetatakse laserkiire vastuvõtjast.

vaadake Režiim CenterLock (LR 65 G)

Otsingu ajal ilmub mõõteriista ekraanile ühe või mõlema telje kohta sümbol CenterLock ja olekunäit (12) vilgub punaselt.

Kui laserikiire joondamine laserikiire vastuvõtja keskjoonele õnnestus, kuvatakse stardikuval ühe või mõlema telje kohta sümbol CenterLock. Kaldeväärtusi ei kuvata.

Kui laserikiirt ei õnnestunud laserikiire vastuvõtja keskjoonele joondada, peatatakse laserkiire pöörlemine ja ekraanile ilmub veateade.

1. Veateate sulgemiseks vajutage suvalist nuppu.
2. Vastav telg nivelleeritakse uuesti 0% peale.
3. Kontrollige, kas mõõteriist ja laserkiire vastuvõtja on korrektselt üles pandud ja käivitage režiim uuesti.

Laserkiire vastuvõtja peab paiknema mõõteriista pöördevahemikus ±8,5 %.

Režiimi CenterLock kasutamisel võib mõlema telje seade muutuda, isegi kui üks telgedest ei ole laserkiire vastuvõtjale joondatud.

##

Pöördrežiimis saate muutuva laserikiire (8) pöörlemistasandi ühe või mitme veerandringi jaoks välja lülitada. See võimaldab laserkiirguse ohtu teatavates piirkondades piirata. Lisaks saab vältida muude seadmete segamist laserikiirega või laserikiire vastuvõtja segamist soovimatute peegeldustega.

Üksikute veerandringide väljalülitamist saab juhtida ainult rakenduse Bosch Levelling Remote App kaudu. Veerandringid, milles laserikiir on nähtav, on tuvastatavad stardikuval laseri töörežiimi näidus (b).