# Nastavení

##

Můžete stanovit, s jakou přesností se má zobrazovat poloha laserového paprsku na přijímacím poli (54) jako středová.

Aktuální nastavení ukazatele středové osy je zobrazeno v ukazateli přesnosti příjmu (l).

1. Pro změnu přesnosti příjmu stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.

Při každém stisknutí tlačítka se na krátkou dobu na textovém ukazateli (n) zobrazí příslušná hodnota přesnosti příjmu.

Nastavení přesnosti příjmu zůstane po vypnutí uložené.

##

Polohu laserového paprsku na přijímacím poli (54) lze zobrazit pomocí akustického signálu.

Hlasitost můžete změnit nebo akustický signál vypnout.

1. Chcete-li změnit, resp. vypnout akustický signál, stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hlasitost.

Při nízké hlasitosti se na displeji objeví ukazatel akustického signálu (p) s jedním proužkem, při vysoké hlasitosti se 3 proužky, při vypnutém akustickém signálu se neobjeví.

Nezávisle na nastavení akustického signálu zazní při prvním dopadu laserového paprsku na přijímací pole (54) na potvrzení krátký tón nízké hlasitosti.

Nastavení akustického signálu zůstane po vypnutí laserového přijímače uložené.

##

Zobrazení nabídky nastavení: Stiskněte současně krátce tlačítko a tlačítko .

Změna nastavení v rámci podnabídky: Pro přecházení mezi nastaveními stiskněte buď tlačítko , nebo tlačítko osy . Poslední zvolené nastavení se při opuštění nabídky automaticky uloží.

Změna podnabídky: Pro přechod do další podnabídky stiskněte krátce tlačítko .

Opuštění nabídky nastavení: Držte stisknuté tlačítko , dokud se nabídka nastavení nezavře. Alternativně se nabídka nastavení automaticky ukončí zhruba 10 s po posledním stisknutí tlačítka.

K dispozici jsou následující podnabídky:

- Měrná jednotka ukazatele relativní výšky: Při vyvolání nabídky měrných jednotek se na textovém ukazateli (n) zobrazí aktuálně zvolená měrná jednotka, dostupné měrné jednotky jsou uvedeny v ukazateli měrných jednotek (m) výše.
- LED ukazatele směru (LED): U 3 LED ukazatelů (55), (57) a (56) lze měnit jas, nebo je vypnout. LED svítí vždy ve zvoleném nastavení.
- Osvětlení displeje (LIT): Osvětlení displeje lze zapnout (svítí zelená LED), nebo vypnout (svítí červená LED).
- Funkce uložení posledního příjmu do paměti (MEM): Ukazatel směru, ve kterém laserový paprsek opustil přijímací pole, lze zapnout (svítí zelená LED), nebo vypnout (svítí červená LED).
- LR 65 G: funkce Center (CF/CL): Lze zvolit mezi režimem CenterFind (CF) a režimem CenterLock (CL). Aktuální režim se zobrazí na textovém ukazateli (n).

Kromě nastavení osvětlení displeje se všechna nastavení při vypnutí přijímače laseru uloží.

##

Displeje (58) na přední a zadní straně laserového přijímače mají vlastní osvětlení. Osvětlení displeje se zapíná:

- při zapnutí laserového přijímače,
- při každém stisknutí tlačítka,
- když se laserový paprsek pohybuje přes přijímací pole (54).

Osvětlení displeje se automaticky vypne:

- 30 s po každém stisknutí tlačítka, nedopadne-li na přijímací pole žádný laserový paprsek,
- 2 min od posledního stisknutí tlačítka, a když se nezmění poloha laserového paprsku v přijímacím poli.

Osvětlení displeje lze vypínat v nabídce nastavení.

Nastavení osvětlení displeje se při vypnutí laserového přijímače neuloží. Po zapnutí laserového přijímače je osvětlení displeje vždy zapnuté.