# Χειροκίνητη λειτουργία

Η αυτόματη χωροστάθμηση του οργάνου μέτρησης μπορεί να απενεργοποιηθεί (χειροκίνητη λειτουργία):

- στην οριζόντια θέση για τους δύο άξονες ανεξάρτητα μεταξύ τους,
- στην κάθετη θέση για τον άξονα X (ο άξονας Y στην κάθετη θέση δεν μπορεί να χωροσταθμηθεί).

Στη χειροκίνητη λειτουργία είναι δυνατή η τοποθέτηση του οργάνου μέτρησης σε οποιαδήποτε λοξή θέση.

Επιπλέον οι άξονες μπορούν να κλίνουν ανεξάρτητα μεταξύ τους σε μια περιοχή από ±8,5 % στο όργανο μέτρησης. Η τιμή κλίσης ενός άξονα στη χειροκίνητη λειτουργία δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η ένδειξη κατάστασης (12) στο όργανο μέτρησης ανάβει συνεχώς κόκκινη, όταν

- στην οριζόντια θέση το λιγότερο ένας άξονας είναι ρυθμισμένος στη χειροκίνητη λειτουργία,
- στην κάθετη θέση ο άξονας X είναι ρυθμισμένος στη χειροκίνητη λειτουργία.

Στο τηλεχειριστήριο ανάβει η ένδειξη κατάστασης του άξονα X (33) ή η ένδειξη κατάστασης του άξονα Y (34) συνεχώς κόκκινη, όταν ο αντίστοιχος άξονας είναι ρυθμισμένος στη χειροκίνητη λειτουργία.

Η χειροκίνητη λειτουργία δεν μπορεί να ξεκινήσει με το τηλεχειριστήριο.

## Χειροκίνητη λειτουργία στην οριζόντια θέση

1. Πατήστε το πλήκτρο τόσες φορές, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός συνδυασμός ρυθμίσεων για τους δύο άξονες.
2. Στο απεικονιζόμενο παράδειγμα οθόνης η αυτόματη χωροστάθμηση για τον άξονας X είναι απενεργοποιημένη, ο άξονας Y εξακολουθεί να χωροσταθμίζεται.

## Κλίση των αξόνων

1. Πατήστε το πλήκτρο , ενώ εμφανίζεται το μενού χειροκίνητης λειτουργίας.

Όταν η αυτόματη χωροστάθμηση είναι απενεργοποιημένη μόνο για έναν άξονα, μπορείτε να αλλάξετε μόνο την κλίση για αυτόν τον άξονα.

1. Στη χειροκίνητη λειτουργία των δύο αξόνων μπορείτε, πατώντας εκ νέου το πλήκτρο να αλλάξετε μεταξύ των αξόνων.

1. Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο του άξονα, του οποίου η κλίση μπορεί να αλλάξει.

1. Κλίνετε τον επιλεγμένο άξονα με τα πλήκτρα ή μέχρι την επιθυμητή θέση.

## Χειροκίνητη λειτουργία στην κάθετη θέση

1. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη χωροστάθμηση για τον άξονα X. (Ο άξονας Y στην κάθετη θέση δεν μπορεί να χωροσταθμηθεί.)

## Κλίση του άξονα X

1. Πατήστε το πλήκτρο , ενώ εμφανίζεται το μενού χειροκίνητης λειτουργίας.
2. Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο του άξονα X.
3. Κλίνετε τον άξονα X με τα πλήκτρα ή μέχρι την επιθυμητή θέση.

## Περιστροφή του άξονα Y

1. Πατήστε το πλήκτρο εκ νέου, ενώ εμφανίζεται το μενού χειροκίνητης λειτουργίας.
2. Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο του άξονα Y.
3. Γυρίστε τον άξονα Y με τα πλήκτρα ή μέχρι την επιθυμητή θέση.