# Nivelleerimisautomaatika

##

Sisselülitamise järel kontrollib mõõteseade horisontaalset või vertikaalset asendit ja ühtlustab automaatselt ebatasasused isenivelleerumisvahemikus u ± 8,5% (± 5°).

Nivelleerimise ajal vilgub ekraanil nivelleerimissümbol. Samaaegselt vilguvad olekunäit (12) mõõteriistal ning vastava telje olekunäit ((33) või (34)) kaugjuhtimispuldil roheliselt.

Nivelleerimise lõpetamiseni on pöördumine peatatud ja laserikiired vilguvad. Nivelleerimise eduka lõpetamise järel näidatakse stardikuva. Laserikiired põlevad pidevalt ja algab pöörlemine. Mõõteriista olekunäit (12) ja nivelleeritud telje olekunäit ((33) või (34)) kaugjuhtimispuldil põlevad pidevalt roheliselt.

Kui mõõteriista kalle on suurem kui 8,5% või see paikneb muus kui vertikaal- või horisontaalasendis, ei ole nivelleerimine enam võimalik. Ekraanile kuvatakse veateade ja olekunäit (12) vilgub punaselt.

1. Seadke mõõteriist uude asendisse ja oodake ära nivelleerumine.

Kui ületatakse maksimaalne nivelleerimisaeg, katkestatakse nivelleerimine veateatega.

1. Seadke mõõteriist uude asendisse.
2. Nivelleerimise uuesti käivitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

##

Kui mõõteseade on nivelleerunud, kontrollib see pidevalt horisontaalset või vertikaalset asendit. Asendimuutuste korral toimub automaatne järelnivelleerimine.

Minimaalsed asendimuutused korrigeeritakse ilma tööd katkestamata. Nii kompenseeritakse automaatselt aluspinna vibratsioonid ja ilmastikumõjud.

Suuremate asendimuutuste korral peatatakse mõõtmisvigade vältimiseks nivelleerimistoimingu ajal laserikiire pöörlemine ja laserikiired vilguvad. Ekraanile kuvatakse nivelleerimissümbol. Vajaduse korral rakendub hoiatusfunktsioon.

## Horisontaalse ja vertikaalse asendi vahel vahetamine:

Mõõteriist tuvastab horisontaal- või vertikaalasendi iseseisvalt.

1. Lülitage mõõteseade välja.
2. Paigutage see uuesti.
3. Lülitage see uuesti sisse.

Kui asendit vahetatakse ilma välja/sisse lülitamata, kuvatakse veateade ja olekunäit (12) vilgub kiiresti punaselt.

1. Nivelleerimise uuesti käivitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

##

Mõõteriist on varustatud hoiatusfunktsiooniga. See takistab asendimuutuste või mõõteriista raputuste või aluspinna vibratsioonide korral muudetud asendis nivelleerumist ja seega mõõteriista nihkumisest põhjustatud vigade tekkimise.

GRL 650 CHVG: Hoiatusfunktsioonil on 2 tundlikkusastet. Kõrge tundlikkus seadistatakse pärast mõõteriista sisselülitamist.

## Hoiatuse aktiveerimine:

Hoiatusfunktsioon on tavaliselt sisse lülitatud. See aktiveeritakse u 30 s järel pärast mõõteriista sisselülitamist.
Aktiveerimise ajal vilgub ekraanil hoiatusfunktsiooni näit (d). Aktiveerimise järel põleb näit pidevalt.

## Vallandunud hoiatus:

Kui mõõteriista asendit muudetakse või registreeritakse tugev raputus, vallandub hoiatus. Laseri pöörlemine peatatakse ja kuvatakse veateade. Olekunäit (12) vilgub kiiresti punaselt ja kõlab kiires taktis helisignaal.

1. Kinnitage hoiatusteade abil, vajutades nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.
2. Nivelleerimisautomaatikaga töötamisel (kaasa arvatud kallutusrežiim) käivitatakse nivelleerimine automaatselt uuesti.

Kontrollige nüüd laserikiire asendit mõnes kontrollpunktis ja korrigeerige vajaduse korral mõõteriista kõrgust ja joondamist.

## Hoiatusfunktsiooni muutmine/väljalüitamine:

Stardikuval näidatakse hetkel kehtivat seadet hoiatusteate näiduga (d):

Hoiatusfunktsioon on kõrge tundlikkusega sisse lülitatud.

GRL 650 CHVG: hoiatusfunktsioon on vähendatud tundlikkusega sisse lülitatud.

Hoiatusfunktsioon on välja lülitatud.

1. Hoiatusfunktsiooni seade muutmiseks vajutage lühidalt nuppu .
2. Vajutage järgnevas menüüs nuppu korduvalt, kuni olete valinud soovitud seade.
3. Kinnitage valik abil, vajutades nuppu .

1. Kui hoiatusfunktsioon sisse lülitati, aktiveeritakse see u 30 s pärast.

##

Mõõteriista horisontaalasendi korral saab X‑telge ja Y-telge kallutada teineteisest sõltumatult piirkonnas ±8,5%.

1. X‑telje kallutamiseks vajutage üks kord nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.
2. Kuvatakse X-telje kalde seadmise menüü.
3. Seadke nuppudega või mõõteriistal või nuppudega või kaugjuhtimispuldil soovitud kalle.

Mõlema kaldenupu üheaegne vajutamine mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil lähtestab kalde väärtusele 0,00%.

1. Y‑telje kallutamiseks vajutage uuesti nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.
2. Kuvatakse Y-telje kalde seadmise menüü.

Seadke soovitud kalle nii, nagu X-telje korral on kirjeldatud.

Mõõteriist saavutab valitud kalde mõni sekund pärast viimast nupuvajutust. Kalde seadmise lõpuni vilguvad nii laserikiir kui kalde seadmise sümbol ekraanil.

Kalde seadmise lõpetamise järel näidatakse stardikuval mõlema telje kalde seatud väärtusi. Olekunäit (d) mõõteriistal põleb pidevalt punaselt. Kaugjuhtimispuldil põleb kallutatud telje olekunäit ((33) ja/või (34)) pidevalt punaselt.

##

Mõõteriist salvestab mõlema telje 4 viimati kasutatud kaldeväärtust. Alternatiivina kallete uuesti seadmisele võite üle võtta need salvestatud kaldekombinatsioonid.

1. Käivitage X-telje vaadake Kalderežiim horisontaalasendi korral kalderežiim.

1. Vajutage kaldemälu avamiseks nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil korduvalt, kuni ekraanil on valitud soovitud kombinatsioon.
2. Vajutage valiku kinnitamiseks nuppu mõõteriistal () või kaugjuhtimispuldil.
3. Mõõteriist saavutab valitud kaldekombinatsiooni mõni sekund pärast nupuvajutust vaadake Kalderežiim horisontaalasendi korral.
4. Muude kui salvestatud väärtuste seadmiseks vajutage nuppu mõõteriistal () või nuppu kaugjuhtimispuldil.

1. Näit pöördub tagasi kalderežiimi seademenüüsse vaadake Kalderežiim horisontaalasendi korral.

##

Mõõteriista temperatuurimuutused võivad mõjutada telgedele seatud kallet.

Mõõtmisebatäpsuste vältimiseks justeeritakse telgede kalle seatud temperatuurierinevuse ületamisel uuesti: mõõteriist nivelleerub, seejärel pöördub see tagasi viimati seatud väärtustega kalderežiimi.

Kalle lähtestatakse temperatuurimuutuste korral ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Bosch Levelling Remote App abil saab temperatuurierinevust 2 °C alandada või funktsiooni SlopeProtect välja lülitada. Mõõteriista väljalülitamisel seadet ei salvestata.