# Gaminio ir savybių aprašas

##

### Rotacinis lazerinis nivelyras

Matavimo prietaisas skirtas tikslioms horizonta‌lioms aukščio linijoms, vertikalioms ir atskaitos linijoms nustatyti ir patikrinti bei statmens taškams pažymėti.

Matavimo prietaisas skirtas naudoti viduje ir lauke.

Šis gaminys yra plataus vartojimo lazerinis gaminys pagal EN 50689.

### Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis yra skirtas Bosch rotaciniams lazeriniams nivelyrams Bluetooth® ryšiu valdyti.

Nuotolinio valdymo pultelis yra skirtas naudoti viduje ir lauke.

##

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso ir nuotolinio valdymo sistemos paveikslėliuose nurodytus numerius.

### Rotacinis lazerinis nivelyras

(1) | Baterijų skyriaus dangtelis
(2) | Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
(3) | Posvyrio mygtukas žemyn/ mygtukas „Sukti pagal laikrodžio rodyklę“
(4) | Posvyrio mygtukas aukštyn/ mygtukas „Sukti prieš laikrodžio rodyklę“
(5) | Linijinio režimo mygtukas
(6) | Rotacinio režimo mygtukas
(7) | Mygtukas Bluetooth®
(8) | Kintamas lazerio spindulys
(9) | Lazerio spindulio išėjimo anga
(10) | Statmens taškas aukštynA)
(11) | Įjungimo-išjungimo mygtukas
(12) | Būsenos indikatoriai
(13) | Rankinio režimo mygtukas
(14) | Posvyrio nustatymo mygtukas
(15) | Ekranas
(16) | Išlyginimo įpjovos
(17) | Rankena įrankiui nešti
(18) | Jungtis tvirtinti prie stovo 5/8" (horizontaliai)
(19) | Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
(20) | Jungtis tvirtinti prie stovo 5/8" (vertikaliai)
(21) | Serijos numeris
(22) | Baterijos adapteris
(23) | Akumuliatoriaus/baterijų adapterio atblokavimo mygtukas
(24) | AkumuliatoriusB)

A)

  Veikiant vertikaliu režimu statmens taškas aukštyn yra kaip 90° atskaitos taškas.

B)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

### Rotacinio lazerinio nivelyro indikaciniai elementai

(a) | Sukimosi greičio rodmuo
(b) | Lazerio veikimo režimo indikatorius
(c) | Ryšio Bluetooth® rodmuo
(d) | Pranešimo apie sutrenkimą funkcijos rodmuo
(e) | Akumuliatoriaus/baterijų įkrovos būklės indikatorius
(f) | Statmens išvedimo žemyn funkcijos rodmuo
(g) | Posvyrio kampo pagal X ašį rodmuo
(h) | Posvyrio kampo pagal Y ašį rodmuo
(i) | Ekraninių klavišų simboliai

### Nuotolinio valdymo pultelis

(25) | Statmens išvedimo žemyn funkcijos mygtukas
(26) | Rotacinio režimo mygtukas
(27) | Ramybės režimo mygtukas
(28) | Linijinio režimo mygtukas
(29) | Mygtukas „Sukti prieš laikrodžio rodyklę“
(30) | Posvyrio mygtukas aukštyn
(31) | Posvyrio nustatymo mygtukas
(32) | Signalo siuntimo indikatorius
(33) | X ašies būsenos indikatorius
(34) | Y ašies būsenos indikatorius
(35) | Posvyrio mygtukas žemyn
(36) | Mygtukas „Sukti pagal laikrodžio rodyklę“
(37) | Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
(38) | Serijos numeris
(39) | Baterijų skyriaus dangtelis
(40) | Nuotolinio valdymo pultasA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

### Papildoma įranga, atsarginės dalys

(41) | Lazerio spindulio imtuvasA)
(42) | MatuoklėA)
(43) | StovasA)
(44) | Sieninis laikiklis/reguliavimo įtaisasA)
(45) | Sieninio laikiklio tvirtinimo kiaurymėsA)
(46) | Mygtukas apytiksliam sieninio laikiklio nustatymuiA)
(47) | Sieninio laikiklio tikslaus nustatymo varžtasA)
(48) | Sieninio laikiklio 5/8" varžtasA)
(49) | MagnetasA)
(50) | Akiniai lazerio matomumui pagerintiA)
(51) | Lazerio nusitaikymo lentelė A)
(52) | DiržasA)
(53) | LagaminasA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

##

Rotacinis lazeris | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 % | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Lazerio klasė | 2 | 2
Lazerio tipas | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Divergencija | < 1,5 mrad (visas kampas) | < 1,5 mrad (visas kampas)
Energijos tiekimas į matavimo prietaisą
Akumuliatorius (ličio jonų) | 18 V | 18 V
Baterijos (šarminės mangano) (su baterijų adapteriu) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Maks. veikimo nuotolis (spindulys)
Be lazerio spindulio imtuvoB) | 30 m | 35 m
Su lazerio spindulio imtuvu | 300 m | 325 m
Niveliavimo tikslumas 30 m atstumuC)D)
Horizontalioje plokštumoje | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Vertikalioje plokštumoje | ±3 mm | ±3 mm
Savaiminio išsilyginimo diapazonas | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Niveliavimo laikas (esant iki 3 % posvyriui) | 30 s | 30 s
Spindulio sukimosi greitis | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Vienašio/dviašio posvyrio režimas | ±8,5 % | ±8,5 %
Posvyrio režimo tikslumasC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Rekomenduojamas lazerio spindulio imtuvas | LR 60 | LR 65 G
Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti (horizontaliai/vertikaliai) | 5/8" | 5/8"
Veikimo laikas apie
Su akumuliatoriumi (4 Ah) | 60 h | 50 h
Su baterijomis | 70 h | 60 h
SvorisF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Apsaugos tipas | IP68 | IP68
Patikrintas virtimo aukštisG) | 2 m | 2 m
Pagal A skalę įvertintas garso slėgio lygis | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® matavimo prietaisas
Veikimo dažnių diapazonas | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Maks. siuntimo galia | 6,3 mW | 6,3 mW
Klasė | 1 | 1
SuderinamumasH) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“)
Maks. signalo veikimo nuotolisI) | 100 m | 100 m
Bluetooth® išmanusis telefonas
SuderinamumasH) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“)
Operacinė sistemaJ) | „Android 6“ (ir aukštesnės versijos) „iOS 11“ (ir aukštesnės versijos) | „Android 6“ (ir aukštesnės versijos) „iOS 11“ (ir aukštesnės versijos)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Leidžiamoji aplinkos temperatūra |  |
Įrankiui veikiant | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Sandėliuojant | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
Rekomenduojami akumuliatoriai | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

B)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

C)

  esant 20 °C

D)

  išilgai ašių

E)

  Esant maksimaliam ±8,5 % posvyriui, maksimalus nuokrypis yra ±0,2 %.

F)

  Svoris be akumuliatoriaus/baterijų adapterio/baterijų

G)

  Ant stovo horizontalioje padėtyje sumontuotas matavimo prietaisas virsta ant lygių betoninių grindų.

H)

  Bluetooth® „Low-Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. Bluetooth® prietaisai turi palaikyti SPP profilį.

I)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

J)

  Priklausomai nuo Bosch Levelling Remote App naujinimo, gali reikėti aukštesnės operacinės sistemos versijos.

Firminėje lentelėje esantis gaminio numeris (21) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.

Nuotolinio valdymo pultas | RC 6
--- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Darbinė temperatūra | −10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | −20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2A)
Maks. veikimo nuotolis (spindulys) | 100 m
Baterijos | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® nuotolinio valdymo pultas
Veikimo dažnių diapazonas | 2402–2480 MHz
Maks. siuntimo galia | 6,3 mW
Klasė | 1
SuderinamumasB) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“)
Maks. signalo veikimo nuotolisC) | 100 m
SvorisD) | 0,14 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 122 × 59 × 27 mm
Apsaugos tipas | IP54

A)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

B)

  Bluetooth® „Low-Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. Bluetooth® prietaisai turi palaikyti SPP profilį.

C)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

D)

  Svoris be baterijų