# Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

##

### Περιστροφικό λέιζερ

Το εργαλείο μέτρησης προορίζεται για την εξακρίβωση και τον έλεγχο ακριβών οριζόντιων διαδρομών ύψους, ορθογώνιων γραμμών, γραμμών διαφυγής και σημείων αλφαδιάσματος.

Το εργαλείο μέτρησης είναι κατάλληλο για χρήση και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτό το προϊόν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν λέιζερ σύμφωνα με το πρότυπο EN 50689.

### Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο προορίζεται για τον έλεγχο των περιστροφικών λέιζερ της Bosch μέσω Bluetooth®.

Το τηλεχειριστήριο είναι κατάλληλο για χρήση στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

##

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του οργάνου μέτρησης και του τηλεχειριστηρίου στις απεικονίσεις.

### Περιστροφικό λέιζερ

(1) | Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
(2) | Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών
(3) | Πλήκτρο κλίσης προς τα κάτω / Πλήκτρο Περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
(4) | Πλήκτρο κλίσης προς τα πάνω / Πλήκτρο Περιστροφή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού
(5) | Πλήκτρο Λειτουργία γραμμής
(6) | Πλήκτρο Λειτουργία περιστροφής
(7) | Πλήκτρο Bluetooth®
(8) | Μεταβλητή ακτίνα λέιζερ
(9) | Άνοιγμα εξόδου της ακτίνας λέιζερ
(10) | Σημείο κατακορύφου προς τα επάνωA)
(11) | Πλήκτρο On/Off
(12) | Ένδειξη κατάστασης
(13) | Πλήκτρο Χειροκίνητη λειτουργία
(14) | Πλήκτρο Ρύθμιση κλίσης
(15) | Οθόνη
(16) | Εγκοπή για ευθυγράμμιση
(17) | Λαβή μεταφοράς
(18) | Υποδοχή τρίποδα 5/8" (οριζόντια)
(19) | Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
(20) | Υποδοχή τρίποδα 5/8" (κάθετα)
(21) | Αριθμός σειράς
(22) | Προσαρμογέας μπαταριών
(23) | Πλήκτρο απασφάλισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/προσαρμογέα μπαταριών
(24) | ΜπαταρίαB)

A)

  Στην κάθετη λειτουργία ισχύει το σημείο κατακορύφου προς τα επάνω ως σημείο αναφοράς 90°.

B)

  Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.

### Στοιχεία ένδειξης του περιστροφικού λέιζερ

(a) | Ένδειξη ταχύτητας περιστροφής
(b) | Ένδειξη λειτουργίας λέιζερ
(c) | Ένδειξη σύνδεσης μέσω Bluetooth®
(d) | Ένδειξη λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών
(e) | Ένδειξη κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταριών
(f) | Ένδειξη λειτουργίας σημείου κατακορύφου προς τα κάτω
(g) | Ένδειξη γωνίας κλίσης άξονα X
(h) | Ένδειξη γωνίας κλίσης άξονα Y
(i) | Σύμβολα πλήκτρων αφής

### Τηλεχειριστήριο

(25) | Πλήκτρο Λειτουργία σημείου κατακορύφου προς τα κάτω
(26) | Πλήκτρο Λειτουργία περιστροφής
(27) | Πλήκτρο Κατάσταση αδράνειας
(28) | Πλήκτρο Λειτουργία γραμμής
(29) | Πλήκτρο Περιστροφή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού
(30) | Πλήκτρο Κλίση προς τα πάνω
(31) | Πλήκτρο Ρύθμιση κλίσης
(32) | Ένδειξη μετάδοσης σήματος
(33) | Ένδειξη κατάστασης άξονα X
(34) | Ένδειξη κατάστασης άξονα Y
(35) | Πλήκτρο Κλίση προς τα κάτω
(36) | Πλήκτρο Περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
(37) | Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών
(38) | Αριθμός σειράς
(39) | Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
(40) | ΤηλεχειριστήριοA)

A)

  Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.

### Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά

(41) | Δέκτης λέιζερA)
(42) | ΣταδίαA)
(43) | ΤρίποδαςA)
(44) | Στήριγμα τοίχου/διάταξη ευθυγράμμισηςA)
(45) | Οπές στερέωσης του στηρίγματος τοίχουA)
(46) | Μπουτόν για την πρόχειρη ρύθμιση του στηρίγματος τοίχουA)
(47) | Βίδα λεπτομερούς ρύθμισης του στηρίγματος τοίχουA)
(48) | Βίδα 5/8"του στηρίγματος τοίχουA)
(49) | ΜαγνήτηςA)
(50) | Γυαλιά λέιζερA)
(51) | Πίνακας στόχου λέιζερA)
(52) | ΙμάνταςA)
(53) | ΚασετίναA)

A)

  Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.

##

Περιστροφικά λέιζερ | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Μέγ. ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m | 2.000 m
Μέγ. σχετική υγρασία αέρα | 90 % | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Κατηγορία λέιζερ | 2 | 2
Τύπος λέιζερ | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Απόκλιση | < 1,5 mrad (πλήρης γωνία) | < 1,5 mrad (πλήρης γωνία)
Παροχή ενέργειας του οργάνου μέτρησης
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (ιόντων λιθίου) | 18 V | 18 V
Μπαταρίες (αλκαλίου-μαγγανίου) (με προσαρμογέα μπαταριών) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Μέγ. περιοχή εργασίας (ακτίνα)
Χωρίς δέκτη λέιζερB) | 30 m | 35 m
Με δέκτη λέιζερ | 300 m | 325 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης στα 30 m απόστασηC)D)
οριζόντια | ±1,5 mm | ±1,5 mm
κάθετα | ±3 mm | ±3 mm
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Χρόνος χωροστάθμησης (σε μέχρι και 3 % κλίση) | 30 s | 30 s
Ταχύτητα περιστροφής | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Λειτουργία κλίσης ενός/δύο αξόνων | ±8,5 % | ±8,5 %
Ακρίβεια λειτουργίας κλίσηςC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Συνιστώμενος δέκτης λέιζερ | LR 60 | LR 65 G
Υποδοχή τρίποδα (οριζόντια/κάθετα) | 5/8" | 5/8"
Διάρκεια λειτουργίας περ.
Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία (4 Ah) | 60 h | 50 h
Με μπαταρίες | 70 h | 60 h
Βάρος F) | 3,95 kg | 3,92 kg
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Βαθμός προστασίας | IP68 | IP68
Ύψος δοκιμής ανατροπήςG) | 2 m | 2 m
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Όργανο μέτρησης Bluetooth®
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας | 2.402–2.480 MHz | 2.402–2.480 MHz
Μέγ. ισχύς εκπομπής | 6,3 mW | 6,3 mW
Κατηγορία | 1 | 1
ΣυμβατότηταH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Μέγ. εμβέλεια σήματοςI) | 100 m | 100 m
Smartphone Bluetooth®
ΣυμβατότηταH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Λειτουργικό σύστημαJ) | Android 6 (και νεότερο) iOS 11 (και νεότερο) | Android 6 (και νεότερο) iOS 11 (και νεότερο)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | 0° C … +35 °C | 0° C … +35 °C
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος |  |
κατά τη λειτουργία | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
κατά την αποθήκευση | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
Συνιστώμενες μπαταρίες | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

B)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

C)

  στους 20 °C

D)

  κατά μήκος των αξόνων

E)

  Στη μέγιστη κλίση από ±8,5 % η μέγιστη απόκλιση ανέρχεται στα ±0,2 %.

F)

  Βάρος χωρίς επαναφορτιζόμενη μπαταρία/προσαρμογέα μπαταριών/μπαταρίες

G)

  Το όργανο μέτρησης, συναρμολογημένο σε οριζόντια θέση σε έναν τρίποδα, ανατρέπεται πάνω σε επίπεδο τσιμεντένιο δάπεδο.

H)

  Σε περίπτωση συσκευών Bluetooth®-Low-Energy ανάλογα το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να μην είναι δυνατή καμία αποκατάσταση σύνδεσης. Οι συσκευές Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ SPP.

I)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

J)

  Ανάλογα με τις ενημερώσεις της Bosch Levelling Remote App μπορούν να καταστούν απαραίτητες νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (21) πάνω στην πινακίδα τύπου.

Τηλεχειριστήριο | RC 6
--- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Θερμοκρασία λειτουργίας | −10 °C … +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –20 °C … +70 °C
Μέγ. ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m
Μέγ. σχετική υγρασία αέρα | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2A)
Μέγ. περιοχή εργασίας (ακτίνα) | 100 m
Μπαταρίες | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Τηλεχειριστήριο Bluetooth®
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας | 2.402–2.480 MHz
Μέγ. ισχύς εκπομπής | 6,3 mW
Κατηγορία | 1
ΣυμβατότηταB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Μέγ. εμβέλεια σήματοςC) | 100 m
Βάρος D) | 0,14 kg
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 122 × 59 × 27 mm
Βαθμός προστασίας | IP54

A)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

B)

  Σε περίπτωση συσκευών Bluetooth®-Low-Energy ανάλογα το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να μην είναι δυνατή καμία αποκατάσταση σύνδεσης. Οι συσκευές Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ SPP.

C)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

D)

  Βάρος χωρίς μπαταρίες