# Funktioner

##

I läget CenterFind försöker mätinstrumentet automatiskt att rikta laserstrålen mot lasermottagarens mittlinje genom att rotationshuvudet rör sig uppåt och nedåt. Laserstrålen kan riktas in efter mätinstrumentets X‑ eller Y‑axel.

Läget CenterFind startas på lasermottagaren.

se Läge CenterFind

Under sökningen visas symbolen CenterFind för en eller båda axlarna på mätinstrumentets display och statusindikeringen (12) blinkar rött.

Om laserstrålen kunde riktas in mot lasermottagarens mittlinje avslutas CenterFind-läget automatiskt och den hittade lutningen visas på startskärmen.

Om laserstrålen inte kunde riktas in till lasermottagarens mittlinje stoppas laserstrålens rotation och ett felmeddelande visas på displayen.

1. Tryck på valfri knapp för att stänga felmeddelandet.
2. Axeln nivelleras till 0 % igen.
3. Kontrollera om mätinstrumentet och lasermottagaren är korrekt uppställda och starta läget på nytt.

Lasermottagaren måste befinna sig inom svängradien på ±8,5 % hos mätinstrumentet.

När CenterFind-läget används kan inställningen för båda axlarna ändras, även om en av axlarna inte har riktats mot lasermottagaren.

##

I läget CenterLock försöker mätinstrumentet automatiskt att rikta laserstrålen mot lasermottagarens mittlinje genom att rotationshuvudet rör sig uppåt och nedåt. Till skillnad från i CenterFind-läget kontrolleras lasermottagarens position kontinuerligt och mätinstrumentets lutning anpassas automatiskt. Lutningarna visas inte på displayen.

- Se vid arbete i CenterLock-läget noga till att mätinstrumentet och lasermottagaren inte flyttas oavsiktligt. Eftersom lutningen anpassas automatiskt vid varje positionsändring kan i detta fall felaktiga resultat uppstå.

Laserstrålen kan riktas in efter mätinstrumentets X‑ eller Y‑axel.

CenterLock-läget startas och avslutas på lasermottagaren.

se Läge CenterLock (LR 65 G)

Under sökningen visas symbolen CenterLock för en eller båda axlarna på mätinstrumentets display och statusindikeringen (12) blinkar rött.

Om laserstrålen kunde riktas in mot lasermottagarens mittlinje visas symbolen CenterLock på startskärmen för den ena eller båda axlarna. Lutningarna visas inte.

Om laserstrålen inte kunde riktas in till lasermottagarens mittlinje stoppas laserstrålens rotation och ett felmeddelande visas på displayen.

1. Tryck på valfri knapp för att stänga felmeddelandet.
2. Axeln nivelleras till 0 % igen.
3. Kontrollera om mätinstrumentet och lasermottagaren är korrekt uppställda och starta läget på nytt.

Lasermottagaren måste befinna sig inom svängradien på ±8,5 % hos mätinstrumentet.

När CenterLock-läget används kan inställningen för båda axlarna ändras, även om en av axlarna inte har riktats mot lasermottagaren.

##

I rotationsläge kan du stänga av den variabla laserstrålen (8) för en eller flera fjärdedelar av rotationsplanet. Därmed är det möjligt att begränsa riskerna genom laserstrålning på vissa områden. Dessutom kan störningar hos andra apparater på grund av laserstrålen, eller störningar hos lasermottagaren på grund av oönskad reflektering, undvikas.

Avstängning av enskilda fjärdedelar kan endast utföras via Bosch Levelling Remote App. De fjärdedelar där laserstrålen är synlig visas i indikeringen laser-driftsätt (b) på startskärmen.