# Μπαταρία

## Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταριών

Για τη λειτουργία του δέκτη λέιζερ προτείνεται η χρήση μπαταριών αλκαλίου-μαγγανίου.

1. Γυρίστε την ασφάλιση (67) του καλύμματος της θήκης των μπαταριών στη θέση (π.χ. με ένα κέρμα).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (66) και τοποθετήστε μέσα τις μπαταρίες.

Προσέξτε εδώ τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με την παράσταση στην εσωτερική πλευρά της θήκης των μπαταριών.

Αντικαθιστάτε πάντοτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ενός κατασκευαστή και με την ίδια χωρητικότητα.

1. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (66) και γυρίστε την ασφάλιση (67) του καλύμματος της θήκης των μπαταριών στη θέση .

Η ένδειξη μπαταρίας (r) δείχνει την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών του δέκτη λέιζερ:

Ένδειξη | Χωρητικότητα
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον δέκτης λέιζερ, όταν δεν τον χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες σε περίπτωση αποθήκευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον δέκτη λέιζερ μπορεί να διαβρωθούν.

## Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης του περιστροφικού λέιζερ

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (j) δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή των μπαταριών του περιστροφικού λέιζερ, όταν το περιστροφικό λέιζερ είναι ενεργοποιημένο και υπάρχει μια ένωση μέσω Bluetooth® ανάμεσα στον δέκτη λέιζερ και στο περιστροφικό λέιζερ.

Ένδειξη | Χωρητικότητα
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %