# Funcţiile

##

În modul CenterFind, aparatul de măsură încearcă automat să alinieze fasciculului laser pe linia centrală a receptorului laser printr-o cursă de ridicare şi coborâre a capului rotativ. Fasciculul laser poate fi aliniat cu axa X sau cu axa Y a aparatului de măsură.

Modul CenterFind este pornit de la receptorul laser.

vezi Modul CenterFind

În timpul căutării, simbolul CenterFind pentru una sau ambele axe apare pe afişajul aparatului de măsură, iar indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent în roşu.

Dacă fasciculul laser a putut fi aliniat cu linia centrală a receptorului laser, modul CenterFind este încheiat automat, iar înclinarea identificată este afişată pe ecranul de pornire.

Dacă fasciculul laser nu a putut fi aliniat cu linia centrală a receptorului laser, rotirea fasciculului laser se opreşte, iar pe afişaj apare un mesaj de eroare.

1. Apasă o tastă oarecare, pentru a închide mesajul de eroare.
2. Axa respectivă va fi nivelată din nou la 0%.
3. Verifică dacă aparatul de măsură şi receptorul laser sunt montate corect şi reporneşte modul.

Receptorul laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a aparatului de măsură.

În cazul utilizării modului CenterFind, setarea celor două axe se poate modifica, chiar dacă una dintre axe nu a fost aliniată pe receptorul laser.

##

În modul CenterLock, aparatul de măsură încearcă automat să alinieze fasciculului laser pe linia centrală a receptorului laser, printr-o cursă de ridicare şi coborâre a capului rotativ. Spre deosebire de modul CenterFind, poziţia receptorului laser este verificată continuu, iar înclinarea aparatului de măsură este adaptată automat. Valorile înclinării nu sunt prezentate pe afişaj.

- În cazul lucrului cu modul CenterLock, ai grijă ca aparatul de măsură şi receptorul laser să nu se deplaseze involuntar. Prin adaptarea automată a înclinării la fiecare modificare a poziţiei, pot rezulta măsurări eronate.

Fasciculul laser poate fi aliniat cu axa X sau cu axa Y a aparatului de măsură.

Modul CenterLock este pornit şi oprit de la receptorul laser.

vezi Modul CenterLock (LR 65 G)

În timpul căutării, simbolul CenterLock pentru una sau ambele axe apare pe afişajul aparatului de măsură, iar indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent în roşu.

Dacă fasciculul laser a putut fi aliniat pe linia centrală a receptorului laser, pe ecranul de pornire pentru una sau pentru ambele axe apare simbolul CenterLock. Valorile înclinării nu sunt afişate.

Dacă fasciculul laser nu a putut fi aliniat cu linia centrală a receptorului laser, rotirea fasciculului laser se opreşte, iar pe afişaj apare un mesaj de eroare.

1. Apasă o tastă oarecare, pentru a închide mesajul de eroare.
2. Axa respectivă va fi nivelată din nou la 0%.
3. Verifică dacă aparatul de măsură şi receptorul laser sunt montate corect şi reporneşte modul.

Receptorul laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a aparatului de măsură.

În cazul utilizării modului CenterLock, setarea celor două axe se poate modifica, chiar dacă una dintre axe nu a fost aliniată pe receptorul laser.

##

În modul rotativ, poţi dezactiva fasciculul laser variabil (8) pentru unul sau mai multe cvadrante ale planului de rotaţie. Astfel este posibilă limitarea periclitării cauzate de razele laser în anumite zone. În plus, poate fi evitată perturbarea altor echipamente de către fasciculul laser sau perturbarea receptorului laser prin reflexii nedorite.

Dezactivarea cvadrantelor individuale poate fi controlată doar prin intermediul Bosch Levelling Remote App. Cvadrantele în care fasciculul laser este vizibil pot fi identificate pe indicatorul modului de funcţionare Laser (b) de pe ecranul de pornire.