# Dodelitev funkcij

Funkcija mogoča z LR 60 in | GRL 600 CHV | Rotacijskim laserjem z rdečim laserskim žarkom (600−800 nm)
--- | --- | ---
Prikaz stanja napolnjenosti rotacijskega laserja | ● | −
Prikaz smeri za položaj laserskega žarka | ● | ●
Prikaz relativne višine | ● | ●
Način CenterFind | ● | −

Funkcija mogoča z LR 65 G in | GRL 650 CHVG | Rotacijskim laserjem z zelenim laserskim žarkom (500−570 nm)
--- | --- | ---
Prikaz stanja napolnjenosti rotacijskega laserja | ● | −
Prikaz smeri za položaj laserskega žarka | ● | ●
Prikaz relativne višine | ● | ●
Način CenterFind | ● | −
Način CenterLock | ● | −