# Messa in funzione della livella laser rotante

- Mantenere l’area di lavoro libera da ostacoli che potrebbero riflettere o ostruire il raggio laser. Ad esempio, coprire eventuali superfici riflettenti o lucide. Non misurare attraverso lastre di vetro o materiali simili. Un raggio laser riflesso o ostruito può falsare i risultati di misurazione.

- Per contrassegnare, utilizzare sempre ed esclusivamente il centro del punto laser, o della linea laser. La dimensione del punto laser e la larghezza della linea laser variano con la distanza.

##

Posizione ‌orizzontale

Posizione ‌verticale

1. Collocare lo strumento di misura su una superficie stabile, in posizione orizzontale o verticale e montarlo sul treppiede (43), oppure sul supporto da parete (44) con unità di allineamento.

Accertarsi che lo strumento di misura sia in una posizione stabile per evitare interruzioni del funzionamento causate da adattamenti di livellamento. Stante l’elevata precisione di livellamento, lo strumento di misura è molto sensibile a scosse e cambi di posizione.

##

Le funzioni principali dello strumento di misura sono comandate mediante i tasti sullo strumento di misura e il telecomando (40). Ulteriori funzioni sono disponibili tramite il telecomando (40), il ricevitore laser (41) o l’Bosch Levelling Remote App.

vedi Panoramica delle possibilità di comando delle funzioni

Per l’indicatore sul display (15) dello strumento di misura, varrà quanto segue:

- Premendo una prima volta un tasto funzione (ad es., il tasto ), verranno visualizzate le impostazioni attuali della funzione. Premendo nuovamente il tasto funzione, le impostazioni verranno modificate.
- Nella zona inferiore del display, in diversi menu, verranno visualizzati vari simboli softkey (i). Mediante gli appositi tasti funzione (softkey), disposti attorno al display, è possibile eseguire le funzioni rappresentate con i simboli (i) (vedere fig. ). In base al relativo menu, i simboli indicano i tasti funzione utilizzabili (ad es., nel menu Modalità di rotazione il tasto ) o funzioni aggiuntive come Avanti (), Indietro () o Conferma ().
- Tramite i simboli softkey (i) è inoltre possibile sapere se, nel menu attuale, i tasti e siano utilizzati per l’inclinazione verso il basso () o verso l’alto () o per la rotazione in senso orario () o in senso antiorario ().
- 5 sec dopo l’ultima pressione sul di un tasto, l’indicatore tornerà automaticamente alla schermata iniziale.
- Ad ogni pressione di un tasto, oppure ad ogni segnale che raggiungerà lo strumento di misura, il display (15) si illuminerà. L’illuminazione si disattiverà dopo circa 1 minuto dall’ultima pressione di un tasto.

In diverse funzioni, è possibile accelerare l’inclinazione o la rotazione, premendo a lungo gli appositi tasti sullo strumento di misura o del telecomando.

Spegnendo lo strumento di misura, tutte le funzioni verranno ripristinate all’impostazione standard.

##

Precedentemente alla prima messa in funzione e prima di iniziare qualsiasi lavoro, eseguire una verifica della precisione vedi Controllo della precisione e calibrazione dello strumento di misura.

## Accensione

1. Premere il tasto per accendere lo strumento di misura.
2. Per alcuni secondi, comparirà una sequenza di avvio, seguita dalla schermata iniziale.
3. Lo strumento di misura proietterà il raggio laser variabile (8) ed il punto a piombo verso l’alto (10) dalle apposite aperture di uscita (9).

Il livellamento inizierà automaticamente e verrà indicato dal simbolo di livellamento lampeggiante sul display, dai raggi laser lampeggianti e dall’indicatore di stato lampeggiante con luce verde (12) vedi Livellamento automatico.

Concluso correttamente il livellamento, comparirà la schermata iniziale, i raggi laser diventeranno fissi, inizierà la rotazione e l’indicatore di stato (12) passerà a luce fissa verde.

## Spegnimento

1. Per spegnere lo strumento di misura, tenere premuto il tasto fino a visualizzare il simbolo di spegnimento sul display.

Qualora venga superata la temperatura di funzionamento massima ammessa, pari a 50 °C, per alcuni secondi comparirà un messaggio di avviso e l’indicatore di stato (12) lampeggerà con luce rossa.

Lo strumento di misura verrà quindi spento, per proteggere il diodo laser. Una volta raffreddato, lo strumento di misura sarà nuovamente pronto al funzionamento e potrà essere nuovamente acceso.

##

Nella condizione di fornitura, lo strumento di misura ed il telecomando (40) in dotazione, nonché il ricevitore laser (41), anch’esso fornito in dotazione, sono già collegati tramite Bluetooth®.

1. Per collegare il telecomando o il ricevitore laser, tenere premuto il tasto fino a visualizzare sul display il simbolo per la creazione del collegamento con il telecomando/il ricevitore laser.

1. Per stabilire il collegamento con il telecomando, premere contemporaneamente il tasto e il tasto del telecomando, finché gli indicatori di stato (33) e (34) inizieranno a lampeggiare.
2. In fase di collegamento con il telecomando, gli indicatori di stato sul telecomando lampeggeranno alternativamente con luce verde.

1. Per stabilire il collegamento con il ricevitore laser, tenere premuti contemporaneamente i tasti e del ricevitore laser fino a visualizzare sul display il messaggio di creazione del collegamento.

vedi Collegamento con la livella laser rotante

Sul display viene confermato che il collegamento con il telecomando o il ricevitore laser è stato stabilito correttamente.
Stabilita correttamente la connessione al telecomando, gli indicatori di stato (33) e (34) sul telecomando si accenderanno per 3 sec con luce verde.

Se non è stato possibile stabilire una connessione, sul display comparirà un messaggio di errore.
Se la connessione al telecomando è fallita, gli indicatori di stato (33) e (34) sul telecomando si accenderanno per 3 sec con luce rossa.

2 ricevitori laser possono connettersi contemporaneamente allo strumento di misura ed operare con lo strumento stesso.

Qualora siano connessi ulteriori telecomandi o ricevitori laser, verrà via via cancellata la connessione meno recente.

##

Lo strumento di misura dispone di un modulo Bluetooth® che consente il comando a distanza tramite uno smartphone con interfaccia Bluetooth®.

Per utilizzare questa funzione, occorre la Bosch Levelling Remote App. Tale applicazione è scaricabile dal relativo App Store, in base al tipo di dispositivo (Apple‌ App Store o Google‌ Play‌ Store‌). A tal fine, scannerizzare il QR Code a lato.

Le informazioni sui requisiti di sistema necessari per lo smartphone sono riportate nei dati tecnici dello strumento di misura.

In caso di comando a distanza tramite Bluetooth® potrebbero presentarsi ritardi temporali tra smartphone e strumento di misura causati da condizioni di ricezione sfavorevoli.

La funzione Bluetooth® per il comando a distanza tramite app è attiva di default sullo strumento di misura ed è disattivabile tramite il tasto .

1. Premere il tasto per disattivare il Bluetooth® per il comando a distanza tramite app.
2. Nella schermata iniziale scomparirà l’indicatore connessione via Bluetooth® (c).

1. Premere brevemente il tasto per riattivare il Bluetooth® per il comando a distanza tramite app.

1. Sul display comparirà il simbolo di connessione allo smartphone.

Accertarsi che l’interfaccia Bluetooth® sul proprio smartphone sia attiva.

Sul display viene confermato che il collegamento è stato stabilito correttamente. Nella schermata iniziale, l’attuale connessione sarà visibile sull’indicatore di connessione Bluetooth® (c).

Se non è stato possibile stabilire una connessione, sul display comparirà un messaggio di errore.

Dopo l’avvio della Bosch Levelling Remote App verrà stabilito il collegamento tra smartphone e strumento di misura. Qualora venissero trovati più strumenti di misura attivi, selezionare quello del caso. Qualora venga rilevato un solo strumento di misura, la connessione verrà stabilita automaticamente.

La connessione Bluetooth® potrà interrompersi in caso di distanza eccessiva o di ostacoli fra lo strumento di misura ed il dispositivo mobile, oppure a causa di fonti di disturbo elettromagnetiche. In tale caso, verrà automaticamente avviata una nuova procedura di connessione.

Premendo il tasto è possibile controllare esclusivamente la funzione Bluetooth® per il collegamento a uno smartphone. Indipendentemente da questo, lo strumento di misura invia un segnale tramite Bluetooth® per il collegamento al telecomando/al ricevitore laser. Questo segnale può essere fatto terminare spegnendo lo strumento di misura (o rimuovendo le pile dal telecomando o dal ricevitore laser).

##

Durante le pause di lavoro, è possibile porre lo strumento di misura in modalità Stand-by. Tutte le impostazioni verranno memorizzate.

1. Premere brevemente il tasto .
2. Nel menu che segue, premere ripetutamente il tasto fino a selezionare la modalità sospensione.
3. Confermare la selezione con premendo il tasto .

In alternativa, è possibile attivare la modalità sospensione premendo il tasto sul telecomando.

A modalità Stand-by attiva, sul display verrà visualizzato il relativo simbolo. L’indicatore di stato (12) lampeggerà lentamente con luce verde. La funzione Avviso urto resterà attiva e tutte le impostazioni verranno memorizzate.

1. Premere brevemente il tasto sullo strumento di misura o il tasto sul telecomando per disattivare la modalità sospensione.

Lo strumento di misura potrà essere spento anche in modalità Stand-by. A tal fine, tenere premuto il tasto fino a visualizzare sul display il simbolo di spegnimento. Tutti gli altri tasti sullo strumento di misura e sul telecomando saranno inattivi.

La modalità Stand-by può essere attivata o disattivata anche tramite l’ Bosch Levelling Remote App.

##

Il tastierino del strumento di misura e del telecomando può essere bloccato tramite l’ Bosch Levelling Remote App. Sul display dello strumento di misura comparirà il simbolo di blocco tastierino.

Il blocco tastierino può essere disattivato nei seguenti modi:

- tramite l’ Bosch Levelling Remote App,
- spegnendo e accendendo lo strumento di misura tramite il tasto
- o premendo contemporaneamente i tasti e sullo strumento di misura.