# Работа с принадлежности

##

Лазерната мерителна плоча (51) подобрява види‌мостта на лазерния лъч при неблаго‌прият‌ни работни условия и по-големи разстояния.

Отразяващата повърхност на лазерната мери‌телна плоча (51) подобрява видимостта на ла‌зерната линия, а през прозрачната повърхност лазерната линия може да се види и от обрат‌ната страна на лазерната мерителна плоча.

##

Използването на статив осигурява стабилно, регулируемо по височина монтиране на измервателния уред.

1. За хоризонтален режим поставете измервателния уред с 5/8" поставка за статив (18) върху резбата на статива (43).
2. За вертикален режим използвайте 5/8" поставка на статива (20).
3. Затегнете измервателния уред с винта на статива.

При статив с измервателна скала върху изтеглянето можете да настройвате директно преместването на височина.

1. Преди да включите измервателния уред, насочете статива грубо.

##

Очилата за наблюдаване на лазерния лъч фил‌трират околната светлина. Така лазерният лъч става по-лесно различим.

##

Можете да закрепите за стена измервателния уред с помощта на държача за стена с изравнителния модул (44). Използването на държача за стена е препоръчително при дейности, които са над височината на изкарване на стативите или при дейности върху нестабилна повърхност и без статив.

1. Завинтете държача за стена (44) с винтове през отворите за закрепване (45) към стена.
2. Монтирайте държача за стена по възможност отвесно и внимавайте за стабилно закрепване.
3. Завийте 5/8" винт (48) на държача за стена според приложението в хоризонталната поставка на статива (18) или вертикалната поставка на статива (20) върху измервателния уред.

С помощта на изравнителния модул можете да изместите измервателния уред в диапазон от ок. 13 cm на височина.

1. Натиснете бутона (46)
2. Избутайте изравнителния модул грубо на желаната височина.

С винта за фина настройка (47) можете точно да нивелирате лазерния лъч на референтна височина.

##

При дейности с измервателна летва в близост до проводници с високо напрежение трябва да се работи с повишено внимание. При доближаване на измервателната летва до проводници с високо напрежение може да се стигне до електрически удар, което може да доведе до смърт.

Не работете с измервателната летва при опасност от буря.

За проверка на неравности или нанасяне на наклони се препоръчва използването на измервателната летва (42) заедно с лазерния приемник.

Върху измервателната летва (42) отгоре е нанесена относителна измервателна скала. Нулевата й височина можете да установите с изместване на долния й край. Така непосредствено могат да бъдат отчитани отклонения от номиналната височина.