# Nastavenia

##

Môžete určiť, s akou presnosťou sa bude pozícia laserového lúča na políčku príjmu (54) označovať hodnotou „stredová“.

Aktuálne nastavenie zobrazenia stredovej línie je vidieť na zobrazení presnosti príjmu (l).

1. Presnosť príjmu zmeníte stláčaním tlačidla dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.

Pri každom stlačení tlačidla sa na krátky okamih objaví príslušná hodnota presnosti príjmu na textovom displeji (n).

Nastavenie presnosti príjmu sa pri vypnutí uloží.

##

Pozícia laserového lúča v políčku príjmu (54) sa môže indikovať zvukovým signálom.

Hlasitosť môžete zmeniť alebo zvukový signál vypnúť.

1. Na zmenu alebo vypnutie zvukového signálu stláčajte tlačidlo dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hlasitosť.

Pri nízkej hlasitosti sa objaví zobrazenie zvukového signálu (p) na displeji jedným pruhom, pri vysokej hlasitosti tromi pruhmi, pri vypnutom zvukovom signáli zhasne.

Bez ohľadu na nastavenie zvukového signálu zaznie pri prvom zasiahnutí políčka príjmu (54) laserovým lúčom ako potvrdenie krátky tón nízkej hlasitosti.

Nastavenie zvukového signálu sa pri vypnutí laserového prijímača uloží.

##

Vyvolanie menu nastavení: Súčasne stlačte krátko tlačidlo a tlačidlo .

Zmena nastavení v rámci podmenu: Na prepínanie medzi nastaveniami stlačte buď tlačidlo alebo tlačidlo . Naposledy zvolené nastavenie sa pri zatvorení menu automaticky uloží.

Zmena podmenu: Aby ste sa dostali do nasledujúceho podmenu, krátko stlačte tlačidlo .

Opustenie menu nastavení: Tlačidlo stláčajte tak dlho, kým sa menu nastavení neukončí. Alternatívne sa menu nastavení asi 10 s po poslednom stlačení tlačidla automaticky ukončí.

K dispozícii je nasledujúce podmenu:

- Merná jednotka zobrazenia relatívnej výšky: Pri otvorení menu merných jednotiek sa objaví aktuálne zvolená merná jednotka na textovom displeji (n), dostupné merné jednotky sú zobrazené nad tým na displeji mernej jednotky (m).
- LED indikácie smeru (LED): 3 LED indikácie smeru (55), (57), ako aj (56) môžu zmeniť jas alebo sa dajú vypnúť. LED svietia vždy vo zvolenom nastavení.
- Osvetlenie displeja (LIT): Osvetlenie displeja sa dá zapnúť (svieti zelená LED) alebo vypnúť (svieti červená LED).
- Pamäťová funkcia posledného príjmu (MEM): Indikátor smeru, ktorým opustil laserový lúč políčko príjmu, sa môže zapnúť (svieti zelená LED) alebo vypnúť (svieti červená LED).
- LR 65 G: Centrovacie funkcie (CF/CL): Je možnosť výberu medzi režimom CenterFind (CF) a režimom CenterLock (CL). Aktuálny režim sa objaví na textovom displeji (n).

Okrem nastavenia osvetlenia displeja sa pri vypnutí laserového prijímača uložia všetky nastavenia.

##

Displeje (58) na prednej a zadnej strane laserového prijímača sú vybavené osvetlením. Osvetlenie displeja sa zapne:

- pri zapnutí laserového prijímača,
- pri každom stlačení tlačidla,
- keď sa laserový lúč pohybuje po políčku príjmu (54).

Osvetlenie displeja sa automaticky vypne:

- 30 s po každom stlačení tlačidla, keď laserový lúč zasiahne políčko príjmu,
- 2 min po poslednom stlačení tlačidla a keď sa poloha laserového lúča v políčku príjmu nezmení.

Osvetlenie displeja sa dá vypnúť cez menu nastavení.

Nastavenie osvetlenia displeja sa pri vypnutí laserového prijímača neuloží. Po zapnutí je osvetlenie laserového prijímača vždy zapnuté.