# Puštanje u rad

- Obezbedite da u radnom području nema prepreka, koje bi mogle da reflektuju ili onemoguće laserski zrak. Ne prekrivajte npr. površine sa odrazom kao u ogledalu ili koje su sjajne. Ne vršite merenje kroz staklene površine ili slične materijale. Usled reflektujućeg ili onemogućenog laserskog zraka može doći do pogrešnih rezultata merenja.

##

1. Laserski prijemnik postavite tako da laserski zrak može da dosegne prijemno polje (54).
2. Centrirajte ga tako, da laserski zrak prolazi popreko kroz prijemno polje (kao što pokazuje slika).
3. Kod rotacionih lasera sa više režima rada izaberite horizontalni ili vertikalni rad sa najvišom brzinom rotacije.

##

- Prilikom uključivanja laserskog prijemnika može da se oglasi glasan signalni ton. Zato laserski prijemnik držite daleko od uva odn. od drugih osoba, kada ga uključujete. Glasni ton može oštetiti sluh.

1. Pritisnite taster da biste uključili laserski prijemnik.
2. Svi displej prikazi kao i sve svetleće diode zasvetle na kratko i može da se čuje signalni ton.
3. Za isključivanje laserskog prijemnika, držite taster pritisnutim sve dok sve svetleće diode kratko ne zasvetle i displej se ne ugasi.

Osim podešavanja osvetljenja displeja, čuvaju se i ostala podešavanja prilikom isključivanja prijemnika lasera.

Ako oko 10 min nijedan taster ne bude pritisnut na laserskom prijemniku i ne dosegne li prijemno polje (54) 10 min nijedan laserski zrak, onda se laserski prijemnik zbog čuvanja baterija automatski isključuje.

##

U stanju nakon isporuke, rotacioni laser i uz njega isporučeni prijemnik lasera su već povezani putem Bluetooth® veze.

Kada postoji veza, pojavljuje se prikaz: povezan putem Bluetooth®-a (k) na displeju prijemnika lasera.

1. Kako biste ponovo povezali prijemnik lasera ili još jedan prijemnik lasera povezali sa rotacionim laserom, pritisnite taster na rotacionom laseru sve dok se ne pojavi simbol za uspostavljanje veze sa daljinskim upravljačem/prijemnikom lasera na displeju rotacionog lasera.
2. Nakon toga, držite tastere i na prijemniku lasera pritisnute sve dok se u tekstualnom prikazu (n) prijemnik lasera ne pojavi P‑‑.

Uspešno uspostavljanje veze se potvrđuje na displeju rotacionog lasera. U tekstualnom prikazu (n) prijemnika lasera se pojavljuje POK.

Ukoliko nije moguće uspostavljanje veze između rotacionog lasera i prijemnika lasera, onda se pojavljuje na tekstualnom prikazu (n) prijemnik lasera PNK i na displeju rotacionog lasera poruka o grešci o neuspešnom povezivanju. Za otklanjanje greške pridržavajte se uputstva za upotrebu rotacionog lasera.

##

Položaj laserskog zraka u prijemnom polju (54) prikazuje se na displeju (58) na prednjoj i zadnjoj strani laserskog prijemnika pomoću prikaza pravca „Laserski zrak ispod srednje linije“ (o), prikaza pravca „Laserski zrak iznad srednje linije“ (s) odn. prikaza srednje linije (q).

Opciono, položaj laserskog zraka u prijemnom polju se takođe može prikazati:

- pomoću crvenog LED prikaza pravca „Laserski zrak ispod centralne linije“ (57), plavog LED prikaza pravca „Laserski zrak iznad centralne linije“ (55) kao i zelene LED centralne linije (56) na prednjoj strani laserskog prijemnika,
- putem signalnog tona.

Prilikom prvog prolaska laserskog zraka kroz prijemno polje (54) oglašava se uvek kratak signalni ton i nakratko zasvetle crveni LED prikaz smera „Laserski zrak ispod centralne linije“ (57) kao i plavi LED prikaz smera „Laserski zrak iznad centralne linije“ (55) (čak i kada su signalni ton i/ili LED prikazi pravca isključeni).

Laserski prijemnik prenisko: Ukoliko laserski zrak prolazi kroz gornju polovinu prijemnog polja (54), tada se pojavljuje prikaz pravca „Laserski zrak iznad srednje linije“ (s) na displeju.

Ako su uključene svetleće diode, svetli plavi LED prikaz pravca „Laserski zrak iznad centralne linije“ (55).
Kada je uključen signalni ton čuje se signal u sporom taktu.

1. Prijemnik lasera pomerite u pravcu strelice nagore.
2. Prilikom približavanja srednjoj liniji, prikazuje se još samo vrh prikaza pravca „Laserski zrak iznad srednje linije“ (s).

Laserski prijemnik previsoko: Ukoliko laserski zrak prolazi kroz donju polovinu prijemnog polja (54), tada se pojavljuje prikaz pravca „Laserski zrak ispod srednje linije“ (o) na displeju.

Ako su uključene svetleće diode, svetli crveni LED prikaz pravca „Laserski zrak ispod centralne linije“ (57).
Kada je uključen signalni ton čuje se signal u brzom taktu.

1. Prijemnik lasera pomerite u pravcu strelice nadole.
2. Prilikom približavanja srednjoj liniji, prikazuje se još samo vrh prikaza pravca „Laserski zrak ispod srednje linije“ (o).

Laserski prijemnik na sredini: Ukoliko laserski zrak prolazi kroz prijemno polje (54) u visini centralne linije, onda se pojavljuje prikaz centralne linije (q) na displeju.

Ako su uključene svetleće diode, svetli zelena LED centralna linija (56).
Kada je uključen signalni ton čuje se konstantan ton.

Funkcija čuvanja poslednjeg prijema: Ukoliko se laserski prijemnik pomeri tako da je laserski zrak ponovo izvan prijemnog polja (54), treperi nakratko poslednji prikazani prikaz pravca „Laserski zrak iznad centralne linije“ (s) odn. prikaz pravca „Laserski zrak ispod centralne linije“ (o). Ovaj prikaz može da se uključi odn. isključi putem menija sa podešavanjima.

##

Ukoliko laserski zrak nailazi na prijemno polje (54), onda se prikazuje razmak između laserskog zraka i centralne linije laserskog prijemnika u tekstualnom prikazu (n) na displeju kao apsolutna vrednost.

Merna jedinica za prikaz visine može da se promeni u meniju sa podešavanjima („mm“ ili „in“).